**南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目（二次）**

**招　标　文　件**

**采 购 人：南通市崇川区住房和城乡建设局**

**招标代理机构：南通城建工程项目管理有限公司**

**日 期： 2020 年 3月25日**

总目录

[第一章招标公告 3](#_Toc479962289)

[第二章投标人须知 7](#_Toc479962290)

[第三章合同条款及格式 15](#_Toc479962291)

[第四章项目需求 19](#_Toc479962292)

[第五章资格审查 22](#_Toc479962293)

[第六章评标办法 33](#_Toc479962294)

[第七章投标文件格式 33](#_Toc479962294)

**招标文件备案表**

|  |
| --- |
| 编制人：  日 期： 2020年3月5日 |
| 招标人(盖章) 代表人(签字)  日 期： 2020年3月25日 |
| 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字)  日 期： 2020年3月25日 |

第一章 招标公告

**南通城建工程项目管理有限公司**（以下简称“代理机构”）受**南通市崇川区住房和城乡建设局**委托，对其所需的**南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目（二次）**进行招标，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称：

项目名称：**南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目（二次）**

二、采购预算及最高限价：

本项目最高限价**人民币198.933985万元**，投标报价高于或等于最高限价的为无效投标。

三、项目需求说明：

1、招标范围：南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目，包括景石浮雕、导视牌、地雕、景墙、小品、小品组合等内容，具体详见招标文件、施工图、效果图、工程量清单等。

2、项目地点：南通市

3、工期要求：90日历天，开工日期以招标人签发的书面开工通知为准。

4、标段划分：1个标段。

四、服务商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、具有独立订立合同的能力；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

5、投标企业具有独立法人资格且持有有效的营业执照（经营范围内含雕塑制作安装等）。

6、合同履行过程中须有1位项目负责人自始至终负责本项目的实施，且该项目负责人为投标单位正式人员（须提供与投标单位的有效劳动合同及社保机构出具的投标单位为其缴纳的2019年7月至2019年12月连续6个月的社会保险缴费记录或有效证明）；

拟派项目负责人必须具备下列条件之一：①获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。④城市雕塑创作设计资格证书。

注：园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

7、企业业绩要求：近三年（指2017年1月以来，以“竣工验收证明”上的日期为准）投标企业承担过单项合同价在100万以上的景观雕塑工程业绩。(必须证明雕塑部分金额达到100万元)

注：业绩证明材料须同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明（指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件），三项证明材料须齐全，缺一不可。中标通知书或施工合同须经工程所在地招投标监管部门备案（直接发包的项目可不提供中标通知书，但必须提供发包人出具的加盖公章的直接发包证明）。

（二）本项目 不接受 联合体投标；

五、投标保证金

1、投标保证金的金额：人民币**叁万元整／投标单位。**

2、投标保证金的形式：银行汇票**（其他形式概不接收）。**

3、保证金账户信息如下：

帐户名：南通市崇川区财政局

银行账号：50030188000003292

开户银行：江苏银行股份有限公司南通汇丰支行

4、未按上述要求提交投标保证金的投标单位，招标采购单位有权拒绝其投标文件。

5、中标单位的投标保证金，直接转为履约保证金。履约保证金为合同价的10%。中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况退还（无息）。

**六、****招标文件的获取**

1、招标文件获取时间为： **自公告发布之日起；**

2、招标文件获取方式：投标人无需报名，自本公告发布之日2020年3月25日至2020年4月17日可在“南通市公共资源交易网”或“南通市崇川区人民政府([www.chongchuan.gov.cn](http://www.chongchuan.gov.cn))上直接下载招标文件。

3、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价300元（现金），于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。无论是否中标，该费用不予退还。

**七、投标截止时间及开标时间：**

5.1 投标截止时间为 ：**2020 年 4 月 17 日 9 时 30分。**

5.2文本投标文件递交地点为：**南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心314会议室（东楼）**。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。**

5.3各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

5.4开标时间：**2020 年 4 月 17 日 9 时 30分。**

5.5开标地点：**南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心314会议室（东楼）。**

**八、资格审查**

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第五章。

**九、 评标方法**

本次招标采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第二章。

**十、**招标项目联系事项

（一）采购人联系人：张璐，联系电话： 0513－55081612 ；

1. 招标代理机构: 南通城建工程项目管理有限公司 ，

联系人： 顾莉玲 联系电话： 0513-85502599/18912268177 ；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

**十一、投标文件制作份数要求：**

纸质文件正本壹份、副本贰份。

采购人：南通市崇川区住房和城乡建设局

2020年3月25日

**第二章**  **投标人须知**

**一、总 则**

1、招标方式

1.1 本次招标采取**公开招标**方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，**招标文件每套售价300元(现金)，投标人在递交投标文件同时递交。**无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

5.2本招标文件由代理机构负责解释。

**二、招标文件**

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）资格审查

（6）评标办法

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的询问

7.1任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在提交首次投标文件截止时间**15日前以电子文件形式（不具单位名称）发送至ntcjzb@126.com 邮箱**，向代理机构或采购人提出。

8、招标文件的修改

8.1 **在投标截止时间5天前，代理机构可以对招标文件进行修改。**

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

**三、投标文件的编制**

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用**简体中文**。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、技术标文件、商务标文件；

10.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标文件的内容

**11.1资格审查文件（一个密封包，含一正二副，须加盖公章）**

（1）法定代表人身份证明书；

（2）授权委托书(如有授权)；

（3）营业执照复印件；

（4）拟派项目负责人为投标单位正式人员证明材料 (与投标单位的有效劳动合同及社保机构出具的投标单位为其缴纳的2019年7月至2019年12月连续6个月的社会保险缴费记录或有效证明）复印件；

（5）项目负责人职称证书；

（6）企业相关业绩；

（7）诚信承诺书（原件）；

（8）投标单位认为其他必要的材料。

**注：以上所有材料的复印件必须加盖公章。**

**11.2技术标（一个密封包，含一正二副，须加盖公章）**

（1）施工方案；

（2）企业奖项；

（3）企业业绩；

（4）项目组人员配备

（5）服务及承诺保证；

**注：以上所有材料的复印件必须加盖公章。**

**11.3商务标（一个密封包，含一正二副，须加盖公章）**

（1）投标响应函。

（2）投标函。

（3）投标报价明细表。

**11.4原件包**

(1) 营业执照原件；

(2) 拟派项目负责人为投标单位正式人员证明材料 (与投标单位的有效劳动合同及社保机构出具的投标单位为其缴纳的2019年7月至2019年12月连续6个月的社会保险缴费记录或有效证明）原件；

（3）项目负责人职称证原件；

（4）技术标中要求提供的相关原件等。

**以上原件密封在一个封袋中（以便在投标时核查），并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。**

12、 标的物

详见项目需求。

13、有关费用处理

本项目采用全费用综合单价报价方式，投标报价中必须至少包含本项目的材料费、辅材费、安全保护措施费、运输费、人工费、施工费、利润、税金等所有费用，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

14、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

15、投标货币

15.1投标文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15.2投标函及投标报价明细表上的价格应按招标文件规定填写。

16、投标保证金

**投标人必须按照投标文件提交截止时间前将投标保证金汇票和基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）递交给招标代理查验；投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通市崇川区财政局，用途：0325号投标保证金；汇款人：投标单位名称。（帐户名：南通市崇川区财政局，开户行：江苏银行南通汇丰支行，账号：50030188000003292）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效；特别提醒：**

**（1）本工程投标保证金的形式必须为银行汇票（并非将保证金款打入指定账户）。若投标人以其他形式提交投标保证金的，其投标文件不予接收。**

**（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。**

**（3）投标保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。**

**（4）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。**

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前递交，并作为其投标的组成部分。

16.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，代理机构拒绝接收其投标文件。

16.3**未中标的投标保证金，当场退回。**

**16.4中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。**

16.5下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的；

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后**四十五（45）天**。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内**退还其投标保证金**。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。**投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。** 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

**四、投标文件的递交**

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应准备**叁** 份完整的投标文件，其中正本 **壹** 份，副本**贰**份，并标明“正本”或“副本”字样。

19.2 投标文件由**原件包、资格审查资料、技术标、商务标**四部分组成。**原件包 壹 份；资格审查资料包 壹 份；技术标包壹 份；商务标包 壹 份。必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“原件包” 或“资格审查资料包” 或“技术标”或“商务标”，同时还要写明工程名称。**

**19.3所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。**

20、投标文件的递交

20.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

20.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21、投标文件的修改与撤回

21.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

21.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

22、不予接收的投标文件

22.1未按本章第19款规定密封的投标文件，采购人不予接收。

22.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接收。

22.3未按招标文件要求递交投标保证金的，采购人不予接收。

**五、开标与评标**

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**28、无效投标条款和废标条款**

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

28.1.8其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件

做出实质性响应的供应商不足三家情况，按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

**六、定标**

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

29.2**若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：**

29.2.1提供虚假材料谋取中标的；

29.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

29.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.2.7不符合法律、法规的规定的。

29.2.8中标公示期间，招标人将对中标候选人进行实地考察，主要实地考察中标候选人投标文件的真实性和实际生产能力和管理水平。如中标候选人通不过实地考察，则取消中标候选人的中标资格，重新招标。

29.3**有下列情形之一的，属于恶意串通：**

29.3.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

29.3.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

29.3.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

29.3.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

29.3.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

29.3.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

29.3.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**30、质疑处理**

30.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，**可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内**，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；  
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；  
　　30.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4**质疑函应当包括下列内容：**

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，**代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复**，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，扣减其诚信记录分，并报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

**31、中标通知书**

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商、采购人发出中标通知书。

31.2 中标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）须到代理机构现场签收中标通知书。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

**七、合同签订相关事项**

**32. 签订合同**

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

**33、货物和服务的追加、减少和添购**

33.1本项目合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报主管预算单位和财政部门同意后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

**34、履约保证金：合同价的10%。现金或转账，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况退还（无息）。**

**八、采购代理服务费**

1、成交人须缴纳代理服务费：计费按照崇财发[2015]29号文件内的收费标准，以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥3000.00元的，以¥3000.00元计收。

| 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 50万（含）以下 | 1.5% |
| 50-100万（含）以下 | 1.05% |
| 100-150万（含）以下 | 0.71% |
| 150-200（含）万以下 | 0.66% |

2、供应商自行考虑包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3、代理服务费及评委费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

**第三章 合同条款及格式**

甲方：南通市崇川区住房和城乡建设局

乙方：

根据《南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目招标文件》，现甲、乙双方经过友好协商，就关于 南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目 事宜达成如下协议：

**一、甲方责任**

1、按合同约定方式支付乙方费用。

2、负责与政府相关部门的协调工作。

**二、乙方责任**

1、本合同生效后，乙方负责做好本项目的施工服务工作。

**中标范围：南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目，包括景石浮雕、导视牌、地雕、景墙、小品、小品组合等内容，具体详见招标文件、施工图、效果图、工程量清单等。**

**三、工期要求：**

本项目工期要求为90日历天，开工日期以招标人签发的书面开工通知为准。

**四、合同价款：**

1、金额(大写)：金额(大写)： （币种，金额，单位）

（小写）

2、本工程在实施过程中可能会受到天气的影响，由于天气原因导致乙方在施工过程中发生的风险由乙方自行考虑，并含在合同价中，一次性包定，结算时费用不调整。

3、雕塑的材质、颜色、规格等须严格按本招标文件的要求执行。

4、若因安全措施不到位而引起安全事故，所有责任及所涉及的费用由投标人承担。

5、投标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停滞费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

6、投标人需仔细研究效果图和工程清单，确保达到设计效果的前提下进行报价（一次性包定）。同时，为达更佳景观效果而进行的细节微调造价不作调整。

7、若因安全措施不到位而引起安全事故，所有责任及所涉及的费用由乙方承担。

**五、组成合同的文件**

1、组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）招标文件

（5）标准、规范及有关技术文件

2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

**六.发包人派驻的工程师**

姓名 : 职务 :

职权 : **代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。**

**七. 项目负责人** :

姓名 :  职务：

职权 : **负责现场工程管理、协调关系、听从发布方和监理的指挥。**

**八.合同价款及调整**

1、本合同价款采用  **固定全费用综合单价合同**  方式确定。承包人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险及国家政策性调整，竣工时工程量按实际完成的工程量结算，综合单价不予调整。

2、风险范围以外合同价款的调整办法：设计变更或发包人要求变动的引起工程量增减，全费用综合单价按照以下的计价方法结算：A、变更或增加工作量引起新的工程量清单项目，其相应全费用综合单价由承包人按编制标底计价方法提出，并按投标下浮率（1-中标价/标底价）下浮，经发包人确认后作为结算依据；B、变更或增加工作量等引起原有清单工程量增减，执行原有投标全费用综合单价，其投标全费用综合单价不作调整。

3、双方约定合同价款的其他调整因素：（1）发包人认可的设计变更；（2）发包人认可的签证，引起工程量增减，造成工程造价变化的 。

4、不可抗力产生的工程价款的调整：因受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响而产生损失和费用增加的，合同履约和价款调整按照《南通市住房和城乡建设局文件》通住建市（2020）78号文件执行。

**九.工程量的确认**

11.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: **承包人在完成工程施工任务后编制工程量计算书，并上报发包人及监理，由发包人、监理单位对已完工程量签字确认后作为工程竣工结算的依据。**

**五、工程款支付：**

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目结束，监理初审且经社会中介审计机构初审后，支付已完工程量的70%，工程结算审计后，付至审定价的90%，余款待质量保修期满后一次性付清。

每次支付前，承包人均应出具由崇川项目办开具相应金额的发票。质量保修金待保修期满无质量问题后无息返还。工程竣工结算由南通市崇川区审计局审计确认。

**七、违约责任：**

1、以上条款甲、乙双方共同遵守，如一方违约，支付另一方合同总价款的20%违约金，并赔偿对方的直接性损失。

2、甲、乙双方本着互惠互利的原则共赢合作，未尽条款甲乙双方协商后补入合同附加条款。

3、因甲、乙双方对本合同履行不当产生的一切纠纷，双方协商解决；协商解决不妥的，由乙方所在地人民法院解决。

4、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。乙方交纳履约保证金且经甲、乙双方签字盖章后立即生效。

甲方（签字盖章） 乙方（签字盖章）

2020年 月 日 2020年 月 日

**第四章 项目需求**

一、项目内容：

1、本项目分为景石浮雕、导视牌、地雕、景墙、小品、小品组合等内容，具体详见工程量清单、施工图、效果图。

2、招标人要求：

2.1所有雕塑在施工前都必须根据设计图制作相应比例的小稿，供招标人确定三维效果，待招标人认可小稿效果后，方可按1:1比例制作施工。

2.2本项目如工程量清单与施工图纸不一致，以招标人现场确定为准。

二、南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目工程量清单

| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  | 莲园雕塑 |  | 1.000 |
| 1 | 南入口景石浮雕及刻字 1、浮雕4700\*1500mm 2、浮雕阳刻（深度10-30mm） 3、字阴刻“莲（450\*350）园（420\*320）”/字体深度20mm 4、字体着绿色漆 5、具体内容见设计图纸 | 组 | 1.000 |
| 2 | 点风景石 1、石料种类:黄色水冲石 2、石料规格、重量:约4500\*2200\*1000mm 3、原石进场前需甲方确认 4、含运输、安装费用 | 块 | 1.000 |
| 3 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/5小稿，确定三维效果。 2. 根据1/5小稿制作1：1泥稿，定稿。 3. 把1:1泥稿翻制成1：1玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |
|  | 入口导视牌 |  | 1.000 |
| 4 | 钢支架 1、12#主结构方管，下延至基础钢板上，方管连接钢件 2、5#角钢，焊接固定在主结构钢件上，螺栓用于连接固定干挂件和角钢 3、钢材均采用热镀锌钢材 | t | 2.819 |
| 5 | 柱（梁）面装饰 1、钢骨架另计 2、300\*500\*50福建654自然面毛石干挂（最薄处50mm） 3、石材表面拉槽甲方确认 4、304不锈钢连接件 | m2 | 2.490 |
| 6 | 柱（梁）面装饰 1、钢骨架另计 2、300\*600\*30中国黑光面干挂 3、304不锈钢连接件 | m2 | 4.710 |
| 7 | 柱（梁）面装饰 1、钢骨架另计 2、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂（耐候钢色） | m2 | 1.190 |
| 8 | 入口导视牌1、1500\*900mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件）2、2厚304不锈钢板，不锈钢板蚀刻填色3、留出500字左右的莲园简介说明（具体文字内容由建设单位提供） | m2 | 1.690 |
| 9 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 4.860 |
| 10 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 2.390 |
| 11 | 碎石垫层 1、200mm厚碎石垫层 | m3 | 0.520 |
| 12 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.300 |
| 13 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内三级钢筋 | t | 0.089 |
| 14 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 0.075 |
| 15 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/6小稿，确定三维效果。 2. 根据1/6小稿 三维尺寸，确定各材质部分的施工分解施工图，以及内部钢钢架结构施工图。 | 项 | 1.000 |
|  | 南入口地雕 |  | 1.000 |
| 16 | 浮雕 1、青铜板“梅兰竹菊”主题四君子地雕1200\*1200mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、铸铜浮雕总厚约45mm，凸出地面5mm古铜色，板厚5mm 3、青铜浮雕泥模由甲方确认 4、含安装费用 | 块 | 4.000 |
| 17 | 深化设计费用1. 根据设计图制作1:1泥稿。2. 把1:1泥稿翻制成玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |
|  | 廉政宣言 |  | 1.000 |
| 18 | 钢支架 1、12#主结构方管，下延至基础钢板上，方管连接钢件 2、5#角钢，焊接固定在主结构钢件上，螺栓用于连接固定干挂件和角钢 3、钢材采用热镀锌钢材 | t | 0.491 |
| 19 | 柱（梁）面装饰 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂棕色漆 | m2 | 8.080 |
| 20 | 柱（梁）面装饰 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂白色漆 2、表面浮雕效果由甲方确认 | m2 | 8.270 |
| 21 | 成品装饰柱 1、柱截面、高度尺寸:15\*30\*1.5（304不锈钢方管） | m | 64.750 |
| 22 | 金属字 1、基层类型:支架采用直径5mm304不锈钢管 2、镌字材料品种、颜色:不锈钢着色立体字（字体高50-70mm，厚5mm） | 个 | 90.000 |
| 23 | 金属字 1、基层类型:底板采用2厚304不锈钢板，着棕色漆 2、镌字材料品种、颜色:不锈钢着色立体字（字体高50-70mm，厚5mm） | 个 | 104.000 |
| 24 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 22.460 |
| 25 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 9.950 |
| 26 | 碎石垫层 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.920 |
| 27 | 带形基础1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.760 |
| 28 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内螺纹钢筋 | t | 0.186 |
| 29 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 0.934 |
| 30 | 水泥砂浆楼地面 1、150mmC15砼垫层 2、100mm碎石层 3、素土夯实 | m2 | 31.200 |
| 31 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:200\*200\*30芝麻灰花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 5.900 |
| 32 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:800\*200\*30白麻花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 18.500 |
| 33 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:400\*200\*30芝麻黑花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 6.800 |
| 34 | 标准休息椅 1、蹬脚500\*150\*450光面芝麻灰花岗岩侧面粗凿面 2、椅面1600\*90\*35菠萝格防腐木（钢钉固定） 3、椅面主龙1500\*50\*165菠萝格防腐木（钢钉固定） 4、固定龙骨360\*50\*75菠萝格防腐木（钢钉固定） | 张 | 2.000 |
| 35 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/4小稿，确定三维效果。 2. 根据1/4小稿的三维尺寸，确定各材质部分的施工分解施工图，以及内部钢钢架结构施工图。 | 项 | 1.000 |
|  | 南侧廉洁文化展示墙浮雕 |  | 1.000 |
| 36 | 钢支架 1、2mm耐候钢板/内撑骨架50\*50\*2@500 2、外撑骨架30\*30\*2@500 3、钢材采用热镀锌钢材 | t | 2.394 |
| 37 | 墙面装饰板 1、内饰5mm透光亚克力板 2、5mm耐候钢板线刻镂空(具体镂空内容见设计详图) | m2 | 67.060 |
| 38 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高70mm，厚5mm） | 个 | 564.000 |
| 39 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高130mm，厚5mm） | 个 | 16.000 |
| 40 | 墙面装饰板 1、固定方式详见设计详图 2、10mm耐候钢板墙景(具体内容见设计详图) | 组 | 10.000 |
| 41 | 墙面装饰条 1、2mm304拉丝不锈钢，氟碳喷涂耐候色（宽150mm，凸起10mm） | m2 | 6.290 |
| 42 | 光源设置 1、耐候钢板内设光源 2、隔板材料品种、规格、颜色:若干灯带，14.4W12V长度根据效果定 | 项 | 1.000 |
| 43 | 抹灰面油漆 1、南侧现状景墙 2、满批腻子三遍，外墙乳胶漆三遍（颜色按照设计要求确定） | m2 | 328.000 |
| 44 | 深化设计费用 1. 放大单幅设计稿并打印成1：1纸质图纸。 2. 根据实际视觉效果对1：1纸质图纸进行修改调整，为保证效果的施工深化。 3. 把调整过的图纸制作成电子文件，进行切割。 | 项 | 1.000 |
|  | 东侧廉洁文化展示墙浮雕 |  | 1.000 |
| 45 | 钢连接件 1、50\*50\*2@500，焊接固定不锈钢浮雕 2、钢材采用热镀锌钢材 | t | 0.521 |
| 46 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高70mm，厚5mm） | 个 | 150.000 |
| 47 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高130mm，厚5mm） | 个 | 10.000 |
| 48 | 不锈钢花格 1、304不锈钢着耐候色（60\*35\*2） 2、具体花格形状见设计详图 | m2 | 8.400 |
| 49 | 廉洁文化展示墙浮雕（双面） 1、具体尺寸做法详见施工图制作文件 2、2400\*1800mm，内容为《习近平用典》、《廉政小故事》等 3、304拉丝不锈钢板2.0厚，不锈钢着仿耐候钢色/白色，局部描黑线（详见设计要求） 4、连接架另计 | m2 | 69.120 |
| 50 | 抹灰面油漆 1、东侧现状景墙 2、满批腻子三遍，外墙乳胶漆三遍（颜色按照设计要求确定） | m2 | 215.000 |
| 51 | 深化设计费用 1. 制作双面凸起部分1/6立体小稿，确定三维尺寸。  2. 放大其中单幅设计稿并打印成1：1纸质图纸。 3. 根据实际视觉效果对1：1纸质图纸进行修改调整，为保证效果的施工深化。 4. 再把调整过的图纸制作成电子文件，并制作成着色模板。 | 项 | 1.000 |
|  | 《清廉》小品 |  | 1.000 |
| 52 | 清廉小品方案 1、具体尺寸做法详见施工图制作文件 2、花朵造型，高4.0米，不锈钢着色 3、波浪造型，内部灌浆，2.0mm304不锈钢板，灯带14.4W12V(长度按实际)，外置泛光灯照射（36W，24V，4盏） 4、波浪字体处内骨架，内衬5mm亚克力板，不注浆，确认不变形 5、选型、加工方案、效果由建设单位确定 | 组 | 1.000 |
| 53 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 10.400 |
| 54 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 2.860 |
| 55 | 碎石垫层 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.160 |
| 56 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.470 |
| 57 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内螺纹钢筋 | t | 0.193 |
| 58 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 0.126 |
| 59 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/10小稿，确定三维效果。 2. 针对1/10小稿实际效果，对原设计的形状、数据做微调修改。 3. 根据微调修改过的小稿进行1:1成品的放大锻造。 | 项 | 1.000 |
|  | 廉政印章 |  | 1.000 |
| 60 | 廉政印章1、廉政印章1500\*1500\*1250mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件）2、山东白麻，表面荔枝面效果3、印章内容“不忘初心”，字体表面大红色漆（雕刻深度20mm）4、含基础及石料进场安装费用 | 组 | 1.000 |
| 61 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/5小稿，确定三维效果。 | 项 | 1.000 |
|  | 东入口景墙浮雕 |  | 1.000 |
| 62 | 清廉图 1、底纹304不锈钢金属网（着古铜色）/云纹304不锈钢板厚2、总厚度35（着古铜色）/莲花轮廓线304不锈钢线宽20-30、厚度35（着古铜色） 2、具体款式以建设单位、设计单位最终确认的小稿为准。 | m2 | 12.600 |
| 63 | 金属字“廉不言贫勤不道苦” 1、字体固定方式详见设计详图 2、镜面304不锈钢立体字（字体高450mm，凸起高度15mm，夹空5mm） | 个 | 10.000 |
| 64 | 钢支架 1、5#角钢@500，焊接固定在墙体埋件上 2、钢材采用热镀锌钢材 | t | 0.642 |
| 65 | 柱（梁）面装饰 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂耐候色 | m2 | 21.410 |
| 66 | 挂落线条 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂耐候色 | 项 | 1.000 |
| 67 | 抹灰面油漆 1、东入口景墙 2、满批腻子三遍，外墙乳胶漆三遍（颜色按照设计要求确定） | m2 | 57.000 |
| 68 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作画面部分1/5小稿，确定三维效果。 2. 针对1/5小稿实际效果，对原设计的形状、数据做微调修改 3. 把调整部分结合原图纸制作成电子文件，进行切割。 | 项 | 1.000 |
|  | 荷亭 |  | 1.000 |
| 69 | 钢管柱1、D120-D300(Q235)2、钢材采用热镀锌钢材3、氟碳喷涂（钛白色） | t | 0.499 |
| 70 | 荷叶造型钢梁 1、钢管规格见设计详图（Q235） 2、钢材采用热镀锌钢材 3、氟碳喷涂（钛白色） 4、荷叶与柱体需采用高强螺栓连接 | t | 2.252 |
| 71 | 水滴景石（2块） 1、雪花白石料（纯白）（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、加工后、进场前需甲方确认 3、含安装费用 | 组 | 1.000 |
| 72 | 花岗岩景石 1、黄色水冲石（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、字阴刻，石材花岗岩 3、含安装费用 | 组 | 1.000 |
| 73 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 33.960 |
| 74 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 12.840 |
| 75 | 碎石垫层 1、200mm厚碎石垫层 | m3 | 4.790 |
| 76 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.190 |
| 77 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内螺纹钢筋 | t | 1.230 |
| 78 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 1.224 |
| 79 | 水泥砂浆楼地面 1、150mmC15砼垫层 2、100mm碎石层 3、素土夯实 | m2 | 56.000 |
| 80 | 石材楼地面1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:32、面层材料品种、规格、颜色:200\*200\*30芝麻灰花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 4.300 |
| 81 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、30mm黄锈石荔枝面三形板混铺（上撒素水泥面） 3、400\*400、400\*200、200\*200 | m2 | 51.700 |
| 82 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/10小稿，确定三维效果。 2. 针对1/10小稿实际效果，对原设计的形状、数据微调修改。 3. 根据微调修改过的小稿进行1:1成品的放大制作。 | 项 | 1.000 |
|  | 《历代先贤》弧度浮雕 |  | 1.000 |
| 83 | 不锈钢水纹 1、点挂安装（不锈钢膨胀螺丝/304不锈钢挂件） 2、水纹造型总厚度20mm 3、304不锈钢2.0mm厚 | m2 | 36.200 |
| 84 | 不锈钢人物 1、点挂安装（D16不锈钢膨胀螺丝/304不锈钢挂件） 2、人物造型总厚度20mm-30mm 3、玻璃钢材质 4、泥模确认后由甲方确认 | m2 | 10.150 |
| 85 | 其他不锈钢图案造型 1、点挂安装（D16不锈钢膨胀螺丝/304不锈钢挂件） 2、水纹造型总厚度20mm 3、玻璃钢材质 4、泥模确认后由甲方确认 | m2 | 15.120 |
| 86 | 深化设计费用1. 打印1：1设计图稿，去现场附在墙体上，做视觉效果的确定（人物大小、疏密、总长），根据现场视觉效果做出合理调整。2. 测量并记录现场墙面的弧度与仰角，并在施工工厂用角钢、圆钢、铁丝等搭建出与现场需要部分的墙面一致的弧度与一致的仰角。3. 把调整完成后的图稿制作成施工电子文件。 | 项 | 1.000 |
|  | 廉洁小品方案《载石表廉》 |  | 1.000 |
| 87 | 点风景石 1、石料种类:山东白麻 2、石料规格、重量:长3000mm，高2000mm，总厚约800mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 3、原石进场前需甲方确认 4、含运输、安装、基础费用 | 组 | 1.000 |
| 88 | 廉洁小品方案《载石表廉》 1、字阴刻，石材花岗岩（芝麻白），浅浮雕（深度10-20） | 组 | 1.000 |
| 89 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/5小稿，确定三维效果。 2. 针对1/5小稿实际效果，对原设计的形状、层次做微调修改。并定稿。 3. 根据调整完成的小稿制作人物浮雕部分的1；1泥稿。并翻制成玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |
| 90 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 13.250 |
| 91 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 4.110 |
| 92 | 碎石垫层 1、200mm厚碎石垫层 | m3 | 1.940 |
| 93 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.760 |
| 94 | 现浇构件钢筋1、钢筋种类、规格:12以内螺纹焊接钢筋网 | t | 0.495 |
| 95 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:800\*200\*30白麻花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 30.000 |
| 96 | 水泥砂浆楼地面 1、150mmC15砼垫层 2、100mm碎石层 3、素土夯实 | m2 | 30.000 |
|  | 莲轮广场地雕 |  | 1.000 |
| 97 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:500\*800山东黄麻厚度约50（共20块） 3、阳刻，浮雕深度1.5-2.0mm | m2 | 8.000 |
| 98 | 深化设计费用 1. 根据设计稿，制作1;1泥稿，定稿。 2. 将1：1泥稿翻制成玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |
|  | 拆除工程 |  | 1.000 |
| 99 | 拆除 1、原南侧景墙局部拆除 2、原入口地雕花岗岩拆除 3、拆除时不得破坏原建筑结构 4、拆除部位零星修补 5、所有垃圾清理外运 6、莲园雕塑施工完毕后原有破坏地面、绿化部分恢复 7、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1.000 |
| 100 | 平整场地 1、一、二类土 | m2 | 68.060 |
| 101 | 景观电源外接 1、景观电源外接（外接方案需报建设单位批准） 2、该费用由施工单位自行报价，结算不调整 | 项 | 1.000 |
| 102 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.000 |
| 103 | 暂列金 | 项 | 1.000 |

1. 本项目设暂列金10万元，此费用在投标报价时不得更改，否则做废标处理；
2. 关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人，结算时从合同价中扣除 。

第五章 资格审查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书 |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 授权委托书 |
| 3 | 企业法人营业执照 | 经营范围内含雕塑制作安装等 | 有效的独立法人资格的企业营业执照 |
| 4 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 合同履行过程中须有1位项目负责人自始至终负责本项目的实施，且该项目负责人为投标单位正式人员 | 须提供：①与投标单位的有效劳动合同；  ②社保机构出具的投标单位为其缴纳的2019年7月至2019年12月连续6个月的社会保险缴费记录或有效证明。 |
| 5 | 项目负责人资质要求 | 拟派项目负责人必须具备下列条件之一：①获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。④城市雕塑创作设计资格证书。 | 注：园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。 |
| 6 | 企业业绩 | 近三年（指2017年1月以来，以“竣工验收证明”上的日期为准）投标企业承担过单项合同价在100万以上的景观雕塑工程业绩。  (必须证明雕塑部分金额达到100万元) | 注：业绩证明材料须同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明（指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件），三项证明材料须齐全，缺一不可。中标通知书或施工合同须经工程所在地招投标监管部门备案（直接发包的项目可不提供中标通知书，但必须提供发包人出具的加盖公章的直接发包证明）。 |
| 7 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书（格式详见第七章） |
| **备注** | 1. **条款号2.1.2资格评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件查验。通过形式评审和资格审查的投标人方可进入商务标评审。** 2. **上述所有材料中的1、2、7项原件装订在资格审查资料中；3、4、5、6项的复印件均要提供原件备查。资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查资料包”、“原件包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理，资格审查以资格审查资料包的内容为准，资格审查资料原件包仅做备查，仅在资格审查资料包内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。**   **原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则作废标处理。** | | |

**第六章 评标办法（综合评估办法）**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | | | **评审标准** |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | | | **技术商务：70分，报价：30分** |
| **当技术标评委多于5人（含5人）时，投标人的技术得分为各评委技术分中分别去掉一个最高分和一个最低分后之和的算术平均值。** | | | | |
|  | | **评分因素（分值）** | **评 审 标 准** | |
| 2.2.2  技术标  （70分） | | 现场施工方案  （30分） | 评委根据项目的专业技术人员、管理人员配备及使用计划，现场服务人员安排计划；施工设备配备及使用计划；确保质量、工期、安全技术组织措施等方面横向比较酌情打分，优：23-30分，良22-15分，一般：14-7分；差6-1分。 | |
| 企业业绩  （4分） | 近三年（指2017年1月以来，以“竣工验收证明”上的日期为准）投标企业承担过单项合同价在100万以上的景观雕塑工程业绩 **(必须证明雕塑部分金额达到100万元)** 。有1个得2分，最高4分。（提供原件查验，不提供不得分）  注：业绩证明材料须同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明（指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件），三项证明材料须齐全，缺一不可。中标通知书或施工合同须经工程所在地招投标监管部门备案（直接发包的项目可不提供中标通知书，但必须提供发包人出具的加盖公章的直接发包证明）。 | |
| 企业奖项  （8分） | 企业获得过雕塑类奖项或荣誉证书，国家级得2分，省级得1分，市级得0.5分。本项最多得8分。单个证书不重复得分。  注：须提供获奖证书或文件（证书或文件需能反映投标企业名称），否则不予认可。不提供原件，不提供不得分。 | |
| 项目组人员配备  （20分） | 1. 项目目负责人具有美术行业中级技术职称及以上职称证书，有得4分，无则不得分。 2. 项目目施工班组技术人员持有城市雕塑创作设计资格证的每1人得2分，本项最高得8分。**【提供证书原件和持证人员在投标单位连续6个月（2019年7月至2019年12的社保缴费证明原件方可得分】。** 3. 项目负责人业绩8分。   “近三年（指2017年1月以来，以“竣工验收证明”上的日期为准）投标项目负责人承担过单项合同价在100万以上的景观雕塑工程业绩(必须证明雕塑部分金额达到100万元)。有1个得2分，最高8分。（提供原件查验，不提供不得分）注：业绩证明材料须同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明（指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件），三项证明材料中必须同时具备其中两项证明材料。中标通知书或施工合同须经工程所在地招投标监管部门备案（直接发包的项目可不提供中标通知书，但必须提供发包人出具的加盖公章的直接发包证明）。（该项目的项目负责人必须在中标通知书或施工合同中体现；或由合同发包方提供项目负责人为该合同项目的项目负责人证明材料，证明材料必须盖合同项目发包人公章原件）” | |
| 服务及承诺保证  （8分） | 在服务承诺保证中，至少应包括如期完工并交付使用、后期维修服务等方面的承诺。评委根据各投标人所做承诺内容，横向比较酌情打分，未作出服务及承诺保证的不得分。 | |
| **注：条款号2.2.2技术商务标评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章，**同时提供原件查验。 | | | | |
| 2.2.3报价标  （30 分） | | 1、投标有效报价：投标总价及其单项投标报价分别超过最高限价的为无效投标。  2、本项目最高限价：198.933985万元。  3、满足招标文件要求且投标有效报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分），其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×报价权值30%×100  4、最终得分计算保留小数点两位。 | | |

1、本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则现场抽签确定。

2、本项目开标顺序为：资格审查-技术标-商务标开标-确定中标候选人。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响服务质量或

者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场在规定时限之内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、评标争议。评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

第七章 投标文件格式

**投 标 文 件**

**（资格审查文件）**

**项 目 名 称：**

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

目 录

（1）法定代表人身份证明书；

（2）授权委托书(如有授权)；

（3）营业执照复印件；

（4）拟派项目负责人为投标单位正式人员证明材料 (与投标单位的有效劳动合同及社保机构出具的投标单位为其缴纳的2019年7月至2019年12月连续6个月的社会保险缴费记录或有效证明）复印件；

（5）项目负责人职称证书；

（6）企业相关业绩；

（7）诚信承诺书（原件）；

（8）投标单位认为其他必要的材料。

**1、 法定代表人身份证明**

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

（采购人）：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查**

**2、授权委托书**

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

（采购人）：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年 月 日 年 月 日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加投标时被授权代表将身份证原件带至开标现场备查。**

**3、诚信承诺书**

致：（招标人名称）

我方参加你方的（项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2.我单位遵守国家廉政相关规定，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，且不曾在任何合同中有重大违约、失信、行贿等不良行为。

3.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

**投 标 文 件**

**（技术标文件）**

**项 目 名 称：**

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

**目 录**

（1）施工方案；

（2）企业奖项；

（3）企业业绩；

（4）项目组人员配备

（5）服务及承诺保证；

（6）投标单位认为其他必要的材料。

**投 标 文 件**

**（商务标文件）**

**项 目 名 称：**

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

**目 录**

（1）投标响应函

（2）投标函。

（3）投标报价明细表。

**1、投标响应函**

（招标人）：

依据贵单位（采购项目名称) 项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）

（职务） 为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿以人民币（大写） (小写￥ )的总价，遵照招标文件的要求，承担本招标文件的施工、建成、维保和修正缺陷工作。同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，我方报价满足招标文件的所有要求。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4我公司承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方承诺将根据项目施工要求与总包方签订合作协议书。

7、一旦我方成交, 我方承诺在施工过程中，遵守招标人、监理方的管理、负责配合好各相关单位完成施工。

8、一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

年 月 日

**2、投标函**

（招标人） 　　　　　　　　　　　：

一、根据已收到的 （项目名称）的招标文件，我单位经研究上述招标文件及相关文件后，愿以人民币（大写）： （￥： 元）的投标报价，按上述招标文件的条件完成本项目的施工、养护、维保等全部内容及其他与本项目有关的其它费用，并承担任何质量缺陷的保修责任。

二、工期: 日历天。

三、质量等级要求：

1. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
2. 我方愿意履行自己在招标文件中的全部承诺和责任。
3. 我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条款之规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
4. 我方承诺，与招标单位没有任何经济关联，我方不是招标人的附属机构。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日　　　期：年 月 日

1. **报价明细**

3.1南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目全费用工程量清单

| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **全费用 综合单价（元）** | **综合合价（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | 莲园雕塑 |  | 1.000 |  |  |
| 1 | 南入口景石浮雕及刻字 1、浮雕4700\*1500mm 2、浮雕阳刻（深度10-30mm） 3、字阴刻“莲（450\*350）园（420\*320）”/字体深度20mm 4、字体着绿色漆 5、具体内容见设计图纸 | 组 | 1.000 |  |  |
| 2 | 点风景石 1、石料种类:黄色水冲石 2、石料规格、重量:约4500\*2200\*1000mm 3、原石进场前需甲方确认 4、含运输、安装费用 | 块 | 1.000 |  |  |
| 3 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/5小稿，确定三维效果。 2. 根据1/5小稿制作1：1泥稿，定稿。 3. 把1:1泥稿翻制成1：1玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 入口导视牌 |  | 1.000 |  |  |
| 4 | 钢支架 1、12#主结构方管，下延至基础钢板上，方管连接钢件 2、5#角钢，焊接固定在主结构钢件上，螺栓用于连接固定干挂件和角钢 3、钢材均采用热镀锌钢材 | t | 2.819 |  |  |
| 5 | 柱（梁）面装饰 1、钢骨架另计 2、300\*500\*50福建654自然面毛石干挂（最薄处50mm） 3、石材表面拉槽甲方确认 4、304不锈钢连接件 | m2 | 2.490 |  |  |
| 6 | 柱（梁）面装饰 1、钢骨架另计 2、300\*600\*30中国黑光面干挂 3、304不锈钢连接件 | m2 | 4.710 |  |  |
| 7 | 柱（梁）面装饰 1、钢骨架另计 2、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂（耐候钢色） | m2 | 1.190 |  |  |
| 8 | 入口导视牌1、1500\*900mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件）2、2厚304不锈钢板，不锈钢板蚀刻填色3、留出500字左右的莲园简介说明（具体文字内容由建设单位提供） | m2 | 1.690 |  |  |
| 9 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 4.860 |  |  |
| 10 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 2.390 |  |  |
| 11 | 碎石垫层 1、200mm厚碎石垫层 | m3 | 0.520 |  |  |
| 12 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.300 |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内三级钢筋 | t | 0.089 |  |  |
| 14 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 0.075 |  |  |
| 15 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/6小稿，确定三维效果。 2. 根据1/6小稿 三维尺寸，确定各材质部分的施工分解施工图，以及内部钢钢架结构施工图。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 南入口地雕 |  | 1.000 |  |  |
| 16 | 浮雕 1、青铜板“梅兰竹菊”主题四君子地雕1200\*1200mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、铸铜浮雕总厚约45mm，凸出地面5mm古铜色，板厚5mm 3、青铜浮雕泥模由甲方确认 4、含安装费用 | 块 | 4.000 |  |  |
| 17 | 深化设计费用1. 根据设计图制作1:1泥稿。2. 把1:1泥稿翻制成玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 廉政宣言 |  | 1.000 |  |  |
| 18 | 钢支架 1、12#主结构方管，下延至基础钢板上，方管连接钢件 2、5#角钢，焊接固定在主结构钢件上，螺栓用于连接固定干挂件和角钢 3、钢材采用热镀锌钢材 | t | 0.491 |  |  |
| 19 | 柱（梁）面装饰 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂棕色漆 | m2 | 8.080 |  |  |
| 20 | 柱（梁）面装饰 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂白色漆 2、表面浮雕效果由甲方确认 | m2 | 8.270 |  |  |
| 21 | 成品装饰柱 1、柱截面、高度尺寸:15\*30\*1.5（304不锈钢方管） | m | 64.750 |  |  |
| 22 | 金属字 1、基层类型:支架采用直径5mm304不锈钢管 2、镌字材料品种、颜色:不锈钢着色立体字（字体高50-70mm，厚5mm） | 个 | 90.000 |  |  |
| 23 | 金属字 1、基层类型:底板采用2厚304不锈钢板，着棕色漆 2、镌字材料品种、颜色:不锈钢着色立体字（字体高50-70mm，厚5mm） | 个 | 104.000 |  |  |
| 24 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 22.460 |  |  |
| 25 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 9.950 |  |  |
| 26 | 碎石垫层 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.920 |  |  |
| 27 | 带形基础1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.760 |  |  |
| 28 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内螺纹钢筋 | t | 0.186 |  |  |
| 29 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 0.934 |  |  |
| 30 | 水泥砂浆楼地面 1、150mmC15砼垫层 2、100mm碎石层 3、素土夯实 | m2 | 31.200 |  |  |
| 31 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:200\*200\*30芝麻灰花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 5.900 |  |  |
| 32 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:800\*200\*30白麻花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 18.500 |  |  |
| 33 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:400\*200\*30芝麻黑花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 6.800 |  |  |
| 34 | 标准休息椅 1、蹬脚500\*150\*450光面芝麻灰花岗岩侧面粗凿面 2、椅面1600\*90\*35菠萝格防腐木（钢钉固定） 3、椅面主龙1500\*50\*165菠萝格防腐木（钢钉固定） 4、固定龙骨360\*50\*75菠萝格防腐木（钢钉固定） | 张 | 2.000 |  |  |
| 35 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/4小稿，确定三维效果。 2. 根据1/4小稿的三维尺寸，确定各材质部分的施工分解施工图，以及内部钢钢架结构施工图。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 南侧廉洁文化展示墙浮雕 |  | 1.000 |  |  |
| 36 | 钢支架 1、2mm耐候钢板/内撑骨架50\*50\*2@500 2、外撑骨架30\*30\*2@500 3、钢材采用热镀锌钢材 | t | 2.394 |  |  |
| 37 | 墙面装饰板 1、内饰5mm透光亚克力板 2、5mm耐候钢板线刻镂空(具体镂空内容见设计详图) | m2 | 67.060 |  |  |
| 38 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高70mm，厚5mm） | 个 | 564.000 |  |  |
| 39 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高130mm，厚5mm） | 个 | 16.000 |  |  |
| 40 | 墙面装饰板 1、固定方式详见设计详图 2、10mm耐候钢板墙景(具体内容见设计详图) | 组 | 10.000 |  |  |
| 41 | 墙面装饰条 1、2mm304拉丝不锈钢，氟碳喷涂耐候色（宽150mm，凸起10mm） | m2 | 6.290 |  |  |
| 42 | 光源设置 1、耐候钢板内设光源 2、隔板材料品种、规格、颜色:若干灯带，14.4W12V长度根据效果定 | 项 | 1.000 |  |  |
| 43 | 抹灰面油漆 1、南侧现状景墙 2、满批腻子三遍，外墙乳胶漆三遍（颜色按照设计要求确定） | m2 | 328.000 |  |  |
| 44 | 深化设计费用 1. 放大单幅设计稿并打印成1：1纸质图纸。 2. 根据实际视觉效果对1：1纸质图纸进行修改调整，为保证效果的施工深化。 3. 把调整过的图纸制作成电子文件，进行切割。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 东侧廉洁文化展示墙浮雕 |  | 1.000 |  |  |
| 45 | 钢连接件 1、50\*50\*2@500，焊接固定不锈钢浮雕 2、钢材采用热镀锌钢材 | t | 0.521 |  |  |
| 46 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高70mm，厚5mm） | 个 | 150.000 |  |  |
| 47 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高130mm，厚5mm） | 个 | 10.000 |  |  |
| 48 | 不锈钢花格 1、304不锈钢着耐候色（60\*35\*2） 2、具体花格形状见设计详图 | m2 | 8.400 |  |  |
| 49 | 廉洁文化展示墙浮雕（双面） 1、具体尺寸做法详见施工图制作文件 2、2400\*1800mm，内容为《习近平用典》、《廉政小故事》等 3、304拉丝不锈钢板2.0厚，不锈钢着仿耐候钢色/白色，局部描黑线（详见设计要求） 4、连接架另计 | m2 | 69.120 |  |  |
| 50 | 抹灰面油漆 1、东侧现状景墙 2、满批腻子三遍，外墙乳胶漆三遍（颜色按照设计要求确定） | m2 | 215.000 |  |  |
| 51 | 深化设计费用 1. 制作双面凸起部分1/6立体小稿，确定三维尺寸。  2. 放大其中单幅设计稿并打印成1：1纸质图纸。 3. 根据实际视觉效果对1：1纸质图纸进行修改调整，为保证效果的施工深化。 4. 再把调整过的图纸制作成电子文件，并制作成着色模板。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 《清廉》小品 |  | 1.000 |  |  |
| 52 | 清廉小品方案 1、具体尺寸做法详见施工图制作文件 2、花朵造型，高4.0米，不锈钢着色 3、波浪造型，内部灌浆，2.0mm304不锈钢板，灯带14.4W12V(长度按实际)，外置泛光灯照射（36W，24V，4盏） 4、波浪字体处内骨架，内衬5mm亚克力板，不注浆，确认不变形 5、选型、加工方案、效果由建设单位确定 | 组 | 1.000 |  |  |
| 53 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 10.400 |  |  |
| 54 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 2.860 |  |  |
| 55 | 碎石垫层 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.160 |  |  |
| 56 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.470 |  |  |
| 57 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内螺纹钢筋 | t | 0.193 |  |  |
| 58 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 0.126 |  |  |
| 59 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/10小稿，确定三维效果。 2. 针对1/10小稿实际效果，对原设计的形状、数据做微调修改。 3. 根据微调修改过的小稿进行1:1成品的放大锻造。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 廉政印章 |  | 1.000 |  |  |
| 60 | 廉政印章1、廉政印章1500\*1500\*1250mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件）2、山东白麻，表面荔枝面效果3、印章内容“不忘初心”，字体表面大红色漆（雕刻深度20mm）4、含基础及石料进场安装费用 | 组 | 1.000 |  |  |
| 61 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/5小稿，确定三维效果。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 东入口景墙浮雕 |  | 1.000 |  |  |
| 62 | 清廉图 1、底纹304不锈钢金属网（着古铜色）/云纹304不锈钢板厚2、总厚度35（着古铜色）/莲花轮廓线304不锈钢线宽20-30、厚度35（着古铜色） 2、具体款式以建设单位、设计单位最终确认的小稿为准。 | m2 | 12.600 |  |  |
| 63 | 金属字“廉不言贫勤不道苦” 1、字体固定方式详见设计详图 2、镜面304不锈钢立体字（字体高450mm，凸起高度15mm，夹空5mm） | 个 | 10.000 |  |  |
| 64 | 钢支架 1、5#角钢@500，焊接固定在墙体埋件上 2、钢材采用热镀锌钢材 | t | 0.642 |  |  |
| 65 | 柱（梁）面装饰 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂耐候色 | m2 | 21.410 |  |  |
| 66 | 挂落线条 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂耐候色 | 项 | 1.000 |  |  |
| 67 | 抹灰面油漆 1、东入口景墙 2、满批腻子三遍，外墙乳胶漆三遍（颜色按照设计要求确定） | m2 | 57.000 |  |  |
| 68 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作画面部分1/5小稿，确定三维效果。 2. 针对1/5小稿实际效果，对原设计的形状、数据做微调修改 3. 把调整部分结合原图纸制作成电子文件，进行切割。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 荷亭 |  | 1.000 |  |  |
| 69 | 钢管柱1、D120-D300(Q235)2、钢材采用热镀锌钢材3、氟碳喷涂（钛白色） | t | 0.499 |  |  |
| 70 | 荷叶造型钢梁 1、钢管规格见设计详图（Q235） 2、钢材采用热镀锌钢材 3、氟碳喷涂（钛白色） 4、荷叶与柱体需采用高强螺栓连接 | t | 2.252 |  |  |
| 71 | 水滴景石（2块） 1、雪花白石料（纯白）（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、加工后、进场前需甲方确认 3、含安装费用 | 组 | 1.000 |  |  |
| 72 | 花岗岩景石 1、黄色水冲石（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、字阴刻，石材花岗岩 3、含安装费用 | 组 | 1.000 |  |  |
| 73 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 33.960 |  |  |
| 74 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 12.840 |  |  |
| 75 | 碎石垫层 1、200mm厚碎石垫层 | m3 | 4.790 |  |  |
| 76 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.190 |  |  |
| 77 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内螺纹钢筋 | t | 1.230 |  |  |
| 78 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 1.224 |  |  |
| 79 | 水泥砂浆楼地面 1、150mmC15砼垫层 2、100mm碎石层 3、素土夯实 | m2 | 56.000 |  |  |
| 80 | 石材楼地面1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:32、面层材料品种、规格、颜色:200\*200\*30芝麻灰花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 4.300 |  |  |
| 81 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、30mm黄锈石荔枝面三形板混铺（上撒素水泥面） 3、400\*400、400\*200、200\*200 | m2 | 51.700 |  |  |
| 82 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/10小稿，确定三维效果。 2. 针对1/10小稿实际效果，对原设计的形状、数据微调修改。 3. 根据微调修改过的小稿进行1:1成品的放大制作。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 《历代先贤》弧度浮雕 |  | 1.000 |  |  |
| 83 | 不锈钢水纹 1、点挂安装（不锈钢膨胀螺丝/304不锈钢挂件） 2、水纹造型总厚度20mm 3、304不锈钢2.0mm厚 | m2 | 36.200 |  |  |
| 84 | 不锈钢人物 1、点挂安装（D16不锈钢膨胀螺丝/304不锈钢挂件） 2、人物造型总厚度20mm-30mm 3、玻璃钢材质 4、泥模确认后由甲方确认 | m2 | 10.150 |  |  |
| 85 | 其他不锈钢图案造型 1、点挂安装（D16不锈钢膨胀螺丝/304不锈钢挂件） 2、水纹造型总厚度20mm 3、玻璃钢材质 4、泥模确认后由甲方确认 | m2 | 15.120 |  |  |
| 86 | 深化设计费用1. 打印1：1设计图稿，去现场附在墙体上，做视觉效果的确定（人物大小、疏密、总长），根据现场视觉效果做出合理调整。2. 测量并记录现场墙面的弧度与仰角，并在施工工厂用角钢、圆钢、铁丝等搭建出与现场需要部分的墙面一致的弧度与一致的仰角。3. 把调整完成后的图稿制作成施工电子文件。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 廉洁小品方案《载石表廉》 |  | 1.000 |  |  |
| 87 | 点风景石 1、石料种类:山东白麻 2、石料规格、重量:长3000mm，高2000mm，总厚约800mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 3、原石进场前需甲方确认 4、含运输、安装、基础费用 | 组 | 1.000 |  |  |
| 88 | 廉洁小品方案《载石表廉》 1、字阴刻，石材花岗岩（芝麻白），浅浮雕（深度10-20） | 组 | 1.000 |  |  |
| 89 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/5小稿，确定三维效果。 2. 针对1/5小稿实际效果，对原设计的形状、层次做微调修改。并定稿。 3. 根据调整完成的小稿制作人物浮雕部分的1；1泥稿。并翻制成玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |  |  |
| 90 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 13.250 |  |  |
| 91 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 4.110 |  |  |
| 92 | 碎石垫层 1、200mm厚碎石垫层 | m3 | 1.940 |  |  |
| 93 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.760 |  |  |
| 94 | 现浇构件钢筋1、钢筋种类、规格:12以内螺纹焊接钢筋网 | t | 0.495 |  |  |
| 95 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:800\*200\*30白麻花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 30.000 |  |  |
| 96 | 水泥砂浆楼地面 1、150mmC15砼垫层 2、100mm碎石层 3、素土夯实 | m2 | 30.000 |  |  |
|  | 莲轮广场地雕 |  | 1.000 |  |  |
| 97 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:500\*800山东黄麻厚度约50（共20块） 3、阳刻，浮雕深度1.5-2.0mm | m2 | 8.000 |  |  |
| 98 | 深化设计费用 1. 根据设计稿，制作1;1泥稿，定稿。 2. 将1：1泥稿翻制成玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 拆除工程 |  | 1.000 |  |  |
| 99 | 拆除 1、原南侧景墙局部拆除 2、原入口地雕花岗岩拆除 3、拆除时不得破坏原建筑结构 4、拆除部位零星修补 5、所有垃圾清理外运 6、莲园雕塑施工完毕后原有破坏地面、绿化部分恢复 7、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1.000 |  |  |
| 100 | 平整场地 1、一、二类土 | m2 | 68.060 |  |  |
| 101 | 景观电源外接 1、景观电源外接（外接方案需报建设单位批准） 2、该费用由施工单位自行报价，结算不调整 | 项 | 1.000 |  |  |
| 102 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.000 |  |  |
| 103 | 暂列金 | 项 | 1.000 | 100000.00 |  |
| 104 | 合计： 元 | | | | |

注：1、以上报价中已包含本项目的材料费、辅材费、安全保护措施费、运输费、人工费、施工费、利润、税金等所有费用，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

2、关于暂列金额使用的约定：暂列金是指招标人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因招标人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，中标人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入合同价付款的基数。

投标人(盖公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

2020年 月 日

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日　　　期：年月日

3.2南通市崇川区廉洁文化园景观雕塑项目全费用综合单价分析表

| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **全费用 综合单价** | **全费用单价组成(元)** | | | | | | | | | | | | **综合合价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人工费** | **材料费** | **辅材费** | **主材费** | **设备费** | **机械费** | **管理费** | **利润** | **措施项目** | **其他项目** | **规费** | **税金** |
|  | 莲园雕塑 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南入口景石浮雕及刻字 1、浮雕4700\*1500mm 2、浮雕阳刻（深度10-30mm） 3、字阴刻“莲（450\*350）园（420\*320）”/字体深度20mm 4、字体着绿色漆 5、具体内容见设计图纸 | 组 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 点风景石 1、石料种类:黄色水冲石 2、石料规格、重量:约4500\*2200\*1000mm 3、原石进场前需甲方确认 4、含运输、安装费用 | 块 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/5小稿，确定三维效果。 2. 根据1/5小稿制作1：1泥稿，定稿。 3. 把1:1泥稿翻制成1：1玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口导视牌 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢支架1、12#主结构方管，下延至基础钢板上，方管连接钢件2、5#角钢，焊接固定在主结构钢件上，螺栓用于连接固定干挂件和角钢3、钢材均采用热镀锌钢材 | t | 2.819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 柱（梁）面装饰 1、钢骨架另计 2、300\*500\*50福建654自然面毛石干挂（最薄处50mm） 3、石材表面拉槽甲方确认 4、304不锈钢连接件 | m2 | 2.490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 柱（梁）面装饰 1、钢骨架另计 2、300\*600\*30中国黑光面干挂 3、304不锈钢连接件 | m2 | 4.710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 柱（梁）面装饰 1、钢骨架另计 2、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂（耐候钢色） | m2 | 1.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 入口导视牌 1、1500\*900mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、2厚304不锈钢板，不锈钢板蚀刻填色 3、留出500字左右的莲园简介说明（具体文字内容由建设单位提供） | m2 | 1.690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 4.860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 回填方1、密实度要求:0.93下2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 2.390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 碎石垫层 1、200mm厚碎石垫层 | m3 | 0.520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内三级钢筋 | t | 0.089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/6小稿，确定三维效果。 2. 根据1/6小稿 三维尺寸，确定各材质部分的施工分解施工图，以及内部钢钢架结构施工图。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南入口地雕 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 浮雕 1、青铜板“梅兰竹菊”主题四君子地雕1200\*1200mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、铸铜浮雕总厚约45mm，凸出地面5mm古铜色，板厚5mm 3、青铜浮雕泥模由甲方确认 4、含安装费用 | 块 | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1:1泥稿。 2. 把1:1泥稿翻制成玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廉政宣言 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢支架 1、12#主结构方管，下延至基础钢板上，方管连接钢件 2、5#角钢，焊接固定在主结构钢件上，螺栓用于连接固定干挂件和角钢 3、钢材采用热镀锌钢材 | t | 0.491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 柱（梁）面装饰 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂棕色漆 | m2 | 8.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 柱（梁）面装饰 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂白色漆 2、表面浮雕效果由甲方确认 | m2 | 8.270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 成品装饰柱 1、柱截面、高度尺寸:15\*30\*1.5（304不锈钢方管） | m | 64.750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 金属字 1、基层类型:支架采用直径5mm304不锈钢管 2、镌字材料品种、颜色:不锈钢着色立体字（字体高50-70mm，厚5mm） | 个 | 90.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 金属字 1、基层类型:底板采用2厚304不锈钢板，着棕色漆 2、镌字材料品种、颜色:不锈钢着色立体字（字体高50-70mm，厚5mm） | 个 | 104.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 挖基坑土方1、土壤类别:三类土2、挖土深度:1.5m 以内3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 22.460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 9.950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 碎石垫层 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内螺纹钢筋 | t | 0.186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 0.934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 水泥砂浆楼地面 1、150mmC15砼垫层 2、100mm碎石层 3、素土夯实 | m2 | 31.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:200\*200\*30芝麻灰花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 5.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:800\*200\*30白麻花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 18.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 石材楼地面1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:32、面层材料品种、规格、颜色:400\*200\*30芝麻黑花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 6.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 标准休息椅 1、蹬脚500\*150\*450光面芝麻灰花岗岩侧面粗凿面 2、椅面1600\*90\*35菠萝格防腐木（钢钉固定） 3、椅面主龙1500\*50\*165菠萝格防腐木（钢钉固定） 4、固定龙骨360\*50\*75菠萝格防腐木（钢钉固定） | 张 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/4小稿，确定三维效果。 2. 根据1/4小稿的三维尺寸，确定各材质部分的施工分解施工图，以及内部钢钢架结构施工图。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南侧廉洁文化展示墙浮雕 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 钢支架 1、2mm耐候钢板/内撑骨架50\*50\*2@500 2、外撑骨架30\*30\*2@500 3、钢材采用热镀锌钢材 | t | 2.394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 墙面装饰板1、内饰5mm透光亚克力板2、5mm耐候钢板线刻镂空(具体镂空内容见设计详图) | m2 | 67.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高70mm，厚5mm） | 个 | 564.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高130mm，厚5mm） | 个 | 16.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 墙面装饰板 1、固定方式详见设计详图 2、10mm耐候钢板墙景(具体内容见设计详图) | 组 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 墙面装饰条 1、2mm304拉丝不锈钢，氟碳喷涂耐候色（宽150mm，凸起10mm） | m2 | 6.290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 光源设置 1、耐候钢板内设光源 2、隔板材料品种、规格、颜色:若干灯带，14.4W12V长度根据效果定 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 抹灰面油漆 1、南侧现状景墙 2、满批腻子三遍，外墙乳胶漆三遍（颜色按照设计要求确定） | m2 | 328.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 深化设计费用1. 放大单幅设计稿并打印成1：1纸质图纸。2. 根据实际视觉效果对1：1纸质图纸进行修改调整，为保证效果的施工深化。3. 把调整过的图纸制作成电子文件，进行切割。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东侧廉洁文化展示墙浮雕 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 钢连接件 1、50\*50\*2@500，焊接固定不锈钢浮雕 2、钢材采用热镀锌钢材 | t | 0.521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高70mm，厚5mm） | 个 | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 金属字 1、字体固定方式详见设计详图 2、镌字材料品种、颜色:耐候钢立体字（字体高130mm，厚5mm） | 个 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 不锈钢花格 1、304不锈钢着耐候色（60\*35\*2） 2、具体花格形状见设计详图 | m2 | 8.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 廉洁文化展示墙浮雕（双面）1、具体尺寸做法详见施工图制作文件2、2400\*1800mm，内容为《习近平用典》、《廉政小故事》等3、304拉丝不锈钢板2.0厚，不锈钢着仿耐候钢色/白色，局部描黑线（详见设计要求）4、连接架另计 | m2 | 69.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 抹灰面油漆 1、东侧现状景墙 2、满批腻子三遍，外墙乳胶漆三遍（颜色按照设计要求确定） | m2 | 215.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 深化设计费用 1. 制作双面凸起部分1/6立体小稿，确定三维尺寸。  2. 放大其中单幅设计稿并打印成1：1纸质图纸。 3. 根据实际视觉效果对1：1纸质图纸进行修改调整，为保证效果的施工深化。 4. 再把调整过的图纸制作成电子文件，并制作成着色模板。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《清廉》小品 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 清廉小品方案1、具体尺寸做法详见施工图制作文件2、花朵造型，高4.0米，不锈钢着色3、波浪造型，内部灌浆，2.0mm304不锈钢板，灯带14.4W12V(长度按实际)，外置泛光灯照射（36W，24V，4盏）4、波浪字体处内骨架，内衬5mm亚克力板，不注浆，确认不变形5、选型、加工方案、效果由建设单位确定 | 组 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 10.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 2.860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 碎石垫层 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内螺纹钢筋 | t | 0.193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 预埋铁件 1、16厚预埋钢板 | t | 0.126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 深化设计费用1. 根据设计图制作1/10小稿，确定三维效果。2. 针对1/10小稿实际效果，对原设计的形状、数据做微调修改。3. 根据微调修改过的小稿进行1:1成品的放大锻造。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廉政印章 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 廉政印章 1、廉政印章1500\*1500\*1250mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、山东白麻，表面荔枝面效果 3、印章内容“不忘初心”，字体表面大红色漆（雕刻深度20mm） 4、含基础及石料进场安装费用 | 组 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/5小稿，确定三维效果。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东入口景墙浮雕 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 清廉图 1、底纹304不锈钢金属网（着古铜色）/云纹304不锈钢板厚2、总厚度35（着古铜色）/莲花轮廓线304不锈钢线宽20-30、厚度35（着古铜色） 2、具体款式以建设单位、设计单位最终确认的小稿为准。 | m2 | 12.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 金属字“廉不言贫勤不道苦”1、字体固定方式详见设计详图2、镜面304不锈钢立体字（字体高450mm，凸起高度15mm，夹空5mm） | 个 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 钢支架 1、5#角钢@500，焊接固定在墙体埋件上 2、钢材采用热镀锌钢材 | t | 0.642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 柱（梁）面装饰 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂耐候色 | m2 | 21.410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 挂落线条 1、2厚304拉丝不锈钢板，氟碳喷涂耐候色 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 抹灰面油漆 1、东入口景墙 2、满批腻子三遍，外墙乳胶漆三遍（颜色按照设计要求确定） | m2 | 57.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作画面部分1/5小稿，确定三维效果。 2. 针对1/5小稿实际效果，对原设计的形状、数据做微调修改 3. 把调整部分结合原图纸制作成电子文件，进行切割。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荷亭 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 钢管柱 1、D120-D300(Q235) 2、钢材采用热镀锌钢材 3、氟碳喷涂（钛白色） | t | 0.499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 荷叶造型钢梁1、钢管规格见设计详图（Q235）2、钢材采用热镀锌钢材3、氟碳喷涂（钛白色）4、荷叶与柱体需采用高强螺栓连接 | t | 2.252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 水滴景石（2块） 1、雪花白石料（纯白）（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、加工后、进场前需甲方确认 3、含安装费用 | 组 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 花岗岩景石 1、黄色水冲石（具体尺寸做法详见施工图制作文件） 2、字阴刻，石材花岗岩 3、含安装费用 | 组 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 33.960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 12.840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 碎石垫层 1、200mm厚碎石垫层 | m3 | 4.790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 带形基础 1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:18以内螺纹钢筋 | t | 1.230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 预埋铁件1、16厚预埋钢板 | t | 1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 水泥砂浆楼地面 1、150mmC15砼垫层 2、100mm碎石层 3、素土夯实 | m2 | 56.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:200\*200\*30芝麻灰花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 4.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、30mm黄锈石荔枝面三形板混铺（上撒素水泥面） 3、400\*400、400\*200、200\*200 | m2 | 51.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/10小稿，确定三维效果。 2. 针对1/10小稿实际效果，对原设计的形状、数据微调修改。 3. 根据微调修改过的小稿进行1:1成品的放大制作。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《历代先贤》弧度浮雕 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 不锈钢水纹 1、点挂安装（不锈钢膨胀螺丝/304不锈钢挂件） 2、水纹造型总厚度20mm 3、304不锈钢2.0mm厚 | m2 | 36.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 不锈钢人物1、点挂安装（D16不锈钢膨胀螺丝/304不锈钢挂件）2、人物造型总厚度20mm-30mm3、玻璃钢材质4、泥模确认后由甲方确认 | m2 | 10.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 其他不锈钢图案造型 1、点挂安装（D16不锈钢膨胀螺丝/304不锈钢挂件） 2、水纹造型总厚度20mm 3、玻璃钢材质 4、泥模确认后由甲方确认 | m2 | 15.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 深化设计费用 1. 打印1：1设计图稿，去现场附在墙体上，做视觉效果的确定（人物大小、疏密、总长），根据现场视觉效果做出合理调整。 2. 测量并记录现场墙面的弧度与仰角，并在施工工厂用角钢、圆钢、铁丝等搭建出与现场需要部分的墙面一致的弧度与一致的仰角。 3. 把调整完成后的图稿制作成施工电子文件。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廉洁小品方案《载石表廉》 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 点风景石1、石料种类:山东白麻2、石料规格、重量:长3000mm，高2000mm，总厚约800mm（具体尺寸做法详见施工图制作文件）3、原石进场前需甲方确认4、含运输、安装、基础费用 | 组 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 廉洁小品方案《载石表廉》 1、字阴刻，石材花岗岩（芝麻白），浅浮雕（深度10-20） | 组 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 深化设计费用 1. 根据设计图制作1/5小稿，确定三维效果。 2. 针对1/5小稿实际效果，对原设计的形状、层次做微调修改。并定稿。 3. 根据调整完成的小稿制作人物浮雕部分的1；1泥稿。并翻制成玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 13.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 回填方 1、密实度要求:0.93下 2、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 4.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 碎石垫层 1、200mm厚碎石垫层 | m3 | 1.940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 带形基础1、混凝土种类:预拌泵送商品混凝土2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:12以内螺纹焊接钢筋网 | t | 0.495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:800\*200\*30白麻花岗岩水洗火烧面（上撒素水泥面） | m2 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 水泥砂浆楼地面 1、150mmC15砼垫层 2、100mm碎石层 3、素土夯实 | m2 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莲轮广场地雕 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格、颜色:500\*800山东黄麻厚度约50（共20块） 3、阳刻，浮雕深度1.5-2.0mm | m2 | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 深化设计费用 1. 根据设计稿，制作1;1泥稿，定稿。 2. 将1：1泥稿翻制成玻璃钢模型。 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 拆除1、原南侧景墙局部拆除2、原入口地雕花岗岩拆除3、拆除时不得破坏原建筑结构4、拆除部位零星修补5、所有垃圾清理外运6、莲园雕塑施工完毕后原有破坏地面、绿化部分恢复7、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 平整场地 1、一、二类土 | m2 | 68.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 景观电源外接 1、景观电源外接（外接方案需报建设单位批准） 2、该费用由施工单位自行报价，结算不调整 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |