<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="永生陵园维修改造工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="1" Zxr="1" ZbrDb="1" ZxrDb="1" Bzr="1" Fhr="1" BzTime="2025-06-16" FhTime="2025-06-16" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="永生陵园维修改造工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="永生陵园维修改造工程-装饰工程" Zylb="2" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="d487b12424ba4d6daed72e7b311410aa" MachineKey="60-CF-84-85-99-58">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="屋面渗水维修" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="011607001001" Mc="平屋面防水修复" Xmtz="1.拆除原防水层、保温层、找坡层等至结构面;&#xD;&#xA;2.建筑垃圾清理及运离现场;&#xD;&#xA;3.清理结构面,局部不平处用1:3水泥砂浆找平修复;&#xD;&#xA;4.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料二遍防水层 , 周边完成面上翻 300 ;&#xD;&#xA;5.3厚SBS聚酯胎(负25度)改性沥青防水卷材(周边完成面上翻300,-30X2通长不锈钢压条固定,不锈钢钉尼龙膨胀管@500);&#xD;&#xA;6.35厚聚苯挤塑板保温层(防火等级B1级,需原材料制作,蛋黄色);&#xD;&#xA;7. 最薄处20厚C25细石砼,找2%坡,内配φ4@200双向钢筋网,分仓缝@≤4000,缝内满填油膏,上加200宽 3厚SBS聚酯胎(负25度)改性沥青防水卷材盖缝;&#xD;&#xA;8.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用；工程量按水平投影面积计算，防水翻边自行考虑在报价中" Jsgz="按铲除部位的面积计算" Dw="m2" Sl="1276.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="011607001002" Mc="瓦屋面防水修复" Xmtz="1.拆除原水泥瓦与挂瓦条;&#xD;&#xA;2.清理结构面,局部不平处用1:3水泥砂浆找平修复;&#xD;&#xA;3.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料二遍防水层,周边上翻300;&#xD;&#xA;4.M6不锈钢膨胀螺栓@1000固定口30X30X1不锈钢挂瓦条@350;&#xD;&#xA;5.不锈钢自攻螺丝(每片瓦不少于2个点)固定灰色釉面中波陶瓦(337X424X12)，配套脊瓦&#xD;&#xA;6.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用。工程量按瓦屋面斜面积计算，防水翻边自行考虑在报价中" Jsgz="按铲除部位的面积计算" Dw="m2" Sl="3531.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="外窗渗水维修" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="010807001001" Mc="外窗渗漏水处理" Xmtz="1.排查所有外窗并按需拆除活动窗扇;&#xD;&#xA;2.原窗四周耐候胶清理干净;&#xD;&#xA;3.外窗洞口外墙四周与外窗框搭接处,窗框色15宽建筑耐候胶1圈;&#xD;&#xA;4.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="676" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="010807001002" Mc="外窗渗漏水处理（窗台重新粉刷）" Xmtz="1.排查所有外窗并按需拆除活动窗扇;排查所有外窗台的粉刷高度及坡度,外比内高、平坡及反坡等其他需要重新窗台找坡的情况;&#xD;&#xA;2.凿除外窗窗台下口的粉刷层至原结构层,完全暴露原窗洞口下部;&#xD;&#xA;3.如外窗与外墙下侧有空隙填1:2.5防水水泥砂浆至密实;&#xD;&#xA;4.刷界面剂一道;&#xD;&#xA;5.窗台处采用20厚1:2.5防水水泥砂浆粉刷至密实并找坡;&#xD;&#xA;6.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="109.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="外墙面渗水维修" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="011406001001" Mc="外立面真石漆" Xmtz="1. 清理外墙面层、浮灰及污染物;&#xD;&#xA;2.用专用器械对老墙面进行空鼓、风化排查,并做好标识;&#xD;&#xA;3.对空鼓、风化部位进行专项处理,投标人自行考虑&#xD;&#xA;4.对外门窗等非施工部位用保护膜进行保护;&#xD;&#xA;5.刷界面剂一道;&#xD;&#xA;6.5厚抹面砂浆(抗裂砂浆、掺 5% 防水剂)中间耐碱玻纤网格布(质量不小于130g/m2)(尼龙膨胀栓 @500);&#xD;&#xA;7.同品牌真石漆腻子二遍,采用柔性腻子(R型标准),黑色底漆一遍;&#xD;&#xA;8.喷涂真石漆二遍(厚度≥ 2.0mm )(天然岩片含量大于10%,纯丙乳液含量大于13%);&#xD;&#xA;9.罩光面漆一层;&#xD;&#xA;10.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="8861.9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="011602001001" Mc="混凝土构件拆除" Xmtz="1. 局部凿除松动砼;&#xD;&#xA;2. 钢筋除锈,清洗基底;&#xD;&#xA;3. 满包不锈钢钢丝网(丝径0.5孔径5) M8X50 尼龙膨胀栓固定@250;&#xD;&#xA;4. 环氧树脂高性能修补砂浆分多次粉刷修补;&#xD;&#xA;5.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,费用含在综合报价内&#xD;&#xA;6.工程量暂定，最终按工程量按实结算，工程量根据现场收方确认，需提供相应施工前后影响资料;" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除构件的混凝土体积计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按拆除部位的面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按拆除部位的延长米计算" Dw="m2" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="变形缝更换" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="010902008001" Mc="屋面变形缝" Xmtz="1.拆除原变形缝后重做新变形缝;&#xD;&#xA;2.屋面变形缝见图中大样;" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m" Sl="52.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="010903004001" Mc="墙面变形缝（外墙）" Xmtz="1.拆除原变形缝后重做新变形缝;&#xD;&#xA;2.外墙变形缝参苏J09-2004 1、2/10;&#xD;&#xA;3、含安装、配件等未完成本想清单全部工作&#xD;&#xA;4、施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m" Sl="153.76" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="010903004002" Mc="墙面变形缝（内墙）" Xmtz="1.拆除原变形缝后重做新变形缝;&#xD;&#xA;2.内墙变形缝参苏J09-2004 3、4/11;&#xD;&#xA;3、含安装、配件等未完成本想清单全部工作&#xD;&#xA;4、施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m" Sl="115.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="010904004001" Mc="楼（地）面变形缝" Xmtz="1.拆除原变形缝后重做新变形缝;&#xD;&#xA;3.楼地面变形缝参苏J09-2004 3、4/8;&#xD;&#xA;3、含安装、配件等未完成本想清单全部工作&#xD;&#xA;4、施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m" Sl="38.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="010904004002" Mc="天棚变形缝" Xmtz="1.拆除原变形缝后重做新变形缝;&#xD;&#xA;2、天棚变形缝详见设计要求&#xD;&#xA;3、含安装、配件等未完成本想清单全部工作&#xD;&#xA;4、施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m" Sl="38.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="屋面落水管" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="010902004001" Mc="屋面排水管" Xmtz="1.拆除原立面外落水;&#xD;&#xA;2.按立面与平面位置新做D100U-PVC雨水管及水斗、出水口(含女儿墙打孔、封堵等);&#xD;&#xA;3.落地后直接就近接入雨水系统,立管离地300处设置检修孔;&#xD;&#xA;4.水落口参苏J03-2006-2/56;水斗参苏J03-2006-1/58;水落管安装参苏J03-2006-3/58&#xD;&#xA;5.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算" Dw="m" Sl="586" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="010902004002" Mc="屋面泄水口封堵" Xmtz="1.原联通泄水口封堵;&#xD;&#xA;2.水泥砂浆填补，防水沥青封口，具体封堵方式综合考虑&#xD;&#xA;3.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="内墙面出新部位抹灰做法" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="011201001001" Mc="内墙面损坏部位抹灰做法" Xmtz="1.拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.凿除空鼓、破损、开裂及渗水部位, 1:3 防水水泥砂浆分2次粉刷至与原墙面平齐;&#xD;&#xA;3.刮内墙腻子二遍;&#xD;&#xA;5.两遍白色无机涂料;&#xD;&#xA;6.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="3441" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="01B001" Mc="耐碱玻纤网格布" Xmtz="1、耐碱玻纤网格布(质量不小于130g/m2)(尼龙膨胀@500)。&#xD;&#xA;2、用于内墙面损坏部位抹灰做法中" Jsgz="" Dw="m2" Sl="3441" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="011406001002" Mc="内墙面其他部位出新做法" Xmtz="1.墙面清理，局部补腻子&#xD;&#xA;2.一遍白色无机涂料&#xD;&#xA;3.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="5420.9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="天棚工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="011302001001" Mc="纸面石膏板吊顶损坏部位更换" Xmtz="1.清理拆除原破损吊顶,拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.膨胀螺栓双向中距1000;&#xD;&#xA;3.8钢筋吊杆,双向中距1000;&#xD;&#xA;4.C型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平;&#xD;&#xA;5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,中距1200,用挂插件与次龙骨联结;&#xD;&#xA;6.9.5厚纸面石膏用自攻螺丝与龙骨固定,中距@200,螺钉距板边长边不小于10,短边不小于15;检查口、检修口做法参12J502-2-A30&#xD;&#xA;7.钉眼防锈、贴胶带&#xD;&#xA;8、满刮2遍耐水腻子找平&#xD;&#xA;9.白色无机涂料两度;&#xD;&#xA;10.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="1400" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="011406001003" Mc="纸面石膏板吊顶其他部位出新" Xmtz="1、天棚清理，局部补腻子&#xD;&#xA;2.一遍白色无机涂料&#xD;&#xA;3.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="4500" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="011302001002" Mc="集成吊顶损坏部位更换" Xmtz="1.清理拆除原破损吊顶,拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.膨胀螺栓双向中距1200 ;&#xD;&#xA;3.8钢筋吊杆,双向中距1200;&#xD;&#xA;4.U型轻钢承载龙骨CB38X12,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平&#xD;&#xA;5.T型轻钢主龙骨TB24X38,中距 600,用挂件与承载龙骨固定;&#xD;&#xA;6.T型轻钢次龙骨TB24X28,间距 600,与主龙骨插接;&#xD;&#xA;7.安装原厚度、原材质600X600集成吊顶&#xD;&#xA;8.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="315" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="5号楼公共卫生间改储藏室重新装修" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="011600000001" Mc="拆除工程" Xmtz="1. 清理拆除原公共卫生间隔断、蹲位、尿斗等卫生间设施;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2. 对原污水与原给水管道封堵;&#xD;&#xA;3.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,费用含在综合报价内&#xD;&#xA;4.施工单位自行勘查现场，其他未描述工作综合考虑，结算时不因清单描述不到位等原因另行增加费用" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面重新装修" Xmtz="1.清理拆除原地砖及粘结层至找平层;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.局部不平处用1:3防水水泥砂浆找平修复;&#xD;&#xA;3.1.5 高聚物改性沥青防水涂料防水层,周边上翻300;&#xD;&#xA;4.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉;&#xD;&#xA;5.300X600防滑地砖防滑地砖,缝宽5~8mm,干水泥擦缝;&#xD;&#xA;6.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用。工程量按块料设计图示尺寸计算，防水翻边自行考虑在报价中" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="011204003001" Mc="墙面重新装修" Xmtz="1.清理拆除原墙砖及粘结层至找平层;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.局部不平处用1:3防水水泥砂浆分2次粉刷至与原墙面平齐;&#xD;&#xA;3.刮内墙腻子二遍;&#xD;&#xA;4.两遍白色无机涂料;&#xD;&#xA;5.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="123" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="011302001003" Mc="天棚重新装修" Xmtz="1.清理拆除原吊顶;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.局部不平处用1:3防水水泥砂浆分2次粉刷至与原顶棚平齐;&#xD;&#xA;3.刮内墙腻子二遍;&#xD;&#xA;4.两遍白色无机涂料;&#xD;&#xA;5.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="010802001001" Mc="金属（塑钢）门" Xmtz="1.拆除原玻璃门;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.更换为70系列铝合金门,成品配套门套(1000*2400)&#xD;&#xA;3.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="零星维修" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="010807001003" Mc="玻璃更换" Xmtz="1.对破损玻璃采用原尺寸及厚度的净白玻璃更换;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="70" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="011102001001" Mc="室外剥落、破损石材更换" Xmtz="1.清理拆除原剥落、破损石材及粘结层至找平层;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.局部不平处用1:3水泥砂浆找平修复;&#xD;&#xA;3.20厚1:3干硬性水泥砂浆贴同原材质、原尺寸、原厚度石材;&#xD;&#xA;4.稀水泥浆擦缝;&#xD;&#xA;5.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="60" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="011102003002" Mc="室内空鼓、破损地砖更换" Xmtz="1.清理拆除原空鼓、破损地砖及粘结层至找平层;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.局部不平处用1:3水泥砂浆找平修复;&#xD;&#xA;3.20厚1:3干硬性水泥砂浆贴同原材质、原尺寸、原厚度地砖;&#xD;&#xA;4.稀水泥浆擦缝;&#xD;&#xA;5.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="120" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="011206001001" Mc="破损窗台板更换" Xmtz="1.清理拆除原剥落、破损石材及粘结层至找平层;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.局部不平处用1:3水泥砂浆找平修复;&#xD;&#xA;3.20厚1:3干硬性水泥砂浆贴同原材质、原尺寸、原厚度石材;&#xD;&#xA;4.稀水泥浆擦缝;&#xD;&#xA;5.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="011206001002" Mc="破损石材踢脚线更换" Xmtz="1.清理拆除原剥落、破损石材及粘结层至找平层;拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.局部不平处用1:3水泥砂浆找平修复;&#xD;&#xA;3.20厚1:3干硬性水泥砂浆贴同原材质、原尺寸、原厚度石材;&#xD;&#xA;4.稀水泥浆擦缝;&#xD;&#xA;5.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m" Sl="65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="其他-屋面构造及屋面泛水重做" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="010902007001" Mc="泛水重做" Xmtz="1.泛水拆除并清理，拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.女儿墙及泛水构造参见图纸大样，泛水节点不同部位报价综合考虑&#xD;&#xA;3.与瓦屋面搭接处，后期刷接近瓦颜色油漆&#xD;&#xA;4.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用&#xD;&#xA;5.3.工程量暂定，最终按工程量按实结算，工程量根据现场收方确认，需提供相应施工前后影像资料;" Jsgz="按设计图示尺寸以展开面积计算" Dw="m" Sl="220" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="010902007002" Mc="内天沟重做" Xmtz="1.内天沟刚性层防水层拆除，拆除垃圾清运,运距自行考虑;&#xD;&#xA;2.内天沟构造参见苏J/T18-2010(七)-11&#xD;&#xA;3.施工时对原建筑物、构筑物、设备等要注意保护,如有因施工影响而改动的,施工完成后恢复原样,损坏而无法恢复的,修复至甲方认可的形式,同时其他为达到维修效果的全部工作产生的费用均含在综合报价内，结算时不应清单描述缺漏另行增加费用" Jsgz="按设计图示尺寸以展开面积计算" Dw="m" Sl="14.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.22" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011703001001" Mc="永生陵园维修措施费" Xmtz="1、含垂直运输、施工机械、人工、材料、施工过程采取的保护措施等所有费用&#xD;&#xA;2、外墙需高空作业，投标人自行考虑，综合报价&#xD;&#xA;3、高空作业，包含升降机、吊篮等形式，安全责任由施工单位全权负责，费用含在综合报价内&#xD;&#xA;4、室内外脚手架形式有投标人自行考虑使用，综合考虑" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="90000" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="90000" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg>
        <ZygczgMx Xh="1" Mc="暂估价" Gcnr="5号楼格位脱落加固、加装净瓶" Je="90000" Bz="" />
      </Zygczg>
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="永生陵园维修改造工程-围墙工程" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="d487b12424ba4d6daed72e7b311410aa" MachineKey="60-CF-84-85-99-58">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="围墙" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="010101003001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:三类土&#xD;&#xA;2、挖土深度:根据现场情况&#xD;&#xA;3、工程量按±0.00为原始地坪开挖，结算时按实调整" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="398.92" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、填方材料品种:原土回填&#xD;&#xA;2、填方来源、运距:投标单位自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="296.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:余土外运&#xD;&#xA;2、运距:投标单位自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="102.28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:商品混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C15&#xD;&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="22.67" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="010501002001" Mc="带形基础" Xmtz="1、混凝土种类:商品混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="36.27" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="010503004001" Mc="地圈梁" Xmtz="1、混凝土种类:商品混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C15&#xD;&#xA;3、部位:地圈梁&#xD;&#xA;4、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="10.88" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="010401001001" Mc="砖基础" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:MU15砼实心砖&#xD;&#xA;2、基础类型:阶梯形&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级:M5&#xD;&#xA;4、部位:围墙基础" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加&#xD;&#xA;基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算" Dw="m3" Sl="32.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="010503004002" Mc="圈梁" Xmtz="1、混凝土种类:商品混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;3、部位:围墙造型压顶&#xD;&#xA;4、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="29.02" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ12以内三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="3.976" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="010515001002" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:砌体加筋" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="010401003001" Mc="实心砖墙" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:MU15砼实心砖&#xD;&#xA;2、墙体类型:围墙墙体及墙垛&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级、配合比:M5" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="113.33" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="020602007001" Mc="围墙瓦顶" Xmtz="1、铺设类型:水泥瓦&#xD;&#xA;2、瓦件规格尺寸:根据设计要求&#xD;&#xA;3、坐浆配合比及强度等级:60厚1:3水泥砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸长度以延长米计算" Dw="m2" Sl="147.33" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、墙体类型:外墙&#xD;&#xA;2、厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆分2次粉刷，中间耐碱网格布&#xD;&#xA;3、基层处理:界面剂一道" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="1347.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="011406001001" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料2度&#xD;&#xA;2、刮腻子遍数:2遍腻子" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="1347.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="010804005001" Mc="金属格栅门" Xmtz="1、成品热镀锌钢管门,参苏J08-2006及注3,门框口50X5,黑色金属漆2度&#xD;&#xA;2、含五金配件等" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011703001001" Mc="脚手架" Xmtz="1、脚手架&#xD;&#xA;4、投标人自行考虑使用，综合报价" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="1、机械进出场费" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="永生陵园维修改造工程-安装工程" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="d487b12424ba4d6daed72e7b311410aa" MachineKey="60-CF-84-85-99-58">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="应急照明灯具更换" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030412004001" Mc="应急标志灯具拆除" Xmtz="1、名称:应急标志灯具拆除&#xD;&#xA;2、安装形式:壁装、吊装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="332" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030412004002" Mc="应急标志灯具" Xmtz="1、名称:安全出口标志灯&#xD;&#xA;2、型号参数：A-BLJC-1OEⅡ 1W-A401&#xD;&#xA;3、安装形式:门框上方0.2米处,壁挂式安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030412004003" Mc="应急标志灯具" Xmtz="1、名称:楼层标志灯&#xD;&#xA;2、型号参数:A-BLJC-1LROEII1W-A431NF&#xD;&#xA;3、安装形式:据地2.2m壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030412004004" Mc="应急标志灯具" Xmtz="1、名称:疏散出口灯&#xD;&#xA;2、型号参数:A-BLJC-1LROEII1W-A431N&#xD;&#xA;3、安装形式:门框上0.1m壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030412004005" Mc="应急标志灯具" Xmtz="1、名称:单面疏散标志灯具&#xD;&#xA;2、型号参数:A-BLJC-1LROEII1W-A431N/430NZ&#xD;&#xA;3、安装形式:距地0.5m壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030412004006" Mc="应急标志灯具" Xmtz="1、名称:双向疏散标志灯具&#xD;&#xA;2、型号参数:A-BLJC-1LROEII1W-A431N&#xD;&#xA;3、安装形式:距地0.5m壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030412004007" Mc="应急标志灯具" Xmtz="1、名称:双面单向疏散标志灯具&#xD;&#xA;2、型号参数:A-BLJC-1LROEII1W-A430N/Z&#xD;&#xA;3、安装形式:距地2.5m吊挂安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030412004008" Mc="应急标志灯具" Xmtz="1、名称:双面信息复合指示灯&#xD;&#xA;2、型号参数:A-BLJC-1LROEII1W-A430NFH/Z&#xD;&#xA;3、安装形式:距地2.5m吊挂安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030412004009" Mc="应急照明灯具" Xmtz="1、名称:壁挂应急照明灯&#xD;&#xA;2、型号:A-ZFJC-E10W-A600B&#xD;&#xA;3、安装形式:距地2.5m壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称：吸顶应急照明灯&#xD;&#xA;2、型号:A-ZFJC-E10W-A603&#xD;&#xA;3、安装方式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="138" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>