<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="南通人民公园码头改造工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="南通濠河旅游园景建设有限公司" Zxr="宏信天德工程顾问有限公司" ZbrDb="胡永红" ZxrDb="刘蓉娟" Bzr="董安国" Fhr="刘蓉娟" BzTime="2025-10-21" FhTime="2025-10-21" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="南通人民公园码头改造工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="园建工程" Zylb="5" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="d04eab07653d4ebfa3807c3efcc2dc47" MachineKey="58-11-22-2A-37-D2">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="拆除部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="011603001001" Mc="拆除原售票亭" Xmtz="1、拆除原木结构售票亭&#xD;&#xA;2、含垃圾清运，运距自行考虑&#xD;&#xA;3、投标人自行踏勘现场，结算不作调整" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除构件的体积计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按拆除延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="011603001002" Mc="拆除原库房" Xmtz="1、拆除原库房&#xD;&#xA;2、含垃圾清运，运距自行考虑&#xD;&#xA;3、投标人自行踏勘现场，结算不作调整" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除构件的体积计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按拆除延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="011611002001" Mc="拆除原钢柱连廊" Xmtz="1、拆除原钢柱走廊及pvc顶&#xD;&#xA;2、含垃圾清运，运距自行考虑&#xD;&#xA;3、钢构件拆除后残值归业主所有，堆放业主指定区域，其余为垃圾清运&#xD;&#xA;4、投标人自行踏勘现场，结算不作调整" Jsgz="1.以吨计量，按拆除构件的质量计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="011601001001" Mc="砖砌体拆除" Xmtz="1、拆除现状挡墙上部40cm高，浇筑地圈梁（另计）&#xD;&#xA;2、含垃圾清运，运距自行考虑" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="m3" Sl="5.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="新建部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="020402001001" Mc="矩形梁" Xmtz="1、C30地圈梁&#xD;&#xA;2、商品砼" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面&#xD;&#xA;3.梁与墙连接时，嵌入墙体部分并入梁身体积" Dw="m3" Sl="5.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="010504001001" Mc="直形墙" Xmtz="1、C30直形墙&#xD;&#xA;2、商品砼" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内" Dw="m3" Sl="2.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:三级钢直径25以内" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="1.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、钢柱-14*300*300锚板、10*40*40端板，含三级钢φ10锚筋等" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.368" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="020111007001" Mc="零星仿古砌体" Xmtz="1、MU15砼多孔砖（240mm厚，八孔），Mb5专用砂浆&#xD;&#xA;2、售票亭部分" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;3.以个计量，按设计图示数量计算" Dw="m3" Sl="1.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="010903002001" Mc="墙面涂膜防水" Xmtz="1、1.5厚聚氨酯防水涂料&#xD;&#xA;2、售票亭南北东外墙及内墙" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="29.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="010903001001" Mc="墙面卷材防水" Xmtz="1、4厚sbs弹性改性沥青防水卷材（防穿刺）&#xD;&#xA;2、4厚sbs弹性改性沥青防水卷材&#xD;&#xA;3、售票亭西侧外墙" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="7.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="020801001001" Mc="墙面仿古抹灰" Xmtz="1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;2、4厚sbs弹性改性沥青防水卷材（防穿刺）（另计）&#xD;&#xA;3、15厚1:2.5水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;4、4厚sbs弹性改性沥青防水卷材（另计）&#xD;&#xA;5、20厚1:2.5水泥砂浆保护层&#xD;&#xA;6、售票亭西侧外墙" Jsgz="墙面抹灰按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.外墙面抹灰面积，应扣除门，窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门，什锦窗洞口及面积≤0.3m2孔洞面积，门，窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧壁抹灰，并入相应的墙面抹灰中计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰，按展开面积计算&#xD;&#xA;3.内墙面抹灰面积，应扣除门窗洞口(门、窗框外围面积，下同)和空圈洞所占面积，不扣除柱门、踢脚线、挂镜线、装饰线，什锦窗洞口及面积≤0.3m2的孔洞和墙面与构件交接处的面积，洞口侧壁和顶面亦不增加，但垛的侧面抹灰应与内墙抹灰工程量合并计算，内墙面抹灰的长度以主墙间净尺寸计算，其高度确定如下：有露明梁者算至梁底，吊顶抹灰的算至顶棚底，吊顶不抹灰的算至顶棚底另加20cm计算，有墙裙者扣除墙裙高度" Dw="m2" Sl="7.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="020801001002" Mc="墙面仿古抹灰" Xmtz="1、8厚1:2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面&#xD;&#xA;2、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计）&#xD;&#xA;3、12M15聚合物水泥砂浆防水砂浆找平&#xD;&#xA;4、12厚1:3水泥砂浆打底&#xD;&#xA;5、售票厅南、北、东侧外墙" Jsgz="墙面抹灰按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.外墙面抹灰面积，应扣除门，窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门，什锦窗洞口及面积≤0.3m2孔洞面积，门，窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧壁抹灰，并入相应的墙面抹灰中计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰，按展开面积计算&#xD;&#xA;3.内墙面抹灰面积，应扣除门窗洞口(门、窗框外围面积，下同)和空圈洞所占面积，不扣除柱门、踢脚线、挂镜线、装饰线，什锦窗洞口及面积≤0.3m2的孔洞和墙面与构件交接处的面积，洞口侧壁和顶面亦不增加，但垛的侧面抹灰应与内墙抹灰工程量合并计算，内墙面抹灰的长度以主墙间净尺寸计算，其高度确定如下：有露明梁者算至梁底，吊顶抹灰的算至顶棚底，吊顶不抹灰的算至顶棚底另加20cm计算，有墙裙者扣除墙裙高度" Dw="m2" Sl="10.91" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="020801001003" Mc="墙面仿古抹灰" Xmtz="1、10厚1:2水泥砂浆抹面&#xD;&#xA;2、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计）&#xD;&#xA;3、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底&#xD;&#xA;4、刷界面剂一道&#xD;&#xA;5、售票亭内墙部分" Jsgz="墙面抹灰按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.外墙面抹灰面积，应扣除门，窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门，什锦窗洞口及面积≤0.3m2孔洞面积，门，窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧壁抹灰，并入相应的墙面抹灰中计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰，按展开面积计算&#xD;&#xA;3.内墙面抹灰面积，应扣除门窗洞口(门、窗框外围面积，下同)和空圈洞所占面积，不扣除柱门、踢脚线、挂镜线、装饰线，什锦窗洞口及面积≤0.3m2的孔洞和墙面与构件交接处的面积，洞口侧壁和顶面亦不增加，但垛的侧面抹灰应与内墙抹灰工程量合并计算，内墙面抹灰的长度以主墙间净尺寸计算，其高度确定如下：有露明梁者算至梁底，吊顶抹灰的算至顶棚底，吊顶不抹灰的算至顶棚底另加20cm计算，有墙裙者扣除墙裙高度" Dw="m2" Sl="17.45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="011407001001" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、刷白色内墙涂料二度&#xD;&#xA;2、售票厅内墙部分" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="17.45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="011407001002" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、刷白色涂料二度&#xD;&#xA;2、售票厅部分" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="37.49" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="020110024001" Mc="砖细窗台" Xmtz="1、40厚砖细窗台板" Jsgz="按设计图示尺寸以水平延长米计算" Dw="m" Sl="11.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="020102005001" Mc="其他砖贴面" Xmtz="1、中灰色花岗岩甲斩面&#xD;&#xA;2、300*150*尽间" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算；计算工程量时应扣除门窗洞口和空洞所占的面积，但不扣除面积≤0.3m2的空洞面积" Dw="m2" Sl="1.69" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="010603003001" Mc="钢管柱" Xmtz="1、10厚100*100镀锌钢立柱&#xD;&#xA;2、具体详二次深化图&#xD;&#xA;3、连廊部分" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内" Dw="t" Sl="2.039" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="010606013001" Mc="铝制圆柱" Xmtz="1、3厚φ160铝制圆柱&#xD;&#xA;2、具体详二次深化图&#xD;&#xA;3、连廊部分" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="m2" Sl="36.17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="010603003002" Mc="钢管柱" Xmtz="1、10厚100*100镀锌钢立柱&#xD;&#xA;2、具体详二次深化图&#xD;&#xA;3、售票亭部分" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内" Dw="t" Sl="0.34" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="010606013002" Mc="铝制圆柱" Xmtz="1、3厚φ220铝制圆柱&#xD;&#xA;2、具体详二次深化图&#xD;&#xA;3、售票亭部分" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="m2" Sl="8.29" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="020206013001" Mc="磉石" Xmtz="1、400*200*30厚深灰色火烧面花岗岩仿磉石&#xD;&#xA;2、根据石结构平面尺寸选用做法详见图纸&#xD;&#xA;3、走廊部分" Jsgz="1.以块(只、个)计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="块" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="020206013002" Mc="磉石" Xmtz="1、275*275*150磉石&#xD;&#xA;2、售票亭部分" Jsgz="1.以块(只、个)计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="块" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="010801001001" Mc="木质门" Xmtz="1、实木复合门CC1，尺寸：2040*2650mm，2扇开启，1扇固定&#xD;&#xA;2、含油漆、门锁、五金配件等" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="010806001001" Mc="木质窗" Xmtz="1、实木复合平开窗DC1，尺寸：1900*1900&#xD;&#xA;2、玻璃采用6mm高透光LOW-E+12空气+6mm透明玻璃&#xD;&#xA;3、含油漆、门锁、五金配件等" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="010806001002" Mc="木质窗" Xmtz="1、实木复合平开窗DC2，尺寸：2140*1900&#xD;&#xA;2、玻璃采用6mm高透光LOW-E+12空气+6mm透明玻璃&#xD;&#xA;3、含油漆、门锁、五金配件等" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="010806001003" Mc="木质窗" Xmtz="1、实木复合平开窗DC2，尺寸：3180*1900&#xD;&#xA;2、玻璃采用6mm高透光LOW-E+12空气+6mm透明玻璃&#xD;&#xA;3、含油漆、门锁、五金配件等" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="010804005001" Mc="检票口移门" Xmtz="1、移门尺寸：3300*1350&#xD;&#xA;2、5厚100*40铝合金导轨，内含6对0.5寸橡胶定向导轮，缓冲阻尼器一套，3厚120*120铝合金立柱，3厚30*60铝合金钢管，2壁厚10*40宽铝合金扁管，5厚220*200铝合金底板、5厚140*140铝合金底板等，表面栗壳色烤漆&#xD;&#xA;3、65*98做旧铜制锁搭扣门栓，含配套铜锁一把&#xD;&#xA;4、50高静音地轨导轮，成品采购，移门地轨，专业厂家深化&#xD;&#xA;5、含埋件" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="020202003001" Mc="坐槛" Xmtz="1、靠背2厚铝制40*60亚木角，铜质搭钩连接&#xD;&#xA;2、2厚铝制30*40混面另加木线角，2厚铝制20宽牙板&#xD;&#xA;3、80厚390宽实木座面，进口优质菠萝格，整块定加工&#xD;&#xA;4、底座3厚40*60铝合金立柱，1.2厚铝合板封面，表面栗色烤漆，含350*290*5厚埋件等&#xD;&#xA;5、具体详见设计图纸" Jsgz="1.以米计量，按石料断面分别以延长米计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m" Sl="30.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="020111003001" Mc="挂落" Xmtz="1、铝制挂落，尺寸：3400*500&#xD;&#xA;2、边框外亚内混50*70，芯子内外混面18*35&#xD;&#xA;3、具体样式详见设计图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以上皮长度计算，方砖博风扣除博风头所占长度" Dw="m" Sl="78.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="011505011001" Mc="保洁员工具箱" Xmtz="1、成品采购，规格1800*400*400，主材为不锈钢，表面栗壳色烤漆，座面为实木，整体无需文字图案" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="020601003001" Mc="小青瓦屋面" Xmtz="1、1.2厚铝制小青瓦（专业厂家二次深化）&#xD;&#xA;2、6.0mm厚降噪板（专业厂家二次深化）&#xD;&#xA;3、在铝椽位置铺钉35*10铝管压毡条与铝椽钉牢，中距2倍椽距；覆盖新型材料防水透气膜一层（厚度不低于0.5mm，克重不低于150g），垂直屋脊铺设并翻跨屋脊；&#xD;&#xA;4、20厚仿望砖铝板；&#xD;&#xA;5、1.2厚铝制甘蔗脊，含1.2厚铝制飞橼40*60@220，1.2厚铝制椽子50*70@220,2厚60*80铝制短机，2厚80*200铝制枋，2厚φ180铝制川，2厚φ160铝制桁，2厚60*80铝制蜀柱，角飞椽70*50，角梁140*160，摔网飞椽60*40，摔网椽70*50，1.2壁厚30*250铝博风板，1.5厚20*120铝封板等&#xD;&#xA;3、含人工、安装、制作等&#xD;&#xA;4、走廊部分&#xD;&#xA;5、具体详见设计图纸" Jsgz="按设计图示屋面至飞椽头或封檐口的铺设的斜面积计算&#xD;&#xA;各部位边线规定如下：&#xD;&#xA;檐头以木基层或砖檐外边线为准；屋面坡面为曲线者，坡长按曲线长计算；硬山、悬山建筑，两山以博风外皮为准；歇山建筑挑山边线与硬山、悬山相同；撒头上边线以博风外皮连线为准；重檐建筑，下层檐上边线以重檐金柱(或重檐童柱)外皮连线为准；带角梁的建筑，檐头长度以仔角梁端头中点连接直线为准，屋角飞檐冲出部分面积不增加" Dw="m2" Sl="149.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="020601003002" Mc="小青瓦屋面" Xmtz="1、1.2厚铝制小青瓦（专业厂家二次深化）&#xD;&#xA;2、6.0mm厚降噪板（专业厂家二次深化）&#xD;&#xA;3、在铝椽位置铺钉35*10铝管压毡条与铝椽钉牢，中距2倍椽距；覆盖新型材料防水透气膜一层（厚度不低于0.5mm，克重不低于150g），垂直屋脊铺设并翻跨屋脊；&#xD;&#xA;4、20厚仿望砖铝板；&#xD;&#xA;5、含1.2厚铝制甘蔗脊、1.2厚铝制橼子50*70@220，1.2厚铝制飞椽40*60@220,2厚φ220铝制桁，2厚φ160铝制草脊桁，2厚铝制童柱上φ180，下φ260，1.2厚铝制草架椽，2厚60*50铝制枕头木，2厚60*80铝制短机，2厚φ240铝制梁，2厚φ200铝制月梁，2厚100*110铝制夹底，2厚100*300铝制枋，1.5厚20*120铝封檐板，1.2壁厚30*350铝博风板，30厚壁厚1.2铝封板等&#xD;&#xA;3、售票亭部分&#xD;&#xA;4、具体详见设计图纸" Jsgz="按设计图示屋面至飞椽头或封檐口的铺设的斜面积计算&#xD;&#xA;各部位边线规定如下：&#xD;&#xA;檐头以木基层或砖檐外边线为准；屋面坡面为曲线者，坡长按曲线长计算；硬山、悬山建筑，两山以博风外皮为准；歇山建筑挑山边线与硬山、悬山相同；撒头上边线以博风外皮连线为准；重檐建筑，下层檐上边线以重檐金柱(或重檐童柱)外皮连线为准；带角梁的建筑，檐头长度以仔角梁端头中点连接直线为准，屋角飞檐冲出部分面积不增加" Dw="m2" Sl="25.37" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="010902007001" Mc="屋面天沟、檐沟" Xmtz="1、屋顶铝制檐沟1.2mm厚宽120mm" Jsgz="按设计图示尺寸以展开面积计算" Dw="m2" Sl="33.12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="010902004001" Mc="屋面排水管" Xmtz="1、pvc-u排水管，管径DN75，管道外壁刷走廊立柱同色漆&#xD;&#xA;2、含1.2mm厚铝制雨水斗" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算" Dw="m" Sl="27.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701001001" Mc="综合脚手架" Xmtz="1、檐高5m以内" Jsgz="按建筑面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011703001001" Mc="垂直运输" Xmtz="" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="01B002" Mc="混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板" Xmtz="1、C30地圈梁&#xD;&#xA;2、商品砼" Jsgz="" Dw="m2" Sl="47.48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="01B003" Mc="混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板" Xmtz="1、C30直形墙&#xD;&#xA;2、商品砼" Jsgz="" Dw="m2" Sl="35.98" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="80000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="暂列金额" Dw="" Zdje="80000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="景观工程" Zylb="5" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="d04eab07653d4ebfa3807c3efcc2dc47" MachineKey="58-11-22-2A-37-D2">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.3" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.55" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="现状拆除" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="041001001001" Mc="拆除原铺装" Xmtz="1、拆除原地面位置地砖（清除现状表层及结合层，含台阶位置）&#xD;&#xA;2、具体拆除位置详见图纸&#xD;&#xA;3、垃圾外运，运距投标人踏勘现场自行考虑，综合报价" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="282.41" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="041001001002" Mc="拆除地板" Xmtz="1、拆除原地面位置合金户外地板&#xD;&#xA;2、具体需满足业主要求&#xD;&#xA;3、垃圾运至业主指定区域，投标人踏勘现场自行考虑，综合报价" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="131.63" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="041001001003" Mc="拆除码头设施" Xmtz="1、拆除原浮箱码头、部分系船柱、橡胶码头护舷、栏杆等设施和其他杂物&#xD;&#xA;2、具体需满足业主要求&#xD;&#xA;3、垃圾运至业主指定区域，投标人踏勘现场自行考虑，综合报价" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="011601001001" Mc="砖砌体拆除" Xmtz="1、拆除台阶C" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="m2" Sl="2.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="011601001002" Mc="售票亭处挡墙拆除" Xmtz="1、砌体名称:砖砌挡墙" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="m3" Sl="5.11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="010101002001" Mc="挖一般土方" Xmtz="1、售票亭处挡墙内土方开挖" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="16.69" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="新建花坛" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="010401003001" Mc="新建挡墙" Xmtz="1、位置：北侧花坛东南挡墙&#xD;&#xA;2、240厚砖砌挡墙，高0.51m" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="0.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="011204003001" Mc="块料墙面(外侧）" Xmtz="1、15厚200*600浅灰色荔枝面PC砖，错缝铺，错缝200&#xD;&#xA;2、15厚1:3水泥砂浆结合层" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="3.82" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="011204003002" Mc="块料墙面（顶面）" Xmtz="1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;2、4厚sbs弹性改性沥青防水卷材&#xD;&#xA;3、15厚1:2.5水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;4、4厚sbs弹性改性沥青防水卷材（防穿刺）&#xD;&#xA;5、20厚1:2.5水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;6、15厚340*600深灰色荔枝面PC砖" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="3.31" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="010904001001" Mc="楼（地）面卷材防水" Xmtz="1、位置：内墙面和花坛地面&#xD;&#xA;2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;3、4厚sbs弹性改性沥青防水卷材&#xD;&#xA;4、15厚1:2.5水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;5、4厚sbs弹性改性沥青防水卷材（防穿刺）&#xD;&#xA;6、20厚1:2.5水泥砂浆保护层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积&#xD;&#xA;2.楼（地）面防水反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度＞300mm按墙面防水计算" Dw="m2" Sl="14.32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="010103001001" Mc="陶粒排水层" Xmtz="1、花坛150厚陶粒蓄排水层，内设排水管就近接入管道" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m2" Sl="9.16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="060105006001" Mc="土工布铺设" Xmtz="1、陶粒蓄排水层上设一层土工布" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="9.16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="010103001002" Mc="回填方" Xmtz="1、花坛绿化土方回填&#xD;&#xA;2、原土回填" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="4.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、余土外运，运距投标人自行考虑，综合报价" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="12.34" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="011601001003" Mc="种植井盖" Xmtz="1、抬井标高，安装圆形种植井盖，开φ20排水口&#xD;&#xA;2、井盖底部50陶粒排水层，中间4厚土工过滤布，上覆200厚种植土&#xD;&#xA;3、井盖中间设150*150*8厚镀锌钢板，与连接杆焊接，上设50*50*3厚304不锈钢，上刻激光文字注明井盖类别&#xD;&#xA;2、具体详见设计图纸" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="座" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="块料墙面" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="011608002001" Mc="铲除涂料面" Xmtz="1、铲除挡墙墙面腻子涂料和水泥砂浆" Jsgz="1.以平方米计量，按铲除部位的面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按铲除部位的延长米计算" Dw="m2" Sl="267.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="011204003003" Mc="块料墙面" Xmtz="1、15厚430*600深灰色荔枝面PC砖&#xD;&#xA;2、15厚1:3水泥砂浆结合层" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="41.37" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="011204003004" Mc="块料墙面" Xmtz="1、15厚150*600深灰色荔枝面PC砖&#xD;&#xA;2、15厚1:3水泥砂浆结合层" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="28.86" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="011204003005" Mc="块料墙面" Xmtz="1、15厚200*600深灰色荔枝面PC砖，工字铺&#xD;&#xA;2、15厚1:3水泥砂浆结合层" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="197.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="地面铺装" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="050201001001" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、30厚300*600中灰色火烧面花岗岩&#xD;&#xA;2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="322.78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="050201001002" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、30厚350*600深灰色火烧面花岗岩&#xD;&#xA;2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="54.58" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="050201001003" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、30厚350*350深灰色火烧面花岗岩&#xD;&#xA;2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;3、150厚素水泥砂浆垫层&#xD;&#xA;4、素土夯实" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="16.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="台阶" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="060212011001" Mc="台阶砌筑" Xmtz="1、砖砌台阶，4级，宽2m&#xD;&#xA;2、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="0.62" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="060212011002" Mc="台阶改造" Xmtz="1、对南北台阶现状基础二次利用，原混凝土台阶表面凿毛处理，台阶上下完成面标高确认后，重新等分计算，对原台阶部分凿除、垫高找平处理避免台阶每级高度不一致&#xD;&#xA;2、垃圾外运，投标人踏勘现场自行考虑，综合报价" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="050201001004" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、30厚330*600深灰色火烧面花岗岩,定加工&#xD;&#xA;2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="17.42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="080803004001" Mc="台阶栏杆" Xmtz="1、立柱采用3厚120*120铝合金立柱，预埋件采用5厚220*220铝合金底板，M10膨胀螺丝安装&#xD;&#xA;2、主横管采用3厚80*80铝合金钢管，连接杆采用3厚20*40铝合金钢管&#xD;&#xA;3、中间几何图形外框采用3厚30*60铝合金钢管，几何图形采用2厚10*40宽铝合金扁管&#xD;&#xA;4、栏杆表面采用栗壳色烤漆" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="6.95" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="码头设施" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="080803004002" Mc="栏杆标准段" Xmtz="1、立柱采用3厚120*120铝合金立柱，预埋件采用5厚220*220铝合金底板，M10膨胀螺丝安装&#xD;&#xA;2、主横管采用3厚80*80铝合金钢管，连接杆采用3厚20*40铝合金钢管&#xD;&#xA;3、中间几何图形外框采用3厚30*60铝合金钢管，几何图形采用2厚10*40宽铝合金扁管&#xD;&#xA;4、栏杆表面采用栗壳色烤漆" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="080803004003" Mc="金属门" Xmtz="1、立柱采用3厚120*120铝合金立柱，预埋件采用5厚220*220铝合金底板，M10膨胀螺丝安装&#xD;&#xA;2、门框采用3厚30*60铝合金钢管&#xD;&#xA;3、中间几何图形采用40宽铝合金扁管&#xD;&#xA;4、采用静音门轴，50高静音橡胶万向轮、65*98做旧铜制搭扣门栓，含配套铜锁一把&#xD;&#xA;5、表面采用栗壳色烤漆" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="2.27" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="080803004004" Mc="浮箱码头" Xmtz="1、浮箱码头采用成品浮筒，需专业厂家深化并安装施工" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m2" Sl="146.53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="080803004005" Mc="合金地板" Xmtz="1、码头铺设合金户外地板150*23&#xD;&#xA;2、3厚不锈钢静音减震龙骨40*20@500" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m2" Sl="146.53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="080803004006" Mc="圆管桩" Xmtz="1、φ220*5厚热镀锌圆管桩，专业厂家配套定制&#xD;&#xA;2、高度由厂家计算确定，尽量不高于600，表面喷涂栗壳色氟碳漆" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="个" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="080803004007" Mc="码头缆桩" Xmtz="1、12寸方孔码头缆桩&#xD;&#xA;2、具体参数详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="个" Sl="19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="080803004008" Mc="工具箱" Xmtz="1、5厚50*50镀锌钢架，1.5厚铝板浅灰色表皮&#xD;&#xA;2、整体按需定制整合，专业厂家定制安装" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m2" Sl="17.48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="080803004009" Mc="橡胶码头护舷" Xmtz="1、D200H*200*2000L橡胶码头护舷" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="156.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="080803004010" Mc="D型舶防撞垫" Xmtz="1、105*85*12厚、通长" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="126.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="04B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进退场及安拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011701002001" Mc="外脚手架" Xmtz="1、搭设高度:2M以内" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Dw="m2" Sl="192.42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="电气工程" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="d04eab07653d4ebfa3807c3efcc2dc47" MachineKey="58-11-22-2A-37-D2">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:照明配电箱&#xD;&#xA;2、型号:SP-AL&#xD;&#xA;3、规格:非标(定制)，Pe =5.0kW&#xD;&#xA;4、端子板外部接线材质、规格:端子、无端子接线&#xD;&#xA;5、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:塑料电缆管&#xD;&#xA;2、规格:PE32&#xD;&#xA;3、配置形式:埋地敷设&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="67.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:SC20&#xD;&#xA;3、配置形式:沿地坪、墙面暗敷&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="20.37" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:SC25&#xD;&#xA;3、配置形式:沿地坪、墙面暗敷&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="5.97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:JDG20&#xD;&#xA;3、配置形式:沿顶面、墙面暗敷&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="62.38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关、插座盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*6&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:管内敷设&#xD;&#xA;5、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="72.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电力电缆头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*6&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）:1kV以下&#xD;&#xA;5、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:电气配线&#xD;&#xA;2、规格:BV-2.5&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、配线线制:管内敷设&#xD;&#xA;5、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="256.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:电气配线&#xD;&#xA;2、规格:BV-4.0&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、配线线制:管内敷设&#xD;&#xA;5、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="20.61" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:86型&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装.下沿距地H=1.3m&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:暗装二孔+三孔单相安全型组合插座&#xD;&#xA;2、规格:86型 16A&#xD;&#xA;3、安装方式:挂墙暗装，底边距地0.3m&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称:单相三孔壁挂式空调插座&#xD;&#xA;2、规格:86型 20A&#xD;&#xA;3、安装方式:挂墙暗装，底边距地2.5m&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称:普通吸顶灯&#xD;&#xA;2、规格:12w Led光源&#xD;&#xA;3、类型:吸顶安装&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="16" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:宫灯&#xD;&#xA;2、规格:18W LED光源&#xD;&#xA;3、安装形式:距地2.5米&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="17" Qdbm="030507014001" Mc="显示设备" Xmtz="1、名称:超薄彩色电子显示屏&#xD;&#xA;2、规格:300*1200，1080p，厚度控制在50mm以内，专业厂家定制，含支架、解码器等配套辅材&#xD;&#xA;3、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="1.以台计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示面积计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="18" Qdbm="010101007001" Mc="管沟土方" Xmtz="1、土壤类别:根据现状土壤，自行考虑&#xD;&#xA;2、工作内容:电缆管挖填土&#xD;&#xA;3、回填要求:原土夯填&#xD;&#xA;4、其他:需满足图纸设计及规范要求" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以管道中心线长度计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算；无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入" Dw="m3" Sl="18.97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>