南通市崇川区应急管理局

应急指挥中心及信息化设备搬迁改造项目

项目需求

**一、项目名称**

南通市崇川区应急管理局应急指挥中心及信息化设备搬迁改造项目**二、项目预算**

预算金额总计人民币17.8万元。

**三、项目采购人**

南通市崇川区应急管理局

**四、项目背景**

由于崇川区应急管理局机关及所属事业单位办公室迁入到新办公地点，因此建在原区域的应急指挥系统、中心机房设备、指挥中心大屏及附属设备、指挥中心大厅设备、全局信息化设备（主要：远程视频会议系统设备、约谈室设备、指挥信息网核心网络设备、局机关及下属单位办公设备等）等全部设备，需安全平滑的搬迁至新办公区域，并且对所有搬迁的设备进行联调，保证正常运行。

**五、项目需求**

南通市崇川区应急管理局应急指挥中心及信息化设备搬迁改造。

**六、服务范围**

本次搬迁包含：1.应急管理指挥信息系统相关硬件设备、应急指挥中心大厅相关设备、视频会议系统相关设备、应急指挥网相关设备的拆卸、运输、安装和调试；2.新机房、指挥中心大厅和会议室的适用性改造；3.办公区域信息网络改造。

**七、服务要求**

1.服务团队要求。安排专职项目团队负责搬迁服务，项目团队的所有人员须签订保密协议，遵守区应急管理局的管理制度。项目团队至少包括：项目负责人1名，具备项目经理类证书；技术负责人1名，具备网络工程师证书。项目团队人员都具有大专及以上学历。

2.搬迁保障要求。项目要按照“尽量利用原有场地的设备，减少互拆互搬，保障系统运行”的原则，节约化、效能化开展。原有设备在拆除、搬迁及安装过程中要安全无损，安装后各系统和设施设备要能正常运行，恢复到原有状态。

3.完成时限要求：要求在2025年9月30日完成全部设备至新办公地点的搬迁，并恢复系统的正常运行。其中网络部分要求在10月8日全部恢复正常运行。

**八、搬迁服务内容**

|  |
| --- |
| 一、搬迁明细 |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| **一** | **1楼备用视频会议室** |
| 1 | 调音台 |  | 雅马哈 | 台 | 1 |
| 2 | 无线话筒主机 (含话筒单元） |  | 欧尼特 | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 |  | 欧尼特 | 台 | 1 |
| 4 | 时序电源 |  | 欧尼特 | 台 | 1 |
| 5 | 功放 |  | 欧尼特 | 台 | 1 |
| 6 | 音箱 |  | 欧尼特 | 只 | 2 |
| 7 | 设备机柜 |  | 图腾 | 台 | 1 |
| 8 | 视频会议大屏电视机 |  | 三星 | 台 | 2 |
| 9 | 视频会议主机+摄像机 |  | 科达 | 套 | 1 |
| 10 | 86寸会议平板一体机 |  | 科达 | 台 | 1 |
| 11 | 会议平板移动支架 |  | 国产 | 台 | 1 |
| 12 | 安装辅材 |  | 国产优质 | 项 | 1 |
| 二 | 应急指挥中心机房 |
|  1 | 应用服务器 |  | 大华 | 台 | 2 |
| 2 | 视频汇聚平台服务器 |  | 大华 | 台 | 2 |
| 3 | 融合通信指挥平台 |  | 大华 | 台 | 1 |
| 4 | 视频会议主机+摄像头 |  | 海康威视 | 套 | 1 |
| 5 | 视频会议主机+摄像头 |  | 华为 | 套 | 1 |
| 6 | 服务器机柜 |  | 图腾 | 台 | 2 |
| 7 | 汇聚交换机 |  | 华为 | 台 | 1 |
| 8 | 数据中心交换机 |  | 新华三 | 台 | 1 |
| 9 | 中控主机 |  | 东微 | 台 | 1 |
| 10 | 无线会议话筒主机 |  | 东微 | 台 | 2 |
| 11 | 视频矩阵 |  | LOHTEA | 台 | 1 |
| 12 | 功放 |  | 东微 | 台 | 2 |
| 13 | 时序电源 |  | 东微 | 台 | 1 |
| 14 | 有线会议话筒主机 |  | 东微 | 台 | 1 |
| 15 | 音视频处理器 |  | TUNE | 台 | 1 |
| 16 | UPS主机 |  | 科士达 | 台 | 1 |
| 17 | UPS电池柜 |  | 科士达 | 套 | 1 |
| 18 | 会议系统设备和UPS安装辅材 |  | 国产优质 | 项 | 1 |
| **三** | **应急指挥中心大屏及配套** |
| 1 | LED大屏单元 |  | 利亚德 | 块 | 18 |
| 2 | 大屏视频处理器 |  | 利亚德 | 台 | 1 |
| 3 | 大屏配电设备成套箱 |  | 国产优质 | 套 | 1 |
| 4 | 大屏钢结构支撑架 |  | 国产优质 | 项 | 1 |
| 5 | 大屏电源线缆 |  | 国产优质 | 项 | 1 |
| 6 | 大屏安装辅材 |  | 国产优质 | 项 | 1 |
| **四** | **应急指挥中心大厅** |
| 1 | 电脑终端 |  | 长城 | 台 | 6 |
| 2 | 电脑终端升降器 |  | 国产 | 套 | 6 |
| 3 | 大屏矩阵控制电脑 |  | 戴尔 | 台 | 2 |
| 4 | 调音台 |  | 东微 | 台 | 1 |
| 5 | 吸顶音箱 |  | 东微 | 只 | 4 |
| 6 | 壁挂式音柱 |  | 东微 | 只 | 2 |
| 7 | 手拉手话筒单元 |  | 东微 | 只 | 10 |
| 8 | 86寸会议平板一体机 |  | 海康威视 | 台 | 1 |
| 9 | 会议平板移动支架 |  | 国产 | 套 | 1 |
| **五** | **3楼中会议室** |
| 1 | 86寸会议平板一体机 |  | 海康威视 | 台 | 1 |
| 2 | 视频会议主机+摄像头 |  | 捷视飞通 | 套 | 1 |
| 3 | 会议平板移动支架 |  | 国产 | 套 | 1 |
| **六** | **4楼机房部分** |
| 1 | 指挥信息网核心交换机 |  | 华为 | 台 | 1 |
| 2 | 指挥信息网接入交换机 |  | 华为 | 台 | 2 |
| **七** | **约谈室** |
| 1 | 审讯主机 |  | 天地伟业 | 台 | 1 |
| 2 | 特写摄像机 |  | 天地伟业 | 台 | 1 |
| 3 | 全景摄像机 |  | 天地伟业 | 台 | 1 |
| 4 | 高保真拾音器 |  | 天地伟业 | 台 | 1 |
| 5 | 全景温湿度一体机 |  | 天地伟业 | 台 | 1 |
| 6 | 审讯控制终端 |  | 清华紫光 | 台 | 1 |
| 7 | 安装辅材 |  | 国产优质 | 项 | 1 |
| **八** | **局机关信息化设备（办公网络调试）** |
| 1 | 电脑终端设备调试 |  | 国产优质 | 项 | 1 |
| 2 | 办公设备调试 |  | 国产优质 | 项 | 1 |
| 3 | 桌面接入交换机、无线路由器调试 |  | 国产优质 | 项 | 1 |
| **二、改造建设明细** |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| **九** | **新办公区信息化点位** |
| 1 | 测试巡线 | 新迁入地方的原有线路排查；信息点位和中心机房网络线架测试 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 2 | 超六类网线 | 超六类非屏蔽4对室内线缆，双绞线采用规格23AWG的单芯裸铜为导体 | 海康威视 | 箱 | 8 |
| 3 | 音响信号线 | 200芯无氧铜 | 扬州赛格 | 卷 | 3 |
| 4 | 网络双口面板 | 规格：86型，与RJ45 模块插座配套，双层结构，安装螺丝孔不得外露以保证美观 | 扬州赛格 | 只 | 32 |
| 5 | 网络模块 | 规格：五类，非屏蔽，IDC端接点提供护盖保护以减缓应力；模块端口符合FCC CFR 47第68部分F分部及IEC 60603-7标准，针脚上镀镍并有50微英寸的镀金层；可以45度角或者90度角安装打线 | 扬州赛格 | 只 | 32 |
| 6 | 电话模块 | 规格：RJ11，非屏蔽，IDC端接点提供护盖保护以减缓应力；模块端口符合FCC CFR 47第68部分F分部及IEC 60603-7标准，针脚上镀镍并有50微英寸的镀金层；可以45度角或者90度角安装打线 | 扬州赛格 | 只 | 32 |
| 7 | PVC宽线槽 | 环保阻燃PVC材质 | 国产优质 | 米 | 150 |
| 8 | 辅助及配套材料 | 扎带、膨胀螺丝、双面胶带、玻璃胶、莲花接头、音频专用线缆、6.5转3.5线缆、接插件、紧固件等 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 9 | 集成服务费 | 系统集成、综合布线、线槽安装、软硬件培训、包含全部的运输、施工、安装服务等。 | 国产优质 | 项 | 1 |
| **十** | **新应急指挥中心大厅及中心机房** |
| 1 | 大屏信号传输线缆 | 30米HDMI 4K接口 | 国产优质 | 根 | 10 |
| 2 | 应急指挥中心机房防静电地板 | 600mm\*600mm\*35mm | 国产优质 | m2 | 30 |
| 3 | 机房局部强电改造 | 动力柜到服务器机柜配电线路 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 4 | 操作台 | 8工位定制款（含台面开孔方便升降器正常升降使用） | 国产定制 | 张 | 1 |
| **十一** | **新办公区域原有会议室设备拆除** |
| 1 | 新办公区域原有会议室设备拆除 | 新办公区域原有会议室会议系统、DID拼接大屏等设备拆除并搬至指定地方存放 | 国产优质 | 项 | 1 |

**九、履约保证金**

1、履约保证金：中标价的5%。中标通知书发出后3日内，在合同签订前，中标人应招标文件要求的金额向采购人提交履约担保，担保的形式为银行转账、银行保函。

2、中标单位凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

**十、付款方式**

1、付款方式：本项目竣工验收合格后，支付合同价的95%，留5%作为缺陷责任保修金待缺陷责任期满后，一次性无息付清。