<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="**" Xmmc="紫荆花幼儿园暑期改造项目工程施工" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="**" Zxr="**" ZbrDb="**" ZxrDb="**" Bzr="**" Fhr="**" BzTime="2025-06-24" FhTime="2025-06-24" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="紫荆花幼儿园暑期改造项目工程施工" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="修缮工程" Zylb="7" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="9EC493162E3845FE8631EDC1CE91C8C8" MachineKey="E0-D5-5E-57-E7-A6">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.8" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.67" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="拆除" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="011601001001" Mc="拆除" Xmtz="1、原砌体拆除、开门洞&#xD;&#xA;2、原地面地砖拆除、含基层踢脚线&#xD;&#xA;3、原地板地板拆除含踢脚线&#xD;&#xA;4、原墙面面砖拆除&#xD;&#xA;5、原墙面抹灰面铲除（含表面乳胶漆）&#xD;&#xA;6、原天棚抹灰、涂料铲除&#xD;&#xA;7、原吊顶拆除（含骨架）&#xD;&#xA;8、原门拆除&#xD;&#xA;9、原窗拆除&#xD;&#xA;10、原室内栏杆拆除&#xD;&#xA;11、原卫生间洁具拆除&#xD;&#xA;12、外墙装饰面层拆除至基层&#xD;&#xA;13、原大门门头拆除&#xD;&#xA;14、本工程所有拆除内容、具体拆除部位详见施工图纸&#xD;&#xA;15、投标单位勘察现场报价，结算不做调整" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="SB010103003001" Mc="建筑垃圾处置费" Xmtz="1、现场所有垃圾清理外运处置费&#xD;&#xA;2、综合现场考虑结算不做调整" Jsgz="按建筑垃圾处置的工程量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="出新" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="010401003001" Mc="实心砖墙" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土混凝土实心砖&#xD;&#xA;2、墙体类型:240墙&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="12.78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、15mm厚防滑地砖（地砖规格颜色由业主现场确认）&#xD;&#xA;2、22mm厚1：3干硬性水泥浆结合层，表面撒水泥&#xD;&#xA;3、一层室内" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="124.37" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="011102003002" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、18mm厚防滑地砖（地砖规格颜色由业主现场确认）&#xD;&#xA;2、20mm厚1：3干硬性水泥浆结合层，表面撒水泥&#xD;&#xA;3、一层外走道" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="98.41" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="011102003003" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、15mm厚防滑地砖（地砖规格颜色由业主现场确认）&#xD;&#xA;2、22mm厚1：3干硬性水泥浆结合层，表面撒水泥&#xD;&#xA;3、二层室内" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="76.17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="011102003004" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、18mm厚防滑地砖（地砖规格颜色由业主现场确认）&#xD;&#xA;2、20mm厚1：3干硬性水泥浆结合层，表面撒水泥&#xD;&#xA;3、二层外走道" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="48.39" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="011106002001" Mc="块料楼梯面层" Xmtz="1、15mm厚防滑地砖（地砖规格颜色由业主现场确认）&#xD;&#xA;2、22mm厚1：3干硬性水泥浆结合层，表面撒水泥&#xD;&#xA;3、踏步防滑条" Jsgz="按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm" Dw="m2" Sl="36.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="011105003001" Mc="块料踢脚线" Xmtz="1、踢脚线高度:100mm&#xD;&#xA;2、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:同质地砖" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="66.42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="011104002001" Mc="竹、木（复合）地板" Xmtz="1、免漆复合地板（15mm厚）&#xD;&#xA;2、防潮垫层&#xD;&#xA;3、1.3水泥砂浆找平（厚度根据现场实际情况）&#xD;&#xA;4、新做地板" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="262.76" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="011104002002" Mc="竹、木（复合）地板" Xmtz="1、免漆复合地板&#xD;&#xA;2、防潮垫层&#xD;&#xA;3、旧地板利用" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="161.02" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="011105005001" Mc="木质踢脚线" Xmtz="1、踢脚线高度:100mm&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚&#xD;&#xA;3、新做踢脚线" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="115.39" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="011105005002" Mc="木质踢脚线" Xmtz="1、踢脚线高度:100mm&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚&#xD;&#xA;3、利用原踢脚线" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="102.02" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="011105004001" Mc="塑料板踢脚线" Xmtz="1、PVC踢脚线&#xD;&#xA;2、高度7cm、厚度2cm" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="125.82" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="010603002001" Mc="空腹钢柱" Xmtz="1、柱类型:箱形200*200*3mm&#xD;&#xA;2、钢材品种、规格:Q235&#xD;&#xA;3、单根柱质量:1t内&#xD;&#xA;4、除锈、表面防锈漆2道" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Dw="t" Sl="0.587" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="010604001001" Mc="钢梁" Xmtz="1、梁类型:箱形200*200*3mm&#xD;&#xA;2、钢材品种、规格:Q235&#xD;&#xA;3、防锈等级Sa2.5级、表面防锈漆2道" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Dw="t" Sl="0.78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="011104002003" Mc="竹、木（复合）地板" Xmtz="1、20mm厚实木多层舞台板&#xD;&#xA;2、新建平台" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="66.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、8mm厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹面&#xD;&#xA;2、12mm厚1：3水泥砂浆打底&#xD;&#xA;3、玻纤网格布一道&#xD;&#xA;4、墙面基层清理、原浆打底" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="1635.36" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="010607005001" Mc="砌块墙钢丝网加固" Xmtz="1、不同材料搭接处加铺一层热镀锌电焊钢丝网(丝径=0.9mm,网孔12.7x12.7mm)作抗裂增强处理,每边不少于150mm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="490.61" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="011207001001" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、泡沫板造型墙&#xD;&#xA;2、具体造型由业主现场选样" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="54.69" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="011207001002" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、墙面米黄色碳晶板包裹&#xD;&#xA;2、具体详见设计图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="153.84" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="011204003001" Mc="块料墙面" Xmtz="1、5mm厚釉面砖白水泥擦缝&#xD;&#xA;2、2mm厚陶瓷胶粘剂&#xD;&#xA;3、6厚1：2.5水泥砂浆打底&#xD;&#xA;4、界面剂一道&#xD;&#xA;5、走廊、楼梯间" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="271.24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="011407001001" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、燃烧性能A级内墙无机涂料&#xD;&#xA;2、2mm厚腻子分遍刮平" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="1444.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="011210001001" Mc="木格栅" Xmtz="1、墙面木格栅50*50*2@150mm&#xD;&#xA;2、具体颜色由业主指定" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内" Dw="m2" Sl="120.42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="011302001001" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、φ8全丝吊筋&#xD;&#xA;2、C型轻钢腹面横撑龙骨CB50mm*20mm，中距≤1200mm，用挂插件与次龙骨连接板材自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边边长≥10mm，短边≥15mm&#xD;&#xA;3、9.5mm厚双层石膏板&#xD;&#xA;4、补丁眼、嵌缝、贴绷带" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="832.38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="010810002001" Mc="木窗帘盒" Xmtz="1、200*200mm&#xD;&#xA;2、18木工板基层，9.5mm纸面石膏板&#xD;&#xA;3、贴自粘胶带&#xD;&#xA;4、腻子二遍，白色乳胶漆二遍&#xD;&#xA;5、详见设计图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="54.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="011304001001" Mc="灯带（槽）" Xmtz="1、阻燃板基层&#xD;&#xA;2、9.5mm厚石膏板&#xD;&#xA;3、2遍腻子2遍乳胶漆面层&#xD;&#xA;4、5mm厚亚克力板面层&#xD;&#xA;5、具体详见设计图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算" Dw="m" Sl="47.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="011407002001" Mc="天棚喷刷涂料" Xmtz="1、喷星空顶艺术真石漆&#xD;&#xA;2、1底2面&#xD;&#xA;3、具体造型根据业主现场要求" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="158.58" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="011407002002" Mc="天棚喷刷涂料" Xmtz="1、喷刷涂料部位:天棚&#xD;&#xA;2、腻子种类:白水泥腻子2遍&#xD;&#xA;3、刮腻子要求:满批&#xD;&#xA;4、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆面层2遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="1239.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="011503002001" Mc="硬木扶手、栏杆、栏板" Xmtz="1、202不锈钢栏杆硬木扶手&#xD;&#xA;2、具体造型根据业主现场要求&#xD;&#xA;3、详见施工图纸&#xD;&#xA;4、楼梯扶手栏杆" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Dw="m" Sl="26.26" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="011503006001" Mc="硬木靠墙扶手" Xmtz="1、靠墙硬木扶手&#xD;&#xA;2、扶手高600mm" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Dw="m" Sl="35.9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="011503001001" Mc="金属扶手、栏杆、栏板" Xmtz="1、不锈钢栏杆扶手&#xD;&#xA;2、具体造型根据业主现场要求&#xD;&#xA;3、详见施工图纸&#xD;&#xA;4、平台栏杆" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Dw="m" Sl="15.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="011503001002" Mc="金属扶手、栏杆、栏板" Xmtz="1、紫荆花造型栏杆&#xD;&#xA;2、具体造型根据业主现场要求" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Dw="m" Sl="18.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="010901002001" Mc="型材屋面" Xmtz="1、0.6mm镀铝锌压型彩钢板（通长无缝）耐火极限1h&#xD;&#xA;2、100mm厚不燃烧型岩棉夹芯板附W38防潮贴面&#xD;&#xA;3、原屋面钢结构锈蚀部分拆除按原同规格更换&#xD;&#xA;4、屋面板拆除" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算&#xD;&#xA;不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积" Dw="m2" Sl="84.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="010801002001" Mc="木质门带套" Xmtz="1、原木色木质门套&#xD;&#xA;2、80mm门套线" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m" Sl="45.12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="010802001001" Mc="金属（塑钢）门" Xmtz="1、金属平开门&#xD;&#xA;2、氟碳漆面层" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="02B001" Mc="旋转滑梯" Xmtz="1、旋转滑梯高度2.2m&#xD;&#xA;2、产品采购按照&#xD;&#xA;3、由业主现场选样" Jsgz="" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="011501008001" Mc="木壁柜" Xmtz="1、新增抽拉床柜、壁柜&#xD;&#xA;2、由园方选型&#xD;&#xA;3、按投影面积计取" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m2" Sl="44.16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030502001001" Mc="消毒柜" Xmtz="1、新增消毒柜&#xD;&#xA;2、容量350L&#xD;&#xA;3、具体款式根据业主现场需要" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="外墙出新" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="011201001002" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、15mm厚水泥砂浆刮糙&#xD;&#xA;2、外墙面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="880.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="011407001002" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、外墙真石漆面层&#xD;&#xA;2、硅橡胶弹性底漆及柔水腻子&#xD;&#xA;3、8mm聚合物防水抗裂砂浆压入耐碱网格布&#xD;&#xA;4、12mm厚防水砂浆找平（掺5%防水剂）&#xD;&#xA;5、界面剂&#xD;&#xA;6、具体详见施工图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="880.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="大门改造" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、挖土深度:2m 内&#xD;&#xA;3、弃土运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、地面破除" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="5.51" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:0.93上&#xD;&#xA;2、填方材料品种:素土" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="4.49" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:素土&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="0.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、碎石垫层&#xD;&#xA;2、基础垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="0.13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="010501001002" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:商品混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20&#xD;&#xA;3、含模板，具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="0.13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="010501003001" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土种类:商品混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、含模板，具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="0.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ14钢筋以内" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.036" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、预埋钢板、锚筋" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.063" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="010516001001" Mc="螺栓" Xmtz="1、螺栓种类:膨胀螺栓&#xD;&#xA;2、规格:M12&#xD;&#xA;3、具体详见设计图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="套" Sl="28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="010603003001" Mc="钢管柱" Xmtz="1、钢材品种、规格:热镀锌钢管柱&#xD;&#xA;2、单根柱质量:1t内&#xD;&#xA;3、防锈等级Sa2.5级、表面防锈漆2道&#xD;&#xA;4、构架" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内" Dw="t" Sl="0.356" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="52" Qdbm="010606012001" Mc="钢支架" Xmtz="1、热镀锌管龙骨&#xD;&#xA;2、110*120*4mm@130&#xD;&#xA;3、背衬100*100*3mm@2m（连接点做法详见设计图纸）&#xD;&#xA;4、防锈等级Sa2.5级、表面防锈漆2道" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="2.097" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="53" Qdbm="011405001001" Mc="金属面油漆" Xmtz="1、构件名称:钢柱&#xD;&#xA;2、油漆品种、刷漆遍数:深灰色漆饰面" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Dw="m2" Sl="2.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="54" Qdbm="011405001002" Mc="金属面油漆" Xmtz="1、彩色氟碳漆&#xD;&#xA;2、具体详见设计图纸" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Dw="m2" Sl="70.38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="55" Qdbm="011207001003" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、热镀锌钢骨架（另计）&#xD;&#xA;2、外包3mm厚镀锌板" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="13.78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="56" Qdbm="011207001004" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨卡件美固钉（带塑料膨胀管）&#xD;&#xA;2、覆面龙骨&#xD;&#xA;3、12mm厚基层阻燃板&#xD;&#xA;4、3mm厚镂空铝板基层" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="55.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="57" Qdbm="011508004001" Mc="金属字" Xmtz="1、1.5mm厚304不锈钢制作幼儿园标牌字&#xD;&#xA;2、具体详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="58" Qdbm="011507003001" Mc="紫荆树" Xmtz="1、成品紫荆树&#xD;&#xA;2、具体造型由业主现场选定" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="棵" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="59" Qdbm="010504004001" Mc="围墙翻新" Xmtz="1、现有围墙修缮、加固、除锈&#xD;&#xA;2、围墙出新&#xD;&#xA;3、具体根据现场实际情况、及业主现场要求" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内" Dw="m" Sl="210" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701003001" Mc="里脚手架" Xmtz="1、内墙抹灰涂料脚手架&#xD;&#xA;2、天棚脚手架&#xD;&#xA;3、综合现场考虑结算不做调整" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011701002001" Mc="外脚手架" Xmtz="1、外墙脚手架&#xD;&#xA;2、综合现场考虑结算不做调整" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011703001001" Mc="垂直运输" Xmtz="" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="安装工程" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="9EC493162E3845FE8631EDC1CE91C8C8" MachineKey="E0-D5-5E-57-E7-A6">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="强电" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:1AL1&#xD;&#xA;2、型号:PZ30&#xD;&#xA;3、规格:具体详见图纸&#xD;&#xA;4、安装方式:墙壁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:2AL1&#xD;&#xA;2、型号:PZ30&#xD;&#xA;3、规格:具体详见图纸&#xD;&#xA;4、安装方式:墙壁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030404017003" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:1AL2&#xD;&#xA;2、型号:PZ30&#xD;&#xA;3、规格:具体详见图纸&#xD;&#xA;4、安装方式:墙壁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030404017004" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:2AL2&#xD;&#xA;2、型号:PZ30&#xD;&#xA;3、规格:具体详见图纸&#xD;&#xA;4、安装方式:墙壁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030404017005" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:应急照明配电箱1AE&#xD;&#xA;2、规格:具体详见图纸&#xD;&#xA;3、安装方式:墙壁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:单向疏散指示灯（单面右向，中型） A类灯具&#xD;&#xA;2、规格:色温不应低于2700K 蓄电池连续供电时间≥60min  LED灯 HZ-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E(K-13)&#xD;&#xA;3、安装形式:墙壁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:疏散出口标志灯（中型，A类）&#xD;&#xA;2、规格:色温不应低于2700K 蓄电池连续供电时间≥60min  LED灯 HZ-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E(K-11)&#xD;&#xA;3、安装形式:墙壁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:双面吊装疏散指示灯&#xD;&#xA;2、规格:色温不应低于2700K 蓄电池连续供电时间≥60min  LED灯 HZ-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E(K-13)&#xD;&#xA;3、安装形式:吊装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030412004004" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:应急吸顶灯 A类灯具&#xD;&#xA;2、规格:蓄电池连续供电时间≥60min 正常状态1000Lm，应急状态400Lm  LED灯 HZ-ZFZC-E6W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶式" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030412005001" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:双管防眩晕荧光灯&#xD;&#xA;2、型号:节能灯 2*28W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="109" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称:LED灯&#xD;&#xA;2、规格:1*15W&#xD;&#xA;3、类型:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030412004005" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:紫外线灯&#xD;&#xA;2、规格:90W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="34" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:紫外线灯单联开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:紫外线灯双联开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030404034003" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:单联单控开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030404034004" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:单联双控开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030404034005" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:三极安全型插座(挂式空调用)" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称:三极安全型插座(柜式空调用)" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型两极加三极组合插座" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:塑料接线盒&#xD;&#xA;2、安装形式:暗敷" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="229" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:塑料开关盒&#xD;&#xA;2、安装形式:暗敷" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="169" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:SC40&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混凝土结构暗配，开槽及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="62.18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:PC20&#xD;&#xA;3、配置形式:综合考虑，暗配管需开槽及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="1755" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:JDG20&#xD;&#xA;3、配置形式:综合考虑，暗配管需开槽及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="293" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:WDZD-YJY-5×10&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道敷设&#xD;&#xA;4、含电缆头制安" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:WDZD-YJY-5×16&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道敷设&#xD;&#xA;4、含电缆头制安" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:电气配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:NH-BV-2.5mm2" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="587" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:电气配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:WDZD-BYJ-450-2.5mm2" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="4322" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、名称:电气配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:WDZD-BYJ-450-4mm2" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1050" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="弱电" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030411003001" Mc="桥架" Xmtz="1、名称:弱电金属槽式桥架&#xD;&#xA;2、规格:200*100&#xD;&#xA;3、接地方式:按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="53.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030413001001" Mc="铁构件" Xmtz="1、名称:桥架支、吊架&#xD;&#xA;2、含除锈、防腐" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="kg" Sl="40.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:PC20&#xD;&#xA;3、配置形式:综合考虑，暗配管需开槽及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="807.56" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:PC25&#xD;&#xA;3、配置形式:综合考虑，暗配管需开槽及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="712.91" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、名称:电气配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:BV-4mm2" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1425.82" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030411004005" Mc="配线" Xmtz="1、名称:视频线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:SYV-75-5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="730.74" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030411004006" Mc="配线" Xmtz="1、名称:六类网络线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:UTP6" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="827.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030404035004" Mc="插座" Xmtz="1、名称:网络插座" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030507008001" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、名称:半球式摄像头&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="21" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030411006003" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:塑料接线盒&#xD;&#xA;2、安装形式:暗敷" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="37" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="雨水" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="031001006001" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室外&#xD;&#xA;2、介质:雨水&#xD;&#xA;3、材质、规格:UPVC DE110&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接&#xD;&#xA;5、含雨水斗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="122.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="011612001001" Mc="原安装工程拆除" Xmtz="1、包含但不限于改造区域原有设备、材料拆除工作&#xD;&#xA;2、考虑一定的残值费用&#xD;&#xA;3、按项包干" Jsgz="按拆除管道的延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>