<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="南通市崇川区南川园社区完整社区试点二期工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="1" Zxr="1" ZbrDb="1" ZxrDb="1" Bzr="1" Fhr="1" BzTime="2024-11-15" FhTime="2024-11-15" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="南通市崇川区南川园社区完整社区试点二期工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="装饰" Zylb="2" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0A604F01F46E482AB75008930D7E7F95" MachineKey="28-DF-EB-12-8B-E4">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="拆除" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="01B001" Mc="拆除" Xmtz="1、部位:一层、二层&#xD;&#xA;2、投标人根据图纸结合现场及建设单位要求拆除需要拆除的项目，如遇个别与描述不符处，由施工单位投标前自行勘探现场，费用不另行增加&#xD;&#xA;3、建设单位要求回收的拆除的旧材料放至建设单位指定位置，其余投标人自行处理，垃圾清运&#xD;&#xA;4、本费用不另行增加" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="砌筑工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="010402001001" Mc="砌块墙" Xmtz="1、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块&#xD;&#xA;2、墙体类型:150厚&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级:混合M5.0&#xD;&#xA;4、投标人自行考虑加固措施如:构造柱、圈梁、过梁、钢筋、模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="0.51" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、墙体类型:墙面及门洞侧边&#xD;&#xA;2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道&#xD;&#xA;3、面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="13.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="010503004001" Mc="圈梁" Xmtz="1、300mm高C25混凝土止水坎&#xD;&#xA;2、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="0.05" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="楼地面装饰工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="011102001001" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、找平层厚度、砂浆配合比:10mm素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚石材门槛石(六面防护)&#xD;&#xA;4、倒角、磨圆边、切割等加工处理、同色美缝处理、成品保护&#xD;&#xA;5、门槛石有业主后期确认颜色，样品" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="2.93" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面粘合剂，10mm厚素水泥浆&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:灰色地砖800*800" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="330.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="011102003002" Mc="块料楼梯地面" Xmtz="1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面粘合剂，10mm厚素水泥浆&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:灰色防滑地砖800*800（含楼梯踏步）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="86.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="011101005001" Mc="PVC运动塑胶地板" Xmtz="1、找平层砂浆配合比、厚度:40mm厚C25细石混凝土，原浆抹光&#xD;&#xA;2、中层漆材料种类、厚度:3厚水泥自流平&#xD;&#xA;3、面层材料种类:5mm厚仿木地板PVC运动塑胶地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍&#xD;&#xA;4、具体颜色由业主后期确定" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="67.28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="011101005002" Mc="PVC运动塑胶地板" Xmtz="1、找平层砂浆配合比、厚度:40mm厚C25细石混凝土，原浆抹光&#xD;&#xA;2、中层漆材料种类、厚度:3厚水泥自流平&#xD;&#xA;3、面层材料种类:5mm厚仿地毯纹PVC运动塑胶地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍&#xD;&#xA;4、具体颜色由业主后期确定" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="56" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="011105006001" Mc="金属踢脚线" Xmtz="1、基层材料种类、规格:9mm厚A级不燃板基层&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:60mm高1.2mm厚304黑钛镜面不锈钢踢脚线&#xD;&#xA;3、具体颜色、款式由业主后期确定" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="277.24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="011105006002" Mc="LED屏外包304黑钛镜面不锈钢" Xmtz="1、基层材料种类、规格:9mm厚A级不燃板基层&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚304黑钛镜面不锈钢踢脚线" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="8.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="天棚工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="010810002001" Mc="木窗帘盒" Xmtz="1、窗帘盒材质、规格:200+200mm,18mm细木工板基层，9.5厚纸面石膏板面层，石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="59.36" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="011406001001" Mc="木窗帘盒油漆" Xmtz="1、腻子种类:白水泥腻子&#xD;&#xA;2、刮腻子遍数:2遍&#xD;&#xA;3、油漆品种、刷漆遍数:2遍白色无机涂料" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="35.62" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="011302001001" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度:8天棚吊筋&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:60系覆面龙骨&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格:单层9.5mm纸面石膏板 板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，满批腻子两遍" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="244.65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="011406001002" Mc="天棚纸面石膏板油漆" Xmtz="1、基层类型:纸面石膏板&#xD;&#xA;2、腻子种类:白水泥腻子&#xD;&#xA;3、刮腻子遍数:2遍&#xD;&#xA;4、油漆品种、刷漆遍数:无机漆2遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="244.65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="011302002001" Mc="格栅吊顶" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆、方通专用卡式轻钢龙骨@1200&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格:方通专用卡式轻钢龙骨连接件、50*100*0.7mm@150白色铝方通" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="19.48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="011302002002" Mc="格栅吊顶" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆、方通专用卡式轻钢龙骨@1200&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格:方通专用卡式轻钢龙骨连接件、50*100*0.7mm@150浅木纹色铝方通" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="21.62" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="011304001001" Mc="白色透光软膜" Xmtz="1、0.25mm厚白色透光软膜" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算" Dw="m2" Sl="23" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="011406001003" Mc="抹灰面油漆（顶面）" Xmtz="1、基层类型:一般抹灰面&#xD;&#xA;2、腻子种类:白水泥腻子两遍，砂纸磨平&#xD;&#xA;3、油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="34.05" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="011406001004" Mc="抹灰面油漆（顶面）" Xmtz="1、基层类型:一般抹灰面&#xD;&#xA;2、腻子种类:白水泥腻子两遍，砂纸磨平&#xD;&#xA;3、油漆品种、刷漆遍数:浅灰色无机涂料两遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="49.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="011302001002" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度:8全螺纹钢筋吊筋&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:专用配套龙骨&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格:600*600*16mm硅酸钙板" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="60.12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="011210002001" Mc="金属隔断" Xmtz="1、骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨&#xD;&#xA;2、面层:双层12厚普通纸面石膏板（满填50厚岩棉）" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内" Dw="m2" Sl="151.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="011207001001" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:40mm*40mm*3mm厚镀锌方管骨架&#xD;&#xA;2、隔离层材料种类、规格:满填50厚岩棉&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:单层12厚普通纸面石膏板" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="19.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="011406001005" Mc="抹灰面油漆（墙面）" Xmtz="1、基层类型:一般抹灰面&#xD;&#xA;2、腻子种类:白水泥腻子两遍，砂纸磨平&#xD;&#xA;3、油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="933.06" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="011207001002" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、基层材料种类、规格:18mmA级不燃板基层&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:12mm厚米黄色聚酯纤维吸音板&#xD;&#xA;3、具体颜色由业主后期确定" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="71.13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="010605002001" Mc="铝板墙板" Xmtz="1、钢板厚度、复合板厚度:2mm厚铝板" Jsgz="按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m2的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积" Dw="m2" Sl="13.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="011210002002" Mc="金属隔断" Xmtz="1、骨架、边框材料种类、规格:40mm宽黑钛不锈钢框&#xD;&#xA;2、隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚防火钢化玻璃&#xD;&#xA;3、部位:二层活动室" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内" Dw="m2" Sl="10.58" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="011207001003" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:40*60*4mm镀锌方管@600&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304黑钛镜面不锈钢&#xD;&#xA;3、部位;LED背景墙，其余基层做法考虑在镀锌骨架隔墙当中&#xD;&#xA;4、详见节点ED-02/07" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="3.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="011208001001" Mc="柱（梁）面装饰" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3mm镀锌方管@600&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格:12mm厚A级不燃板&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:单层12mm纸面石膏板&#xD;&#xA;4、详见节点DE-01/06" Jsgz="按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内" Dw="m2" Sl="9.61" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="011207001004" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:竖向50*50*4mm镀锌方通、热轧角铁、横向副龙骨、对插式钢板&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:1.5mm白色钢板(氟碳喷涂)&#xD;&#xA;3、详见节点ED-01/03" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="10.33" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="门窗工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="010802001001" Mc="铝合金门" Xmtz="1、门框、扇材质:100系列铝合金&#xD;&#xA;2、玻璃品种、厚度:中空玻璃6low-E+12Ar+6&#xD;&#xA;3、包含所有五金配件，样品经过业主确认。" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="2.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="010801001001" Mc="成品单扇木质门" Xmtz="1、成品单扇木质门，饰面采用木饰面，并带有优质五金配件（含合页三副、门把手及锁一套、门吸一副）&#xD;&#xA;2、具体颜色款式由业主后期确认" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="23" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="010805005001" Mc="全玻自由门" Xmtz="1、成品玻璃门，并带有优质五金配件&#xD;&#xA;2、具体颜色款式由业主后期确认" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="2.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="卫生间" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="011102003003" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、找平层厚度、砂浆配合比:10mm素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面粘合剂&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:600*600灰色仿石材纹防滑地砖&#xD;&#xA;4、倒角、磨圆边、切割等加工处理、干水泥擦缝处理、成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="4.74" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="011101001001" Mc="蹲坑抬高" Xmtz="1、200mm宽加气混凝土砌块&#xD;&#xA;2、LC7.5轻骨料混凝土填充层&#xD;&#xA;3、1.5mm厚单组分抗流挂聚氨酯防水涂料" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="1.05" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="010904002001" Mc="楼（地）面涂膜防水" Xmtz="1、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料，上翻300mm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积&#xD;&#xA;2.楼（地）面防水反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度＞300mm按墙面防水计算" Dw="m2" Sl="5.48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="011102001002" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、找平层厚度、砂浆配合比:10mm素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚石材门槛石(六面防护)&#xD;&#xA;4、倒角、磨圆边、切割等加工处理、同色美缝处理、成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="0.21" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="011302001003" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆，专用配套龙骨&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格:300*300*0.6mm白色铝扣板" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="4.32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="011204003001" Mc="块料墙面" Xmtz="1、安装方式:3mm外加剂专用砂浆、12mm厚1:3水泥砂浆打底、300mm高1mm厚水泥基渗透结晶防水层，4mm厚强力胶粉泥粘贴层&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:300*600*8mm灰色墙砖&#xD;&#xA;3、缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="19.86" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="011505010001" Mc="镜面玻璃" Xmtz="1、成品安全银镜" Jsgz="按设计图示尺寸以边框外围面积计算" Dw="m2" Sl="0.79" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="011210005001" Mc="卫生间成品抗倍特板隔断" Xmtz="1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品18mm厚木纹抗倍特板隔断，含开启门&#xD;&#xA;2、配件品种、规格:配套五金件&#xD;&#xA;3、具体由业主后期确认" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示框外围尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以间计量，按设计间的数量计算" Dw="m2" Sl="4.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="其他装饰工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="010809001001" Mc="爵士白人造石窗台板" Xmtz="1、窗台面板材质、规格、颜色:16mm厚爵士白人造石&#xD;&#xA;2、具体颜色、款式由业主后期确定" Jsgz="按设计图示尺寸以展开面积计算" Dw="m2" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="011505010002" Mc="银镜" Xmtz="1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜，含不锈钢金属包边&#xD;&#xA;2、基层材料种类:18mm厚A级不燃板基层&#xD;&#xA;3、部位:二层排练厅" Jsgz="按设计图示尺寸以边框外围面积计算" Dw="m2" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="011501001001" Mc="橱柜" Xmtz="1、橱柜规格;400mm*800mm&#xD;&#xA;3、材料种类、规格:成品18mm厚白色免漆板橱柜&#xD;&#xA;4、五金种类、规格:配套五金件&#xD;&#xA;5、高度施工时满足业主要求定制，具体由业主后期确认" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="011501001002" Mc="橱柜" Xmtz="1、橱柜规格;400mm*600mm&#xD;&#xA;3、材料种类、规格:成品18mm厚白色免漆板橱柜&#xD;&#xA;4、五金种类、规格:配套五金件&#xD;&#xA;5、高度施工时满足业主要求定制，具体由业主后期确认" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="011501001003" Mc="橱柜" Xmtz="1、橱柜规格;450mm*1800mm&#xD;&#xA;3、材料种类、规格:成品18mm厚白色免漆板橱柜&#xD;&#xA;4、五金种类、规格:配套五金件&#xD;&#xA;5、高度施工时满足业主要求定制，具体由业主后期确认" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="011501001004" Mc="橱柜" Xmtz="1、橱柜规格;400mm*1600mm&#xD;&#xA;3、材料种类、规格:成品18mm厚白色免漆板橱柜&#xD;&#xA;4、五金种类、规格:配套五金件&#xD;&#xA;5、高度施工时满足业主要求定制，具体由业主后期确认" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="011501001005" Mc="茶水柜" Xmtz="1、橱柜规格;800mm*400mm&#xD;&#xA;3、材料种类、规格:成品18mm厚白色免漆板橱柜&#xD;&#xA;4、五金种类、规格:配套五金件&#xD;&#xA;5、高度施工时满足业主要求定制，具体由业主后期确认" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="011501001006" Mc="茶水柜" Xmtz="1、橱柜规格;1600mm*400mm&#xD;&#xA;3、材料种类、规格:成品18mm厚白色免漆板橱柜&#xD;&#xA;4、五金种类、规格:配套五金件&#xD;&#xA;5、高度施工时满足业主要求定制，具体由业主后期确认" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="011501001007" Mc="排练厅橱柜" Xmtz="1、橱柜规格;4000mm*400mm&#xD;&#xA;3、材料种类、规格:18mm厚白色免漆板橱柜&#xD;&#xA;4、五金种类、规格:配套五金件&#xD;&#xA;5、高度施工时满足业主要求定制，具体由业主后期确认" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="011503002001" Mc="硬木扶手、栏杆、栏板" Xmtz="1、栏杆材料种类、规格:成品压腿栏杆&#xD;&#xA;2、H=900mm" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Dw="m" Sl="8.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="52" Qdbm="011501001008" Mc="电动投影幕" Xmtz="" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="53" Qdbm="011501020001" Mc="服务台" Xmtz="1、16mm厚爵士白人造石台面&#xD;&#xA;2、外侧1.5mm厚白色钢板饰面&#xD;&#xA;3、内嵌1.2mm厚黑钛镜面不锈钢&#xD;&#xA;4、内侧成品18mm厚白色免漆板橱柜&#xD;&#xA;5、具体由厂家深化设计，具体由业主后期确认&#xD;&#xA;6、部位：一层" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="54" Qdbm="011204003002" Mc="种植池" Xmtz="1、种植池位于二层露台&#xD;&#xA;2、花池采用2厚304不锈钢，外表面氟碳漆喷涂，不锈钢30厚2骨架造型&#xD;&#xA;3、投标人自行考虑现场，自行考虑报价，结算不作调整&#xD;&#xA;4、具体由业主后期确认" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="金属结构工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="55" Qdbm="010606008001" Mc="钢梯" Xmtz="1、钢材品种、规格:型钢骨架、钢栏杆、花纹踏步板、预埋钢板等，具体规格投标人自行考虑&#xD;&#xA;2、钢梯形式:踏步式&#xD;&#xA;3、螺栓、五金配件等&#xD;&#xA;4、除锈、油漆综合考虑在报价当中&#xD;&#xA;5、钢楼梯由专业深化设计" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="m2" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.22" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701001001" Mc="综合脚手架" Xmtz="1、投标人自行考虑" Jsgz="按建筑面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="100000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="暂列金额" Dw="项" Zdje="100000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="精神堡垒" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0A604F01F46E482AB75008930D7E7F95" MachineKey="28-DF-EB-12-8B-E4">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="010103001001" Mc="原土打底夯" Xmtz="1、密实度要求:夯实密度大于0.93" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m2" Sl="64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="010101002001" Mc="挖一般土方" Xmtz="1、土壤类别:三类土&#xD;&#xA;2、挖土深度:3m 以内&#xD;&#xA;3、弃土运距:施工单位自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="92.07" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20&#xD;&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="5.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="010401001001" Mc="砖基础" Xmtz="1、基础类型:条形" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加&#xD;&#xA;基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算" Dw="m3" Sl="32.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="010501002001" Mc="带形基础" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="24.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="010103001002" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:夯填&#xD;&#xA;2、填方来源、运距:运距施工单位自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="29.17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、规格:10mm厚锚板及地脚螺栓&#xD;&#xA;2、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="011508004001" Mc="精神堡垒" Xmtz="1、整体文字采用304/2B不锈钢板，采用弧焊焊接成型，内结构40mm*40mm*2mm厚镀锌方管笼形骨架@600mm&#xD;&#xA;2、面板采用2.0厚不锈钢板，背部内置正白色LED光源，面板应考虑可拆卸维修&#xD;&#xA;3、围边板采用1.5厚不锈钢板，整体排列穿孔外透光源&#xD;&#xA;4、LED灯光采用12V或24V低压变压灯光，隐蔽内置走线，变压器统一放置外置电箱&#xD;&#xA;5、文字表面整体采用环氧底漆打底，表面喷涂白色哑光汽车工业漆&#xD;&#xA;6、专业厂家二次深化设计结构关系，考虑结构之间安全与抗风，整体运输至现场安装&#xD;&#xA;7、具体由业主后期确认" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="标识标牌" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0A604F01F46E482AB75008930D7E7F95" MachineKey="28-DF-EB-12-8B-E4">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="010103001001" Mc="原土打底夯" Xmtz="1、密实度要求:夯实密度大于0.93" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m2" Sl="4.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="010101002001" Mc="挖一般土方" Xmtz="1、土壤类别:三类土&#xD;&#xA;2、挖土深度:1.5m 以内&#xD;&#xA;3、弃土运距:施工单位自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="8.11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="010404001001" Mc="垫层" Xmtz="1、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以立方米计算。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="0.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="010501003001" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="0.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="010103001002" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:夯填&#xD;&#xA;2、填方来源、运距:运距施工单位自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="7.11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.033" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="011508004001" Mc="小区总图标识牌" Xmtz="1、主体1.2mm304不锈钢材质。安置方式混凝土预埋，总平面图8mm亚克力反喷，广告钉安装&#xD;&#xA;2、油漆工艺：焊接处腻子找平打磨   金属汽车漆底漆2遍  面漆2遍  套色&#xD;&#xA;3、内部骨架热镀锌1.2mm壁厚方管&#xD;&#xA;4、具体由业主后期确认" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701001001" Mc="脚手架" Xmtz="1、投标人自行考虑" Jsgz="按建筑面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="004" Dwgcmc="钢结构电梯" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0A604F01F46E482AB75008930D7E7F95" MachineKey="28-DF-EB-12-8B-E4">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="电梯机房" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="011601001001" Mc="砖砌体拆除" Xmtz="1、部位:砌体栏杆拆除&#xD;&#xA;2、垃圾清运，运距自行考虑" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别:三类土&#xD;&#xA;2、弃土运距:施工单位自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="46.71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:夯填&#xD;&#xA;2、填方来源、运距:运距施工单位自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="25.01" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、运距:施工单位自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="21.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="2.21" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="010501004001" Mc="满堂基础" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35 P6" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="12.14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="010502001001" Mc="矩形柱" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35 P6" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="2.02" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="010504001001" Mc="直形墙" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35 P6" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内" Dw="m3" Sl="2.58" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:HRB400，Φ12以内" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.39" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="010515001002" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:HRB400，Φ25以内" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.476" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、含预埋铁件、地脚螺栓、垫板、锚筋等&#xD;&#xA;2、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.239" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="010502001002" Mc="钢柱包裹" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="0.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="010502001003" Mc="钢柱包裹" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:不收缩C35细石砼" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="0.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="010603001001" Mc="止水带" Xmtz="1、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Dw="m" Sl="9.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="010603001002" Mc="钢柱" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q335B&#xD;&#xA;2、喷砂除锈&#xD;&#xA;3、防火、防腐要求：详见图纸&#xD;&#xA;4、含撑板，具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Dw="t" Sl="2.962" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="010604001001" Mc="钢梁" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q335B&#xD;&#xA;2、喷砂除锈&#xD;&#xA;3、防火、防腐要求：详见图纸&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Dw="t" Sl="2.533" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="010606001001" Mc="钢支撑、钢拉条" Xmtz="1、钢材品种、规格: GC1钢斜撑 Q335B&#xD;&#xA;2、喷砂除锈&#xD;&#xA;3、防火、防腐要求：详见图纸&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.244" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="010606006001" Mc="钢平台" Xmtz="1、钢材品种、规格:10#槽钢 、弹簧板  Q335B&#xD;&#xA;2、喷砂除锈&#xD;&#xA;3、防火、防腐要求：详见图纸&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.777" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="011101001001" Mc="水泥砂浆楼地面" Xmtz="1、电梯基坑地面用1：25水泥砂浆（掺5%防水粉）做不小于0.5%排水坡度向排水口&#xD;&#xA;2、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="4.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="011210002001" Mc="电梯机房轻钢龙骨钢板网吸音墙面" Xmtz="1、刷白色内墙涂料&#xD;&#xA;2、钉钢板网二层&#xD;&#xA;3、轻钢龙骨27*60*63，中距500，中填50厚超细玻璃棉袋与墙面固定&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内" Dw="m2" Sl="107.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="011207001001" Mc="装饰板" Xmtz="1、面层材料品种、规格、颜色:浅色铝板（3.5厚）装饰面&#xD;&#xA;2、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="114.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="011506003001" Mc="玻璃雨篷" Xmtz="1、玻璃材料品种、规格:6（白玻）+0.76+6（白玻）&#xD;&#xA;2、含预埋铁件，具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="2.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="011506003002" Mc="电梯顶篷" Xmtz="1、玻璃材料品种、规格:6（白玻）+0.76+6（白玻）&#xD;&#xA;2、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="13.11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="020202003001" Mc="栏杆" Xmtz="1、1.1米玻璃栏杆，6mm夹胶玻璃&#xD;&#xA;2、含预埋铁件，具体要求详见图纸" Jsgz="1.以米计量，按石料断面分别以延长米计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m" Sl="5.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、防滑地砖面层(地砖与原地面一致)&#xD;&#xA;2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道&#xD;&#xA;3、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="18.9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="010507001001" Mc="坡道" Xmtz="1、材料种类、厚度:砼&#xD;&#xA;2、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="钢楼梯" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="010101004002" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别:三类土&#xD;&#xA;2、弃土运距:施工单位自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="14.91" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="010103001002" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:夯填&#xD;&#xA;2、填方来源、运距:施工单位自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="25.01" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="010103002002" Mc="余方弃置" Xmtz="1、运距:施工单位自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="21.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="010501001002" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="0.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="010501004002" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="1.41" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="010502001004" Mc="矩形柱" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="1.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="010503001001" Mc="基础梁" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="0.12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="010515001003" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:HRB400，Φ12以内" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.156" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="010515001004" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:HRB400，Φ25以内" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="010516002002" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、含预埋铁件、地脚螺栓、垫板、锚筋等&#xD;&#xA;2、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.281" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="010603001003" Mc="钢柱" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q335B&#xD;&#xA;2、喷砂除锈&#xD;&#xA;3、防火、防腐要求：详见图纸&#xD;&#xA;4、含撑板，具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Dw="t" Sl="0.498" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="010604001002" Mc="钢梁" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q335B&#xD;&#xA;2、喷砂除锈&#xD;&#xA;3、防火、防腐要求：详见图纸&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Dw="t" Sl="0.344" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="010606006002" Mc="钢平台" Xmtz="1、钢材品种、规格: 10#槽钢 Q335B&#xD;&#xA;2、喷砂除锈&#xD;&#xA;3、防火、防腐要求：详见图纸&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.119" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="010606008001" Mc="钢梯踏步" Xmtz="1、钢材品种、规格:6mm厚花纹钢板 Q335B&#xD;&#xA;2、喷砂除锈&#xD;&#xA;3、防火、防腐要求：详见图纸&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.366" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="1、投标人自行考虑" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011701001001" Mc="脚手架" Xmtz="1、投标人自行考虑" Jsgz="按建筑面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011702001001" Mc="垫层模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="" Dw="m2" Sl="2.21" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="011702001002" Mc="满堂基础模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="" Dw="m2" Sl="6.31" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="5" Bm="011702002001" Mc="矩形柱模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="" Dw="m2" Sl="26.93" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="6" Bm="011702013001" Mc="直形墙模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="" Dw="m2" Sl="38.11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="7" Bm="011702002002" Mc="矩形柱（C35砼包裹）模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="" Dw="m2" Sl="2.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="8" Bm="011702001003" Mc="垫层模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="" Dw="m2" Sl="0.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="9" Bm="011702001004" Mc="满堂基础模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="" Dw="m2" Sl="0.73" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="10" Bm="011702002003" Mc="矩形柱模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="" Dw="m2" Sl="19.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="11" Bm="011702005001" Mc="基础梁模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Jsgz="" Dw="m2" Sl="1.23" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="005" Dwgcmc="安装" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0A604F01F46E482AB75008930D7E7F95" MachineKey="28-DF-EB-12-8B-E4">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="给水" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="031001006001" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PPRDN15&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="23.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030413002001" Mc="凿（压）槽" Xmtz="1、名称:砖墙面开槽&#xD;&#xA;2、规格:DN20以内&#xD;&#xA;3、填充（恢复）方式:恢复原样" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="2.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="排水工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="031001006002" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:静音型UPVC管DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="1.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="031001006003" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:静音型UPVC管De110&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="3.24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="031004003001" Mc="洗脸盆" Xmtz="1、名称:洗手盆&#xD;&#xA;2、材质:成品陶瓷&#xD;&#xA;3、规格、类型:长柄龙头&#xD;&#xA;4、附件名称、数量:含长柄龙头、三角阀、金属软管、存水弯、下水口等附件&#xD;&#xA;5、其他详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="031004014001" Mc="给、排水附（配）件" Xmtz="1、材质:地漏&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="031002003001" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:刚性防水套管&#xD;&#xA;2、规格:DN150&#xD;&#xA;3、填料材质:按设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="电气" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：1AL1&#xA;2、型号：非标箱&#xA;3、安装方式：挂墙明装&#xA;4、其他：详见设计图纸及招标文件" Jsgz="" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：1AE1&#xD;&#xA;2、型号：非标箱&#xA;3、安装方式：挂墙明装&#xA;4、其他：详见设计图纸及招标文件" Jsgz="" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称：焊接钢管&#xD;&#xA;2、规格：SC100&#xD;&#xA;3、配置形式：暗配&#xA;4、接地要求：满足验收规范及设计要求&#xA;5、其他：详见设计图纸及招标文件" Jsgz="" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="040803002001" Mc="电缆保护管" Xmtz="1、名称:热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格:SC50&#xD;&#xA;3、敷设方式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="040803002002" Mc="电缆保护管" Xmtz="1、名称:热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格:SC40&#xD;&#xA;3、敷设方式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="040803002003" Mc="电缆保护管" Xmtz="1、名称:热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格:SC32&#xD;&#xA;3、敷设方式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格:RC15&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混凝土结构暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="108.71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格:RC20&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混凝土结构暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="5.19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、材质:JDG管&#xD;&#xA;2、规格:JDG20&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="652.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、材质:JDG管&#xD;&#xA;2、规格:JDG25&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="161.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;2、规格:ZR-BV-2.5&#xD;&#xA;3、材质:铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="2335.41" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;2、规格:WDZ-BYJ-2.5&#xD;&#xA;3、材质:铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="69.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;2、规格:NH-BV-2.5&#xD;&#xA;3、材质:铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="36.06" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;2、规格:ZR-BV-4&#xD;&#xA;3、材质:铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="785.74" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030411004005" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;2、规格:NH-RVS-2*2.5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="145.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xA;2、型号规格：ZR-YJV22-4*50&#xA;3、材质：铜芯&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设/线槽敷设&#xA;5、电压等级（kV）：0.4&#xA;6、其他：详见设计图纸及招标文件" Jsgz="" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xA;2、型号规格：ZR-YJV-4*25&#xA;3、材质：铜芯&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设/线槽敷设&#xA;5、电压等级（kV）：0.4&#xA;6、其他：详见设计图纸及招标文件" Jsgz="" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030408001003" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xA;2、型号规格：WDZ-YJV-5*10&#xA;3、材质：铜芯&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设/线槽敷设&#xA;5、电压等级（kV）：0.4&#xA;6、其他：详见设计图纸及招标文件" Jsgz="" Dw="m" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、规格:50mm2以下" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030408006002" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、规格:35mm2以下" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030408006003" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、规格:16mm2以下" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:A86K-12-10&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、样品经甲方认可后安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:三联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:A86K-13-10&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、样品经甲方认可后安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030404034003" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:单联双控开关&#xD;&#xA;2、规格:A86K-12-10&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、样品经甲方认可后安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称:红外感应吸顶灯&#xD;&#xA;2、规格:LED光源,250V 11W/6000K&#xD;&#xA;3、详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:LED筒灯&#xD;&#xA;2、色温:6000K&#xD;&#xA;3、规格:12W&#xD;&#xA;4、样品经甲方认可后安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030412005001" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:600*600平板灯盘&#xD;&#xA;2、色温:6000K&#xD;&#xA;3、规格:38W/LED&#xD;&#xA;4、备注:吸顶安装&#xD;&#xA;5、样品经甲方认可后安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:LED灯带（含驱动）&#xD;&#xA;2、型号:6000K&#xD;&#xA;3、规格:12W/M&#xD;&#xA;4、样品经甲方认可后安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="64.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030412005002" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:150*1200LED平板灯&#xD;&#xA;2、色温:6000K&#xD;&#xA;3、规格:36W/LED&#xD;&#xA;4、备注:吸顶安装&#xD;&#xA;5、样品经甲方认可后安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030412005003" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:300*300LED防雾防水平板灯&#xD;&#xA;2、色温:6000K&#xD;&#xA;3、规格:28W/LED&#xD;&#xA;4、备注:吸顶安装&#xD;&#xA;5、样品经甲方认可后安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030412001002" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称:电梯井道照明灯(防护罩型)&#xD;&#xA;2、详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:五孔插座&#xD;&#xA;2、型号/规格:详见图纸&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称:五孔防溅插座&#xD;&#xA;2、型号/规格:详见图纸&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称:空调插座(安全型、带开关)&#xD;&#xA;2、规格:250V 16A&#xD;&#xA;3、安装方式:嵌墙暗装&#xD;&#xA;4、详见现场及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="030404035004" Mc="插座" Xmtz="1、名称:三相四孔插座&#xD;&#xA;2、规格:F4S-16A ~250V 16A" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:防水应急壁灯&#xD;&#xA;2、型号:36V LED 5w &#xD;&#xA;3、安装形式:壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="030412004004" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:安全出口灯&#xD;&#xA;2、型号:36V LED 1w 门上0.2米安装&#xD;&#xA;3、安装形式:壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="030412004005" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:疏散出口灯&#xD;&#xA;2、型号:36V LED 1w 门上0.2米安装&#xD;&#xA;3、安装形式:壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="030412004006" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:单向疏散指示灯（自带蓄电池）&#xD;&#xA;2、型号:36V LED 1w &#xD;&#xA;3、安装形式:壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="030412004007" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:楼层标志灯&#xD;&#xA;2、型号:36V LED 1w 门上0.2米安装&#xD;&#xA;3、安装形式:壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="030412004008" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:应急吸顶灯&#xD;&#xA;2、型号:36V LED  5W 吸顶安装&#xD;&#xA;3、规格:3W&#xD;&#xA;4、安装形式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="030404033001" Mc="风扇" Xmtz="1、名称：吸顶式排风扇&#xA;2、型号、规格：详见设计图纸及招标文件&#xA;4、安装方式：吊顶安装" Jsgz="" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="030506001001" Mc="扩声系统设备" Xmtz="1、名 称:纯后级功率放大器&#xD;&#xA;2、规 格:1*240W&#xD;&#xA;3、参 数:输出功率:1*240W,频宽:40Hz至18KHz(±3dB),通过国家强制3C认证,能在AC交流电源或者备用DC24V电源运行,即使在发生电源故障期间也能连续不断地操作.前面板无任何按键,防止误操作,19寸标准机架式安装." Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="030506001002" Mc="扩声系统设备" Xmtz="1、名 称:吸顶喇叭&#xD;&#xA;2、规 格:3W&#xD;&#xA;3、参 数:额定输入 100V:3W,灵敏度(1W/1米)92dB,频宽 100Hz~20kHz,覆盖角度(1kHz,-6dB)180度.安全标准:符合EN60065。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="52" Qdbm="030506001003" Mc="扩声系统设备" Xmtz="1、名 称:DVD机&#xD;&#xA;2、参 数:可播放DVD、CD、MP3等音频格式文件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="53" Qdbm="030413001001" Mc="铁构件" Xmtz="1、名称:桥架支架制作安装" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="kg" Sl="25.63" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="54" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:铁制&#xD;&#xA;3、安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="108" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="55" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:铁制&#xD;&#xA;3、安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="110" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="56" Qdbm="030414002001" Mc="送配电装置系统" Xmtz="1、电压等级（kV）:1kV 以下交流" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="暖通" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="57" Qdbm="030408009001" Mc="挡烟垂壁" Xmtz="1、名称:固定挡烟垂壁&#xD;&#xA;2、材质:防火玻璃&#xD;&#xA;3、高度:0.5m&#xD;&#xA;4、其他:详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m²" Sl="1.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="58" Qdbm="030701003001" Mc="空调器" Xmtz="1、规格：1.5P&#xD;&#xA;2、按照方式：壁装&#xD;&#xA;3、其他:详见业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="59" Qdbm="030701003002" Mc="空调器" Xmtz="1、规格：3P&#xD;&#xA;2、按照方式：落地安装&#xD;&#xA;3、其他:详见业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="电梯" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="60" Qdbm="030107001001" Mc="交流电梯" Xmtz="1、名称:客梯（含电梯控制箱）&#xD;&#xA;2、型号:额定载重1000Kg&#xD;&#xA;3、用途:无机房电梯&#xD;&#xA;4、站数:3&#xD;&#xA;5、参数：提升高度（mm）：5500，轿厢尺寸(mm) (W×D)：1600×1400，轿厢高度（mm）：2300，控制方式：集选控制&#xD;&#xA;6、装潢参数：围壁：304发纹不锈钢 1.2mm，后侧中间片镜面不锈钢，前壁/轿门：304发纹不锈钢 1.2mm，304发纹不锈钢纯1.2mm厚，天花：发纹不锈钢，通风：隐藏式风扇，地板：PVC地板，层门：304发纹不锈钢 1.2mm，不能用钢板贴皮代替，   &#xD;&#xA;7、其他：具体配置及功能详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="部" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="61" Qdbm="030404017003" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：DT&#xD;&#xA;2、型号：非标箱&#xA;3、安装方式：挂墙明装&#xA;4、其他：详见设计图纸及招标文件" Jsgz="" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="62" Qdbm="030409002001" Mc="接地母线" Xmtz="1、材质:热镀锌扁钢&#xD;&#xA;2、规格:40*4&#xD;&#xA;3、安装部位:室内" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="m" Sl="35.78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="63" Qdbm="030409001001" Mc="接地极" Xmtz="1、名称：热镀锌角钢&#xD;&#xA;2、规格：50*50*5" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>