<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="CCGGB2019-241" Xmmc="崇川区环卫基地生活垃圾转运中心场地翻新工程" Version="3.2" Jsfs="1">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="南通市崇川区政府投资项目建设中心、南通市崇川区环境卫生管理处" Zxr="江苏广和工程咨询有限公司" ZbrDb="丁工" ZxrDb="邹先生" Bzr="袁、吕" Fhr="颜" BzTime="2019-09-30" FhTime="2019-09-30" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="崇川区环卫基地生活垃圾转运中心场地翻新工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="道路工程" Zylb="4" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0e1df1add27b46f789161f9ecbe08251" MachineKey="00-E0-4C-46-C0-EA">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="拆除部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="041001001001" Mc="拆除路面" Xmtz="1、沥青路面破碎机拆除,厚度12cm&#xD;&#xA;2、含垃圾清运，投标单位自行考虑运距" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="6100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="041001003001" Mc="清除基层" Xmtz="1、材质:碎（砾）石&#xD;&#xA;2、部位:路面一部位拆除基层" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m3" Sl="978.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="041001003002" Mc="清除基层" Xmtz="1、材质:碎（砾）石&#xD;&#xA;2、部位:路面二部位拆除基层" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m3" Sl="378" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="041001005001" Mc="拆除平（缘）石" Xmtz="1、拆除原路面平石&#xD;&#xA;2、含垃圾清运，投标单位自行考虑运距" Jsgz="按拆除部位以延长米计算" Dw="m" Sl="620" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="041001005002" Mc="拆除侧石" Xmtz="1、现场拆除的侧石，并堆至甲方指定地点，投标综合考虑报价" Jsgz="按拆除部位以延长米计算" Dw="m" Sl="620" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="新建部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="010201001001" Mc="换填垫层" Xmtz="1、现状路面挖除44cm或28cm后若原基层出现松散、裂缝、变形、软塘等病害现象，则须继续翻挖至基层良好部位，采用C25混凝土回填至设计路面结构层底。&#xD;&#xA;2、工程量为暂估量，按实结算" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="200" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="040203007001" Mc="混凝土面层" Xmtz="1、混凝土强度等级:C25 5~20&#xD;&#xA;2、厚度:26cm&#xD;&#xA;3、嵌缝材料:嵌缝胶、路面刻槽1mm深&#xD;&#xA;4、养护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="6082" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="040203007002" Mc="混凝土基层" Xmtz="1、混凝土强度等级:C25 &#xD;&#xA;2、厚度:16cm&#xD;&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="3400" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="040901003001" Mc="钢筋网片" Xmtz="1、钢筋种类:HRB400&#xD;&#xA;2、钢筋规格:φ12" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="23.173" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="040901001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类:涨缝传力杆及构造钢筋&#xD;&#xA;2、钢筋规格:φ32@300，φ14@200,7根φ12" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="6.214" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="040901001002" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类:缩缝传力杆&#xD;&#xA;2、钢筋规格:横向φ35@300,纵向φ16@700" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="11.718" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="040204004001" Mc="安砌侧（平、缘）石" Xmtz="1、材料品种、规格:原拆除的侧平石重新安砌，考虑10%新配侧石，90%利用原侧石" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="620" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="040205006001" Mc="标线" Xmtz="1、热熔型反光涂料&#xD;&#xA;2、热溶型反光涂料≥1.8mm；热溶型突起型涂料厚度≥6 mm" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以长度计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="92" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费(省一星级)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价(市优)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="041106001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="200000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="预留金" Dw="元" Zdje="200000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="室外排水" Zylb="4" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0e1df1add27b46f789161f9ecbe08251" MachineKey="00-E0-4C-46-C0-EA">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="排水沟部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="040201022001" Mc="排水沟" Xmtz="1、素土夯实&#xD;&#xA;2、100厚C10砼垫层&#xD;&#xA;3、沟底及沟壁采用C20混凝土&#xD;&#xA;4、沟底采用1:2.5防水砂浆放坡，侧壁20厚1：2.5防水砂浆粉刷&#xD;&#xA;5、排水沟配筋详见图纸节点&#xD;&#xA;6、排水沟采用重型球墨铸铁篦子，承载等级D400级，做法参考07J306-P28相关节点，排水沟与篦子搭接处用L30*3角钢包护" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m" Sl="134" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="040201022002" Mc="成品排水沟" Xmtz="1、成品排水沟尺寸：150*200mm&#xD;&#xA;2、C25混凝土基础、C30混凝土面层、重型球墨铸铁篦子，承载等级D400级&#xD;&#xA;3、做法详见07J306-P32第2个做法" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="m" Sl="191" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="040504009001" Mc="雨水口(净尺寸450*680)" Xmtz="1、素土夯实&#xD;&#xA;2、100厚碎石垫层，100厚C30砼垫层&#xD;&#xA;3、M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土砖&#xD;&#xA;4、内壁用20后1:2防水水泥砂浆抹平压光&#xD;&#xA;5、底面C30混凝土找坡抹平&#xD;&#xA;6、雨水篦子采用防盗球墨铸铁篦子，承载等级D400级&#xD;&#xA;7、具体做法详见图纸及相关图集" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="040504001001" Mc="雨水检查井" Xmtz="1、直径700mm砖砌圆形雨水检查井&#xD;&#xA;2、100厚C10混凝土垫层&#xD;&#xA;3、200厚C30混凝土基础，内配钢筋，钢筋规格及间距详见图纸&#xD;&#xA;4、M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土砖&#xD;&#xA;5、内外壁及底座分别用20厚1：2防水砂浆粉刷&#xD;&#xA;6、采用φ770钢纤维混凝土井盖，承载等级为C250级，井盖顶标高与绿化顺接，井盖必须有防盗、防跳、防震动装置，检查井内设置防坠网，井盖应标明“雨”字样&#xD;&#xA;7、井深根据现场及图纸综合考虑&#xD;&#xA;8、具体要求详见图纸、规范及甲方要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="040504001002" Mc="雨水检查井" Xmtz="1、直径700mm砖砌圆形雨水检查井&#xD;&#xA;2、100厚C10混凝土垫层&#xD;&#xA;3、200厚C30混凝土基础，内配钢筋，钢筋规格及间距详见图纸&#xD;&#xA;4、M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土砖&#xD;&#xA;5、内外壁及底座分别用20厚1：2防水砂浆粉刷&#xD;&#xA;6、采用φ700防盗球墨铸铁井盖座，承载等级为D400级，井盖必须有防盗、防跳、防震动装置，检查井内设置防坠网，井盖应标明“雨”字样&#xD;&#xA;7、井深根据现场及图纸综合考虑&#xD;&#xA;8、具体要求详见图纸、规范及甲方要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="040504001003" Mc="污水检查井" Xmtz="1、直径1000mm砖砌圆形污水检查井&#xD;&#xA;2、100厚C15混凝土垫层&#xD;&#xA;3、300厚C30S6混凝土基础&#xD;&#xA;4、M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土砖&#xD;&#xA;5、内外壁及底座分别用15厚1：2防水砂浆粉刷&#xD;&#xA;6、采用φ770钢纤维混凝土井盖，承载等级为C250级，井盖顶标高与绿化顺接，井盖必须有防盗、防跳、防震动装置，检查井内设置防坠网，井盖应标明“污”字样&#xD;&#xA;7、井深根据现场及图纸综合考虑&#xD;&#xA;8、具体要求详见图纸、规范及甲方要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="040504001004" Mc="污水检查井" Xmtz="1、直径1000mm砖砌圆形污水检查井&#xD;&#xA;2、100厚C15混凝土垫层&#xD;&#xA;3、300厚C30S6混凝土基础&#xD;&#xA;4、M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土砖&#xD;&#xA;5、内外壁及底座分别用15厚1：2防水砂浆粉刷&#xD;&#xA;6、采用φ700防盗球墨铸铁井盖座，承载等级为D400级，井盖必须有防盗、防跳、防震动装置，检查井内设置防坠网，井盖应标明“污”字样&#xD;&#xA;7、井深根据现场及图纸综合考虑&#xD;&#xA;8、具体要求详见图纸、规范及甲方要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="040504001005" Mc="集水坑" Xmtz="1、集水坑尺寸1.5*1.5*1.5m&#xD;&#xA;2、做法采用07J306-J5中第一个节点做法&#xD;&#xA;3、内配钢筋用量综合考虑&#xD;&#xA;4、钢筋混凝土井盖板&#xD;&#xA;5、具体要求详见图纸、规范及甲方要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="040501004001" Mc="塑料管" Xmtz="1、d250PVC-U实壁管；环刚度SN8，橡胶圈接口，" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="163.05" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="040501004002" Mc="塑料管" Xmtz="1、d300PVC-U实壁管；环刚度SN8，橡胶圈接口，" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="265.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="040501004003" Mc="塑料管" Xmtz="1、d300PVC-U实壁管；环刚度SN8，橡胶圈接口，&#xD;&#xA;2、管道外壁涂胶粘剂并滚粗砂" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="135.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="040501002001" Mc="钢管" Xmtz="1、DN300钢管，内外防腐沥青" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="8.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="031003003001" Mc="焊接法兰阀门" Xmtz="1、名称:不锈钢闸阀DN300&#xD;&#xA;2、连接方式:法兰连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="040504001006" Mc="砌筑井" Xmtz="1、名称:阀门井&#xD;&#xA;2、规格:阀门规格DN300&#xD;&#xA;3、φ700防盗球墨铸铁井盖座&#xD;&#xA;4、参图集苏S01-2012 P24" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="040305001001" Mc="砂包封" Xmtz="1、中粗砂包封" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="94.09" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="040305001002" Mc="砼包封" Xmtz="1、C20混凝土包封" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="56.74" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="011615001001" Mc="井壁开洞、修复" Xmtz="1、新排水管接入原始井或新建井，涉及到井壁开洞、封堵修复等内容" Jsgz="按数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="011615001002" Mc="疏通、清淤" Xmtz="1、对原有利用的雨污水管道、检查井、化粪池进行清淤疏通&#xD;&#xA;2、对原有系统进行调水处理" Jsgz="按数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="041001009001" Mc="拆除井、管道" Xmtz="1、拆除在改造范围内涉及的管道、检查井等，该部分费用综合考虑" Jsgz="按拆除部位以数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="010101003001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:综合考虑&#xD;&#xA;2、挖土深度:详见图纸&#xD;&#xA;3、弃土运距:自行考虑（含余土外运）&#xD;&#xA;4、含排水管、排水沟、井等" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="549.39" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、土质符合要求&#xD;&#xA;2、压实度符合要求&#xD;&#xA;3、综合考虑回填土运距" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="244.92" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费(省一星级)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价(市优)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="04B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="041104001001" Mc="其他措施费" Xmtz="1、投标人根据招标文件、现场情况及自身条件认为仍需增加的措施费用" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>