附件1：

## 采购需求清单及说明

## 一、货物需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **剑山社区家庭医生工作室文化设计施工一体化项目清单** | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 设计/施工要求 |
| 1 | 拆除 | 1 | 项 | 此为可选项。结合设计需要及现场情况，由设计方建议是否拆除并定价。施工前同客户确认。 |
| 2 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 此为可选项。结合设计需要及现场情况，由设计方建议是否拆除并定价。施工前同客户确认。 |
| 3 | 户外更换Logo字及底板 | 1 | 套 | 1、放置于主入口上方，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸不少于490\*4700mm，设计方案在材质选择上需采用木塑材料做为设计主材，辅助材料需采用户外专用木塑材料，并且确保其耐用性。设计内容呈现上，需烤漆进口油漆，涂防褪色涂层。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 4 | 剑山社区家庭医生工作室 | 1 | 块 | 1、放置于户外，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸不少于500\*600mm，设计方案在材质选择上需采用SUS304不锈钢（厚度≥1.2mm）做为设计主材，辅助材料需采用户外专用亚克力，并且确保其耐用性。设计内容呈现上，需烤漆进口油漆，涂防褪色涂层。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 5 | 大门氛围玻璃营造 | 2 | 根 | 1、放置于户外，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸高度不少于100mm，设计方案在材质选择上需采用户外专用耐晒贴膜。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 6 | 公示栏 | 1 | 块 | 1、用于各类公共内容的呈现，磁性板材，方便更换，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸不少于1000\*2300mm，设计方案在材质选择上需采用SUS304不锈钢（厚度≥1.2mm）或铝材做为设计主材，辅助材料需采用户外专用亚克力，并且确保其耐用性。设计内容呈现上，需烤漆进口油漆，涂防褪色涂层。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 7 | 制度牌 | 13 | 块 | 1、用于各类公共内容的呈现，内容先替用。设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸不少于400\*600mm，内容可更换，采用优质阳极氧化铝合金或塑木板材，内容部分采用高精度UV喷绘技术。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 8 | 落地电视机架子 | 1 | 个 | 1、可移动，用于各类公共内容的呈现，设计形式由投标方结合现场确认。 2、可放置43-75寸电视机，高度不低于1180mm，宽度不低于900mm 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 9 | 会议桌 | 1 | 套 | 1、用于各类健康科普学习或会议等，会议桌风格由投标方结合现场及整体风格来定。 2、长度不低于4000mm，可做14人，需要配套椅子。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 10 | 会议桌墙面氛围 | 1 | 项 | 1、用于入口氛围的营造，设计形式等细节投标方结合现场确认。 2、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 3、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调.施工前同客户确认。 |
| 11 | 资料橱柜 | 1 | 个 | 1、用于各类健康科普资料放置等，放置位置、颜色及形式由投标方结合现场及整体风格来定。 2、高度不低于1800mm，宽度不低于850mm，深度不低于390mm。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 12 | 花箱 | 2 | 个 | 1、用于环境美化，配套自然真绿植等，风格、色彩等由投标方结合现场及整体风格来定。 2、长度不低于1200mm，高度不低于600mm。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 13 | 科室牌 | 8 | 块 | 1、用于各类科室内容的呈现。内容先替用，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸不少于250\*250mm，设计方案在材质选择上需采用辅助材料需采用户外专用亚克力及木塑板，并且确保其耐用性。设计内容呈现上，需烤漆进口油漆，涂防褪色涂层。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 14 | 室内玻璃氛围营造 | 1 | 项 | 1、用于室内氛围的营造，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸宽度不低于18000mm，高度不低于1000mm，透明膜高精UV。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。施工前同客户确认。 |
| 15 | 针灸推拿中医风墙面设计 | 1 | 项 | 1、用于室内氛围的营造，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸不氏于4.5m2，透明膜高精UV。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。 |
| 16 | 针灸推拿内部北面玻璃国风营造(上半部分) | 1 | 项 | 1、用于室内氛围的营造，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸不氏于5.3m2，透明膜高精UV。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调。 |
| 17 | 针灸推拿内部北面国风营造(下半部分) | 1 | 项 | 1、用于室内氛围的营造，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸不氏于5.3m2，透明膜高精UV。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调.施工前同客户确认。 |
| 18 | 针灸推拿内部东面国风营造 | 1 | 项 | 1、用于室内氛围的营造，设计形式投标方结合现场确认。 2、设计尺寸不氏于9.3m2，透明膜高精UV。 3、设计稿需提供定位点位图及设计效果图。 4、整体设计风格要针对家庭医生工作室场景特性，强化文化元素融合。色彩体系要与周边环境融合及协调.施工前同客户确认。 |