<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="R21041地块居住区供配电工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="陆松涛" Zxr="宋剑" ZbrDb="陆松涛" ZxrDb="宋剑" Bzr="宋剑" Fhr="朱永翔" BzTime="2023-12-27" FhTime="2023-12-27" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="R21041地块居住区供配电工程-安装工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="开闭所" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="cb63973fe8f04d63bc9d375d47dded68" MachineKey="B4-A9-FC-92-2B-12">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="变配电一次设备安装及调试" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030402017001" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:金属铠装移开式高压柜&#xD;&#xA;2、型号:所用变开关柜&#xD;&#xA;3、编号:1AH1 1AH14&#xD;&#xA;4、容量（A）:1250A&#xD;&#xA;5、宽*深:1000*1500&#xD;&#xA;6、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;7、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;8、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;9、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030402017002" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:金属铠装移开式高压柜&#xD;&#xA;2、型号:压变柜  电压互感器柜&#xD;&#xA;3、编号:1AH2 1AH13&#xD;&#xA;4、容量（A）:1250A&#xD;&#xA;5、宽*深:800*1500&#xD;&#xA;6、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;7、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;8、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;9、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030402017003" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:金属铠装移开式高压柜&#xD;&#xA;2、型号:进线开关柜&#xD;&#xA;3、编号:1AH3 1AH12&#xD;&#xA;4、容量（A）:1250A,31.5kA/4&#xD;&#xA;5、宽*深:800*1500&#xD;&#xA;6、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;7、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;8、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;9、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030402017004" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:金属铠装移开式高压柜&#xD;&#xA;2、型号:馈线开关柜&#xD;&#xA;3、编号:1AH4 1AH5 1AH6 1AH9 1AH10 1AH11&#xD;&#xA;4、容量（A）:1250A,31.5kA/4&#xD;&#xA;5、宽*深:800*1500&#xD;&#xA;6、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;7、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;8、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;9、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030402017005" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:金属铠装移开式高压柜&#xD;&#xA;2、型号:分段断路器柜&#xD;&#xA;3、编号:1AH7&#xD;&#xA;4、容量（A）:1250A,31.5kA/4&#xD;&#xA;5、宽*深:800*1500&#xD;&#xA;6、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;7、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;8、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;9、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030402017006" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:金属铠装移开式高压柜&#xD;&#xA;2、型号:分段隔离柜&#xD;&#xA;3、编号:1AH8&#xD;&#xA;4、容量（A）:1250A,31.5kA/4&#xD;&#xA;5、宽*深:800*1500&#xD;&#xA;6、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;7、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;8、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;9、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:高压联络电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3x400mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:电缆沟敷设&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）:10kV&#xD;&#xA;5、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="263" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:冷缩式&#xD;&#xA;3、规格:3x400mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:10kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030414002001" Mc="供配电系统调试" Xmtz="1、名称:包含所有设计及规范要求的开关、电缆、母线、电容器、避雷器、互感器等电气调试、系统调试、二次控制系统、接地系统调试等内容&#xD;&#xA;2、电压等级（kV）:10kV&#xD;&#xA;3、说明:投标人根据图纸、施工方案、现场勘察情况及相关设计、施工验收规范自行报价，结算时不再调整" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="变配电二次设备安装及调试" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030404002001" Mc="继电、信号屏" Xmtz="1、名称:DTU柜&#xD;&#xA;2、型号:16位&#xD;&#xA;3、规格:详见设计要求全部配置&#xD;&#xA;4、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030404013001" Mc="直流馈电屏" Xmtz="1、名称:开闭所DC柜&#xD;&#xA;2、型号:AC220V，DC110/48V,40Ah  &#xD;&#xA;3、其他:详见设计要求全部配置&#xD;&#xA;4、含蓄电池&#xD;&#xA;5、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030405001001" Mc="蓄电池" Xmtz="1、名称:蓄电池组&#xD;&#xA;2、型号:DC12V，40Ah，阀控式密封&#xD;&#xA;3、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030408002001" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVVP2-22 4*4&#xD;&#xA;3、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="270" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030408002002" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVVP2-22 4*2.5&#xD;&#xA;3、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="685" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030408002003" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVVP2-22 10*2.5&#xD;&#xA;3、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="330" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:阻燃电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZR-VV22 4X4&#xD;&#xA;3、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="225" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030414003001" Mc="特殊保护装置" Xmtz="1、名称:10KV保护装置&#xD;&#xA;2、具体详见施工图&#xD;&#xA;3、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030608006001" Mc="网络系统及设备联调" Xmtz="1、名称:配网自动化系统调试&#xD;&#xA;2、说明:投标人根据图纸、施工方案、现场勘察情况及相关设计、施工验收规范自行报价，结算时不再调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="防雷接地" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030409004001" Mc="均压环" Xmtz="1、名称:接地干线&#xD;&#xA;2、安装形式:环形接地线与基础底部钢筋网可靠连接" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="m" Sl="70" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030409002001" Mc="接地母线" Xmtz="1、材质:热镀锌扁钢&#xD;&#xA;2、规格:-50*6" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="m" Sl="42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030409008001" Mc="等电位端子箱、测试板" Xmtz="1、名称:MEB总等电位联接端子箱&#xD;&#xA;2、规格:500*200*120" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、规格:PC32&#xD;&#xA;2、配置形式:暗敷&#xD;&#xA;3、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:穿管&#xD;&#xA;2、规格:BV-25" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030414011001" Mc="接地装置" Xmtz="1、名称:接地系统调试" Jsgz="1.以系统计量，按设计图示系统计算&#xD;&#xA;2.以组计量，按设计图示数量计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="变电所照明及其他" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:PDAL双电源切换箱&#xD;&#xA;2、型号:定制&#xD;&#xA;3、安装方式:挂墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:风机控制箱&#xD;&#xA;2、型号:定制&#xD;&#xA;3、安装方式:挂墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="031002003001" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:刚性防水套管&#xD;&#xA;2、规格:主干管DN200" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格:SC200&#xD;&#xA;3、配置形式:预埋管" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:JDG管&#xA;2、材质:紧定式镀锌钢管&#xA;3、规格:DN20&#xA;4、配置形式:暗配&#xD;&#xA;5、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="" Dw="m" Sl="120" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称:JDG管&#xA;2、材质:紧定式镀锌钢管&#xA;3、规格:DN25&#xA;4、配置形式:暗配&#xD;&#xA;5、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="" Dw="m" Sl="30" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称:SC管&#xA;2、材质:焊接钢管&#xA;3、规格:DN25&#xA;4、配置形式:暗配&#xD;&#xA;5、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="" Dw="m" Sl="116" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030411001006" Mc="配管" Xmtz="1、名称:SC管&#xA;2、材质:焊接钢管&#xA;3、规格:DN32&#xA;4、配置形式:暗配&#xD;&#xA;5、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="" Dw="m" Sl="65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030411003001" Mc="桥架" Xmtz="1、名称:桥架&#xD;&#xA;2、规格:100*50" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="49" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030413001001" Mc="铁构件" Xmtz="1、名称:桥架支架&#xD;&#xA;2、材质:型钢" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="kg" Sl="49" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xA;2、型号:BV-2.5" Jsgz="" Dw="m" Sl="450" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030408001003" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-0.6/1.0-3X2.5mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="125" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030408001004" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-0.6/1.0-5X4mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="70" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030408001005" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:ZC-YJV22-0.6/1.0-5X35mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="70" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030408006002" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、规格:2.5mm2以内&#xD;&#xA;3、安装部位:户内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030408006003" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、规格:6mm2以内&#xD;&#xA;3、安装部位:户内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="030408006004" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、规格:35mm2以内&#xD;&#xA;3、安装部位:户内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="030412005001" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:应急单管LED灯&#xD;&#xA;2、规格:18W cosφ&gt;0.9 三线制h=180min&#xD;&#xA;3、安装方式:贴桥架底安装" Jsgz="" Dw="套" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="030412005002" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:应急双管LED灯&#xD;&#xA;2、规格:2*18W cosφ&gt;0.9 三线制h=180min&#xD;&#xA;3、安装方式:贴桥架底安装" Jsgz="" Dw="套" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:三联开关&#xD;&#xA;2、规格:86K31-10A&#xD;&#xA;3、安装方式:底距地1.3米嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:插座&#xD;&#xA;2、规格:A86Z13A16&#xD;&#xA;3、安装方式:底距地0.4米嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称:除湿机插座&#xD;&#xA;2、规格:A86Z13A16&#xD;&#xA;3、安装方式:底距地0.4米嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称:空调插座&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地0.3M嵌墙安装." Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒、接线盒&#xD;&#xA;2、材质:镀锌铁盒&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="031002003002" Mc="零星配套辅助项目" Xmtz="1、留洞、开孔、套管制作安装、防水防火封堵、绝缘垫等零星配套辅助项目&#xD;&#xA;2、投标人根据现场情况，综合考虑报价，结算时不作调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="03B001" Mc="其他材料" Xmtz="1、生产准备及安全工器具、模拟图、规章、电缆标志牌等&#xD;&#xA;2、需满足相关规范及验收交接要求" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl>
        <FbrgyclMx Xh="1" RcjId="410000F" Clbh="410000F" Mc="开闭所DC柜" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="15971.22" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="2" RcjId="410000F-1" Clbh="410000F-1" Mc="DTU柜" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="30167.85" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="3" RcjId="610000F" Clbh="610000F" Mc="10KV保护装置" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="320" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="4" RcjId="410000F-2" Clbh="410000F-2" Mc="馈线开关柜 1AH4 1AH5 1AH6 1AH9 1AH10 1AH11" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="90309.51" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="5" RcjId="410000F-3" Clbh="410000F-3" Mc="所用变开关柜 1AH1 1AH14" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="47923.26" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="6" RcjId="410000F-5" Clbh="410000F-5" Mc="进线开关柜 1AH3 1AH12" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="77519.03" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="7" RcjId="410000F-6" Clbh="410000F-6" Mc="分段断路器柜 1AH7" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="75038.06" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="8" RcjId="410000F-7" Clbh="410000F-7" Mc="分段隔离柜 1AH8" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="25398.07" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="9" RcjId="410000F-8" Clbh="410000F-8" Mc="蓄电池组 40Ah" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="354.92" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="10" RcjId="CL000001-4" Clbh="CL000001-4" Mc="YJV-0.6/1.0-5X4mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="14.39" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="11" RcjId="CL000001-5" Clbh="CL000001-5" Mc="电力电缆 YJV-0.6/1.0-3×2.5mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="5.77" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="12" RcjId="CL000001" Clbh="CL000001" Mc="电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3x400mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="889.87" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="13" RcjId="CL000001-1" Clbh="CL000001-1" Mc="KVVP2-22 4*4" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="17.98" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="14" RcjId="CL000001-2" Clbh="CL000001-2" Mc="KVVP2-22 4*2.5" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="12.54" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="15" RcjId="CL000001-3" Clbh="CL000001-3" Mc="KVVP2-22 10*2.5" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="27.8" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="16" RcjId="CL000001-7" Clbh="CL000001-7" Mc="ZR-VV22 4X4" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="20.66" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="17" RcjId="CL000001-6" Clbh="CL000001-6" Mc="电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1.0-5X35mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="135.61" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="18" RcjId="410000F-9" Clbh="410000F-9" Mc="压变柜 电压互感器柜 1AH2 1AH13" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="39025.57" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
      </Fbrgycl>
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="1#配电房" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="cb63973fe8f04d63bc9d375d47dded68" MachineKey="B4-A9-FC-92-2B-12">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="变配电一次设备安装及调试" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030401002001" Mc="干式变压器" Xmtz="1、名称:10kV电力变压器&#xD;&#xA;2、型号:SCB12-800/10kV、Dyn11,Uk=6%,10±2x2.5%/0.4kV、IP40&#xD;&#xA;3、容量（kV·A）:800kVA,,干式&#xD;&#xA;4、电压（kV）:10kV,IP40,附风机、温控器等&#xD;&#xA;5、其他:空载损耗≤1.215kW、负载损耗≤6.96kW（120℃）&#xD;&#xA;6、说明:附绝缘护罩，其他详见设计图纸&#xD;&#xA;7、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;8、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030402017001" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:10kV SF6全绝缘环网柜&#xD;&#xA;2、型号:SF6绝缘式负荷开关柜 (单元式)&#xD;&#xA;3、规格:12kV，630A，20kA/4s&#xD;&#xA;4、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;5、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;6、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;7、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030402017002" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:10kV SF6全绝缘环网柜&#xD;&#xA;2、型号:SF6绝缘式负荷开关熔断器组合柜(单元式)&#xD;&#xA;3、规格:12kV，200A，20kA/4S，转移电流1750A&#xD;&#xA;4、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;5、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;6、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;7、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030402017003" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:10kV SF6全绝缘环网柜&#xD;&#xA;2、型号:SF6绝缘式负荷开关柜分段柜(单元式)&#xD;&#xA;3、规格:12kV，630A，20kA/4s&#xD;&#xA;4、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;5、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;6、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;7、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030402017004" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称:10kV SF6全绝缘环网柜&#xD;&#xA;2、型号:SF6绝缘式负荷开关柜母线设备柜&#xD;&#xA;3、规格:额定容量50VA  准确级0.2/0.5&#xD;&#xA;4、基础型钢形式、规格:10#槽钢落地安装&#xD;&#xA;5、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;6、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;7、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030404004001" Mc="低压开关柜（屏）" Xmtz="1、名称:低压开关柜&#xD;&#xA;2、型号:变压器进线柜&#xD;&#xA;3、框架断路器:2500A/3P&#xD;&#xA;4、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;5、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030404004002" Mc="低压开关柜（屏）" Xmtz="1、名称:低压开关柜&#xD;&#xA;2、型号:母联柜&#xD;&#xA;3、框架断路器:2500A/3P&#xD;&#xA;4、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;5、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030404004003" Mc="低压开关柜（屏）" Xmtz="1、名称:低压开关柜&#xD;&#xA;2、型号:馈线柜&#xD;&#xA;3、塑壳断路器抽屉单元:4×400A＋1×250A&#xD;&#xA;4、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;5、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030404004004" Mc="低压开关柜（屏）" Xmtz="1、名称:低压开关柜&#xD;&#xA;2、型号:电容柜&#xD;&#xA;3、总容量:160kvar; 8×15kVar＋8×5kVar&#xD;&#xA;4、配置:包含开关、避雷器、保护装置、仪表、计量表、互感器、消谐器、微机保护等图纸所有电气元器件及母铜排、盘柜配线等图纸所有配套附件&#xD;&#xA;5、其他:详见施工图纸&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030403006001" Mc="低压封闭式插接母线槽" Xmtz="1、名称:低压密集型封闭母线槽&#xD;&#xA;2、规格:2500A，四相&#xD;&#xA;3、含连接铜排、母线软连接、始端箱、母线支架等，详见设计图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:高压联络电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3x240mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:电缆沟敷设&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）:10kV&#xD;&#xA;5、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:冷缩式&#xD;&#xA;3、规格:3x240mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:10kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:高压联络电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3x70mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:电缆沟敷设&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）:10kV&#xD;&#xA;5、5、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030408006002" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:冷缩式&#xD;&#xA;3、规格:3x70mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:10kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030414002001" Mc="供配电系统调试" Xmtz="1、名称:包含所有设计及规范要求的开关、电缆、母线、电容器、避雷器、互感器等电气调试、系统调试、二次控制系统、接地系统调试等内容&#xD;&#xA;2、电压等级（kV）:20kV&#xD;&#xA;3、说明:投标人根据图纸、施工方案、现场勘察情况及相关设计、施工验收规范自行报价，结算时不再调整" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="变配电二次设备安装及调试" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030404002001" Mc="继电、信号屏" Xmtz="1、名称:DTU柜&#xD;&#xA;2、型号:16位&#xD;&#xA;3、规格:详见设计要求全部配置&#xD;&#xA;4、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030404013001" Mc="直流馈电屏" Xmtz="1、名称:配电室DC柜&#xD;&#xA;2、型号:AC220V，DC110/48V,24Ah&#xD;&#xA;3、其他:详见设计要求全部配置&#xD;&#xA;4、含蓄电池&#xD;&#xA;5、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030405001001" Mc="蓄电池" Xmtz="1、名称:蓄电池组&#xD;&#xA;2、型号:DC12V，24Ah，阀控式密封&#xD;&#xA;3、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030408002001" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVVP2-22 4*4&#xD;&#xA;3、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="240" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030408002002" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVVP2-22 4*2.5&#xD;&#xA;3、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="460" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030408002003" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVVP2-22 10*2.5&#xD;&#xA;3、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="445" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030408001003" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:阻燃电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZR-VV22 4X4&#xD;&#xA;3、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="200" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030404016001" Mc="经济运行装置" Xmtz="1、名称:经济运行装置&#xD;&#xA;2、具体详见施工图" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030608006001" Mc="网络系统及设备联调" Xmtz="1、名称:配网自动化系统调试&#xD;&#xA;2、说明:投标人根据图纸、施工方案、现场勘察情况及相关设计、施工验收规范自行报价，结算时不再调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="防雷接地" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030409004001" Mc="均压环" Xmtz="1、名称:接地干线&#xD;&#xA;2、安装形式:环形接地线与基础底部钢筋网可靠连接" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="m" Sl="100.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030409002001" Mc="接地母线" Xmtz="1、材质:热镀锌扁钢&#xD;&#xA;2、规格:-50*6" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="m" Sl="76.16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030409008001" Mc="等电位端子箱、测试板" Xmtz="1、名称:MEB总等电位联接端子箱&#xD;&#xA;2、规格:500*200*120" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、规格:PC32&#xD;&#xA;2、配置形式:暗敷&#xD;&#xA;3、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:穿管&#xD;&#xA;2、规格:BV-25" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030414011001" Mc="接地装置" Xmtz="1、名称:接地系统调试" Jsgz="1.以系统计量，按设计图示系统计算&#xD;&#xA;2.以组计量，按设计图示数量计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="变电所照明及其他" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:PDAL双电源切换箱&#xD;&#xA;2、型号:定制&#xD;&#xA;3、安装方式:挂墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:风机控制箱&#xD;&#xA;2、型号:定制&#xD;&#xA;3、安装方式:挂墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="031002003001" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:刚性防水套管&#xD;&#xA;2、规格:主干管DN200" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格:SC200&#xD;&#xA;3、配置形式:预埋管" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="031002003002" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:刚性防水套管&#xD;&#xA;2、规格:主干管DN150" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="54" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格:SC150&#xD;&#xA;3、配置形式:预埋管" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="135" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称:JDG管&#xA;2、材质:紧定式镀锌钢管&#xA;3、规格:DN20&#xA;4、配置形式:暗配&#xD;&#xA;5、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="" Dw="m" Sl="225" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称:JDG管&#xA;2、材质:紧定式镀锌钢管&#xA;3、规格:DN25&#xA;4、配置形式:暗配&#xD;&#xA;5、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="" Dw="m" Sl="32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030411001006" Mc="配管" Xmtz="1、名称:SC管&#xA;2、材质:焊接钢管&#xA;3、规格:DN25&#xA;4、配置形式:暗配&#xD;&#xA;5、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="" Dw="m" Sl="75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030411001007" Mc="配管" Xmtz="1、名称:SC管&#xA;2、材质:焊接钢管&#xA;3、规格:DN32&#xA;4、配置形式:暗配&#xD;&#xA;5、含开槽、刨沟及修复" Jsgz="" Dw="m" Sl="160" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="030411003001" Mc="桥架" Xmtz="1、名称:桥架&#xD;&#xA;2、规格:100*50" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="95" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="030413001001" Mc="铁构件" Xmtz="1、名称:桥架支架&#xD;&#xA;2、材质:型钢" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="kg" Sl="95" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xA;2、型号:BV-2.5" Jsgz="" Dw="m" Sl="1350" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="030408001004" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-0.6/1.0-3X2.5mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="030408001005" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-0.6/1.0-3X4mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="030408001006" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-0.6/1.0-5X4mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="030408006003" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、规格:2.5mm2以内&#xD;&#xA;3、安装部位:户内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="030408006004" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、规格:6mm2以内&#xD;&#xA;3、安装部位:户内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="030408006005" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、规格:6mm2以内&#xD;&#xA;3、安装部位:户内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="030412005001" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:应急单管LED灯&#xD;&#xA;2、规格:18W cosφ&gt;0.9 三线制h=180min&#xD;&#xA;3、安装方式:贴桥架底安装" Jsgz="" Dw="套" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="030412005002" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:应急双管LED灯&#xD;&#xA;2、规格:2*18W cosφ&gt;0.9 三线制h=180min&#xD;&#xA;3、安装方式:贴桥架底安装" Jsgz="" Dw="套" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="52" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联开关&#xD;&#xA;2、规格:86K21-10A&#xD;&#xA;3、安装方式:底距地1.3米嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="53" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:插座&#xD;&#xA;2、规格:A86Z13A16&#xD;&#xA;3、安装方式:底距地0.4米嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="54" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称:除湿机插座&#xD;&#xA;2、规格:A86Z13A16&#xD;&#xA;3、安装方式:底距地0.4米嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="55" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称:空调插座&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地0.3M嵌墙安装." Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="56" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒、接线盒&#xD;&#xA;2、材质:镀锌铁盒&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="57" Qdbm="031002003003" Mc="零星配套辅助项目" Xmtz="1、留洞、开孔、套管制作安装、防水防火封堵、绝缘垫等零星配套辅助项目&#xD;&#xA;2、投标人根据现场情况，综合考虑报价，结算时不作调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="58" Qdbm="03B001" Mc="其他材料" Xmtz="1、生产准备及安全工器具、模拟图、规章、电缆标志牌等&#xD;&#xA;2、需满足相关规范及验收交接要求" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl>
        <FbrgyclMx Xh="1" RcjId="410000F" Clbh="410000F" Mc="蓄电池组 24Ah" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="240" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="2" RcjId="410000F-1" Clbh="410000F-1" Mc="DTU柜" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="30167.85" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="3" RcjId="410000F-2" Clbh="410000F-2" Mc="10kV电力变压器 SCB12-800/10kV、Dyn11,Uk=6%,10±2x2.5%/0.4kV、IP40" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="106474.77" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="4" RcjId="410000F-3" Clbh="410000F-3" Mc="SF6绝缘式负荷开关柜 (单元式) 12kV，630A，20kA/4s" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="16414.86" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="5" RcjId="410000F-4" Clbh="410000F-4" Mc="SF6绝缘式负荷开关熔断器组合柜(单元式) 12kV，200A，20kA/4S，转移电流1750A" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="15261.38" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="6" RcjId="410000F-5" Clbh="410000F-5" Mc="SF6绝缘式负荷开关柜分段柜(单元式) 12kV，630A，20kA/4s" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="13664.26" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="7" RcjId="410000F-6" Clbh="410000F-6" Mc="SF6绝缘式负荷开关柜母线设备柜" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="14640.28" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="8" RcjId="410000F-7" Clbh="410000F-7" Mc="变压器进线柜 框架断路器:2500A/3P" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="96342.13" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="9" RcjId="410000F-8" Clbh="410000F-8" Mc="母联柜 框架断路器:2500A/3P" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="90748.52" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="10" RcjId="410000F-9" Clbh="410000F-9" Mc="馈线柜 塑壳断路器抽屉单元：4×400A＋1×250A" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="35633.5" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="11" RcjId="410000F-10" Clbh="410000F-10" Mc="电容柜 总容量：160kvar; 8×15kVar＋8×5kVar" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="58933.79" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="12" RcjId="410000F-11" Clbh="410000F-11" Mc="配电室DC柜" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="15971.22" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="13" RcjId="510000F" Clbh="510000F" Mc="经济运行装置" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="4200" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="14" RcjId="CL000001-8" Clbh="CL000001-8" Mc="YJV-0.6/1.0-5X4mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="14.39" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="15" RcjId="CL000001" Clbh="CL000001" Mc="电力电缆 YJV-0.6/1.0-3×2.5mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="5.77" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="16" RcjId="CL000001-3" Clbh="CL000001-3" Mc="电力电缆 YJV-0.6/1.0-3X4mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="8.89" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="17" RcjId="CL000001-4" Clbh="CL000001-4" Mc="KVVP2-22 4*4" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="17.98" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="18" RcjId="CL000001-5" Clbh="CL000001-5" Mc="KVVP2-22 4*2.5" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="12.54" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="19" RcjId="CL000001-6" Clbh="CL000001-6" Mc="KVVP2-22 10*2.5" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="27.8" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="20" RcjId="CL000001-7" Clbh="CL000001-7" Mc="ZR-VV22 4X4" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="20.66" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="21" RcjId="CL000001-1" Clbh="CL000001-1" Mc="电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3x70mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="195.15" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="22" RcjId="CL000001-2" Clbh="CL000001-2" Mc="ZC-YJV22-8.7/15-3x240mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="577.28" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
      </Fbrgycl>
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="公变供配电" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="cb63973fe8f04d63bc9d375d47dded68" MachineKey="B4-A9-FC-92-2B-12">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="开闭所至配电室高压电缆" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:高压电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3x240mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）:10kV&#xD;&#xA;5、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:冷缩式&#xD;&#xA;3、规格:3x240mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:10kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="配电室、单体低压电缆" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*240mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="548" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030408001003" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*150mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="143" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030408001004" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*95mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="1028" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030408001005" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*70mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="81" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030408001006" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*50mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="842" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030408001007" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-0.6/1-5*35mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="70" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030408001008" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:NH-YJV22-0.6/1-4*240mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="211" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030408001009" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:NH-YJV22-0.6/1-4*150mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="217" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030408001010" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:NH-YJV22-0.6/1-4*95mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030408001011" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:NH-YJV22-0.6/1-4*70mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="334" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030408001012" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:NH-YJV22-0.6/1-4*50mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030408001013" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:NH-YJV22-0.6/1-4*35mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030408001014" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:NH-YJV22-0.6/1-4*25mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030408006002" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x240mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030408006003" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x150mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030408006004" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x95mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030408006005" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x70mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030408006006" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x50mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030408006007" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x35mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030408006008" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x25mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030408006009" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:5x35mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="充电桩表箱、电缆安装" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030408001015" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×150&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="1037" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030408001016" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×50+1×25&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="881" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030408001017" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×35+1×16&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="77" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030408006010" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x150mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030408006011" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4×50+1×25mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030408006012" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4×35+1×16mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030408011001" Mc="电缆分支箱" Xmtz="1、名称:400V电缆分电箱&#xD;&#xA;2、型号:进线刀开关(带灭弧罩)，630A，出线塑壳断路器，4*250A，电子脱扣，一进四出，五路，2mm厚304号不锈钢&#xD;&#xA;3、尺寸:800(宽)x1200(高)x300(深)&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地&#xD;&#xA;5、基础形式、材质、规格:按设计及供配电验收要求&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030408011002" Mc="电缆分支箱" Xmtz="1、名称:400V电缆分电箱&#xD;&#xA;2、型号:进线刀开关(带灭弧罩)，400A，出线塑壳断路器，3*250A，电子脱扣，一进三出，四路，2mm厚304号不锈钢&#xD;&#xA;3、尺寸:800(宽)x1280(高)x300(深)&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地&#xD;&#xA;5、基础形式、材质、规格:按设计及供配电验收要求&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A单相6表位不锈钢金属计量箱&#xD;&#xA;3、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;4、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;5、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A单相9表位不锈钢金属计量箱&#xD;&#xA;3、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;4、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;5、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030404017003" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A单相12表位不锈钢金属计量箱&#xD;&#xA;3、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;4、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;5、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030404017004" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A单相9表位不锈钢金属计量箱&#xD;&#xA;3、安装方式:挂墙安装&#xD;&#xA;4、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;5、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030404017005" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A单相12表位不锈钢金属计量箱&#xD;&#xA;3、安装方式:挂墙安装&#xD;&#xA;4、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;5、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030408001018" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*50mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="308" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030408006013" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x50mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030408001019" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZC-YJV22-0.6/1-4*35mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设&#xD;&#xA;4、主材甲供" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="132" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030408006014" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x35mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="电缆分支箱安装" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="030408011003" Mc="电缆分支箱" Xmtz="1、名称:400V电缆分电箱&#xD;&#xA;2、型号:进线刀开关(带灭弧罩)630A,出线塑壳断路器,6x160A,电子脱扣，一进六出，七路，2mm厚304不锈钢&#xD;&#xA;3、尺寸:800(宽)x1280(高)x450(深)&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地&#xD;&#xA;5、基础形式、材质、规格:按设计及供配电验收要求&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="030408011004" Mc="电缆分支箱" Xmtz="1、名称:400V电缆分电箱&#xD;&#xA;2、型号:进线刀开关(带灭弧罩)400A,出线塑壳断路器,4x250A,电子脱扣，一进四出，五路，2mm厚304不锈钢&#xD;&#xA;3、尺寸:800(宽)x1280(高)x450(深)&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地&#xD;&#xA;5、基础形式、材质、规格:按设计及供配电验收要求&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="030408011005" Mc="电缆分支箱" Xmtz="1、名称:400V电缆分电箱&#xD;&#xA;2、型号:进线刀开关(带灭弧罩)400A,出线塑壳断路器,3x250A,电子脱扣，一进三出，四路，2mm厚304不锈钢&#xD;&#xA;3、尺寸:800(宽)x1280(高)x450(深)&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地&#xD;&#xA;5、基础形式、材质、规格:按设计及供配电验收要求&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="电表箱安装" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="030404017006" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A单相6表位&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:304不锈钢外壳，防护等级不低于IP34D&#xD;&#xA;4、安装方式:户内悬挂型&#xD;&#xA;5、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="030404017007" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A单相12表位&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:304不锈钢外壳，防护等级不低于IP34D&#xD;&#xA;4、安装方式:户内悬挂型&#xD;&#xA;5、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="030404017008" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A三相单表位&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:304不锈钢外壳，防护等级不低于IP34D&#xD;&#xA;4、安装方式:户内悬挂型&#xD;&#xA;5、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="030404017009" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A三相单表位&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:304不锈钢外壳，防护等级不低于IP34D&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地型&#xD;&#xA;5、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="030404017010" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:60A三相4表位&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:304不锈钢外壳，防护等级不低于IP34D&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地型&#xD;&#xA;5、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="030404017011" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:100A三相单表位&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:304不锈钢外壳，防护等级不低于IP34D&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地型&#xD;&#xA;5、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="030404017012" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:100/5A互感器式&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:304不锈钢外壳，防护等级不低于IP34D&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地型&#xD;&#xA;5、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="030404017013" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:150/5A互感器式&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:304不锈钢外壳，防护等级不低于IP34D&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地型&#xD;&#xA;5、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="52" Qdbm="030404017014" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:电能计量表箱&#xD;&#xA;2、规格:200/5A互感器式&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:304不锈钢外壳，防护等级不低于IP34D&#xD;&#xA;4、安装方式:户外落地型&#xD;&#xA;5、要求:开关、电气元器件等需按配电系统图配置到位&#xD;&#xA;6、设备甲供" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="53" Qdbm="031002003001" Mc="零星配套辅助项目" Xmtz="1、留洞、开孔、套管制作安装、防水防火封堵、绝缘垫等零星配套辅助项目&#xD;&#xA;2、投标人根据现场情况，综合考虑报价，结算时不作调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl>
        <FbrgyclMx Xh="1" RcjId="55490331" Clbh="55490331" Mc="400V电缆分电箱 刀开关630A,塑壳断路器,6x160A,304不锈钢,800(宽)x1280(高)x450(深)" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="11225.99" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="2" RcjId="410000F-1" Clbh="410000F-1" Mc="400V电缆分电箱 刀开关400A,塑壳断路器,3×250A,304不锈钢,800(宽)x1280(高)x450(深)" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="8095.63" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="3" RcjId="410000F-2" Clbh="410000F-2" Mc="400V电缆分电箱 刀开关400A,塑壳断路器,3×250A,304不锈钢,800(宽)×1280(高)×300(深)" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="8095.63" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="4" RcjId="410000F-3" Clbh="410000F-3" Mc="电能计量表箱 200/5A互感器式" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="7293" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="5" RcjId="410000F-4" Clbh="410000F-4" Mc="电能计量表箱 100/5A互感器式" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="3866.81" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="6" RcjId="410000F-5" Clbh="410000F-5" Mc="电能计量表箱 60A单相12表位" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="6033.57" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="7" RcjId="410000F-6" Clbh="410000F-6" Mc="电能计量表箱 60A三相单表位" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="3314.91" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="8" RcjId="410000F-7" Clbh="410000F-7" Mc="电能计量表箱 60A单相6表位" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="4800.24" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="9" RcjId="410000F-8" Clbh="410000F-8" Mc="电能计量表箱 60A三相4表位" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="4230.6" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="10" RcjId="410000F-9" Clbh="410000F-9" Mc="电能计量表箱 100A三相单表位" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="3866.81" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="11" RcjId="410000F-10" Clbh="410000F-10" Mc="电能计量表箱 150/5A互感器式" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="4455.08" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="12" RcjId="410000F-11" Clbh="410000F-11" Mc="进线刀开关(带灭弧罩)，630A，出线塑壳断路器，4*250A，电子脱扣，一进四出，五路，2mm厚304号不锈钢" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="8813.45" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="13" RcjId="410000F-15" Clbh="410000F-15" Mc="400V电缆分电箱 刀开关400A,塑壳断路器,4×250A,304不锈钢,800(宽)x1280(高)x450(深)" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="8813.45" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="14" RcjId="410000F" Clbh="410000F" Mc="电能计量表箱 60A单相12表位不锈钢金属计量箱" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="6636.93" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="15" RcjId="410000F-12" Clbh="410000F-12" Mc="电能计量表箱 60A单相9表位不锈钢金属计量箱" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="5881.49" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="16" RcjId="410000F-13" Clbh="410000F-13" Mc="电能计量表箱 60A单相12表位不锈钢金属计量箱" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="6636.93" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="17" RcjId="410000F-14" Clbh="410000F-14" Mc="电能计量表箱 60A单相6表位不锈钢金属计量箱" Ggxh="" Dw="台" Sl="0" Dj="5280.26" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="18" RcjId="CL000001" Clbh="CL000001" Mc="电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3x240mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="578.17" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="19" RcjId="CL000001-1" Clbh="CL000001-1" Mc="ZC-YJV22-0.6/1-4*240mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="692.13" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="20" RcjId="CL000001-2" Clbh="CL000001-2" Mc="ZC-YJV22-0.6/1-4*95mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="283.35" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="21" RcjId="CL000001-3" Clbh="CL000001-3" Mc="ZC-YJV22-0.6/1-4*70mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="204.81" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="22" RcjId="CL000001-4" Clbh="CL000001-4" Mc="ZC-YJV22-0.6/1-4*50mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="146.78" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="23" RcjId="CL000001-5" Clbh="CL000001-5" Mc="ZC-YJV22-0.6/1-4*35mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="110.59" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="24" RcjId="CL000001-6" Clbh="CL000001-6" Mc="NH-YJV22-0.6/1-4*150mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="439.8" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="25" RcjId="CL000001-7" Clbh="CL000001-7" Mc="NH-YJV22-0.6/1-4*70mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="209.24" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="26" RcjId="CL000001-8" Clbh="CL000001-8" Mc="NH-YJV22-0.6/1-4*50mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="150.33" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="27" RcjId="CL000001-9" Clbh="CL000001-9" Mc="ZC-YJV22-0.6/1-5*35mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="135.61" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="28" RcjId="CL000001-10" Clbh="CL000001-10" Mc="ZC-YJV22-0.6/1-4*150mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="432.67" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="29" RcjId="CL000001-11" Clbh="CL000001-11" Mc="NH-YJV22-0.6/1-4*240mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="703.54" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="30" RcjId="CL000001-12" Clbh="CL000001-12" Mc="NH-YJV22-0.6/1-4*95mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="287.88" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="31" RcjId="CL000001-13" Clbh="CL000001-13" Mc="NH-YJV22-0.6/1-4*35mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="111.43" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="32" RcjId="CL000001-14" Clbh="CL000001-14" Mc="NH-YJV22-0.6/1-4*25mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="82.74" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="33" RcjId="CL000001-17" Clbh="CL000001-17" Mc="WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×150" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="442.52" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="34" RcjId="CL000001-16" Clbh="CL000001-16" Mc="WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×50+1×25" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="168.22" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="35" RcjId="CL000001-15" Clbh="CL000001-15" Mc="WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×35+1×16" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="127.82" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
      </Fbrgycl>
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="004" Dwgcmc="集抄及通信系统" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="cb63973fe8f04d63bc9d375d47dded68" MachineKey="B4-A9-FC-92-2B-12">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="集抄系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030607006001" Mc="数据采集及巡回检测报警装置" Xmtz="1、名称:集抄装置&#xD;&#xA;2、型号:双485口&#xD;&#xA;3、功能:通过Ⅰ型集中器+Ⅰ型采集器+接口转换器的方式,实现三表采集&#xD;&#xA;4、要求:详见图纸，符合设计及业主使用功能的要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="77" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="031102001001" Mc="终端外置天线及馈线" Xmtz="1、名称：终端外置天线及馈线&#xD;&#xA;2、要求:详见图纸，符合设计及业主使用功能的要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="77" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030602001001" Mc="显示仪表" Xmtz="1、名称：GPRS智能型电能表&#xD;&#xA;2、详见图纸，符合设计及业主使用功能的要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称：联合接线盒&#xD;&#xA;2、规格：三相四线制&#xD;&#xA;3、详见图纸，符合设计及业主使用功能的要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030402008001" Mc="互感器" Xmtz="1、名称:电流互感器&#xD;&#xA;2、型号:BH-0.66 1200/5A 0.2S级&#xD;&#xA;2、详见图纸，符合设计及业主使用功能的要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、材质:刚性阻燃PVC电工管&#xD;&#xA;2、规格:PC25&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混凝土结构暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="7700" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;2、规格:BVSP-2*0.75mm2" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="3850" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;2、规格:BVS-2*0.5mm2" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="16550" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="通信系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="031101019001" Mc="配线架" Xmtz="1、类型:光分路器(ODN)&#xD;&#xA;2、型号、规格:1分2非均分分光器,分光比10:90&#xD;&#xA;3、说明:开闭所、配电室各2套" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="031101019002" Mc="配线架" Xmtz="1、类型:光网络终端(ONU)&#xD;&#xA;2、说明:开闭所、配电室各1套" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="031101013001" Mc="列柜" Xmtz="1、名称:通信综合屏&#xD;&#xA;2、规格:每面含:机柜(800*600*2260)1面,储纤单元1套,熔配单元3套,跳纤SC-SC6根，尾纤72根,尾缆3根,ODF子架(24芯)2套,公专一体的4G通信模块(配备专网信号放大器)1个，直流配电单元（32A*4+16A*4）1套。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030502007001" Mc="光缆" Xmtz="1、规格:ADSS 24芯" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="109" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;2、规格:ZR-VV22-4*4mm2" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:穿管&#xD;&#xA;2、规格:BV-35" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030411004005" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:穿管&#xD;&#xA;2、规格:BV-6" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030411004006" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:穿管&#xD;&#xA;2、规格:双绞线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、材质:PE管&#xD;&#xA;2、规格:Φ32&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混凝土结构暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="190" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030409001001" Mc="防雷接地" Xmtz="1、按设计及规范要求完成系统的所有防雷接地工作内容，包括：接地极、接地母线、等电位箱及联结、接地端子、设备重复接地及跨接、临时接地线柱等&#xD;&#xA;2、详见施工图" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030414011001" Mc="接地装置" Xmtz="1、名称:变电所接地调试" Jsgz="1.以系统计量，按设计图示系统计算&#xD;&#xA;2.以组计量，按设计图示数量计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl>
        <FbrgyclMx Xh="1" RcjId="CL000001" Clbh="CL000001" Mc="电缆 ZR-VV22-4*4mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="20.66" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
      </Fbrgycl>
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="005" Dwgcmc="监控工程" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="cb63973fe8f04d63bc9d375d47dded68" MachineKey="B4-A9-FC-92-2B-12">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="1#开闭所监控系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030501005001" Mc="插箱、机柜" Xmtz="1、名称:智能监控屏&#xD;&#xA;2、内容:机柜、智能控制系统主机、网络硬盘录像机、网络交换机、15寸液晶显示器、风机控制单元、灯具控制单元、安防控制单元、消防控制单元、空调控制单元、水位控制单元、门禁控制单元、除湿机控制单元、UPS单元、综合电源单元" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030904001001" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:红外双鉴探测器&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶式安装于进门口处" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030904001002" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:烟雾传感器&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶式安装,位于变压器、高低压柜正上方" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030507008001" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、名称:网络高清球机&#xD;&#xA;2、安装方式:吊装或支架安装,距地高度不低于2.5m" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030507008002" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、名称:网络高清枪机&#xD;&#xA;2、安装方式:吊装或支架安装,距地高度不低于2.5m" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030501010001" Mc="门禁刷卡器" Xmtz="1、名称:门禁刷卡器" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030904003001" Mc="按钮" Xmtz="1、名称:出门按钮" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030503008001" Mc="电动、电磁阀门" Xmtz="1、名称:门磁" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030109012001" Mc="其他泵" Xmtz="1、名称:水泵&#xD;&#xA;2、内容:含水泵本体、控制柜、耦合装置、镀锌钢管排出管,排入就近雨水沟&#xD;&#xA;3、规格:1.5kW/220V&#xD;&#xA;4、其他:按设计及验收要求配置" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030701014001" Mc="除湿机" Xmtz="1、名称:抽湿机&#xD;&#xA;2、规格:除湿量大于0.6升/m2/天&#xD;&#xA;3、其他:按设计及验收要求配置" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030503006001" Mc="传感器" Xmtz="1、名称:水位传感器&#xD;&#xA;2、其他:按设计及验收要求配置" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="支" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030503006002" Mc="传感器" Xmtz="1、名称:温湿度传感器&#xD;&#xA;2、规格:HY-3Y液晶显示&#xD;&#xA;3、其他:86系列外壳明装/暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="支" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030701003001" Mc="空调器" Xmtz="1、名称:柜式空调&#xD;&#xA;2、规格:220V AC,3P" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030404033001" Mc="风扇" Xmtz="1、名称:低噪音轴流风机&#xD;&#xA;2、型号:DZ NO.3 N=2900rpm  3000m3/h 370W 380V&#xD;&#xA;3、规格:详见设计图纸&#xD;&#xA;4、安装方式:嵌墙安装&#xD;&#xA;5、含风机开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030904001003" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:特高频局放探测器&#xD;&#xA;2、安装方式:现场壁挂安装&#xD;&#xA;3、其他:按设计及验收要求配置" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030411001001" Mc="配管及配线" Xmtz="1、名称:配管及配线&#xD;&#xA;2、内容:PVC管 φ20/φ25/φ50&#xD;&#xA;控制电缆&#xD;&#xA;通讯电缆&#xD;&#xA;电源电缆&#xD;&#xA;网络屏蔽线超五类&#xD;&#xA;3、其他:根据现场施工" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="031002003001" Mc="零星配套辅助项目" Xmtz="1、留洞、开孔、套管制作安装、防水防火封堵、绝缘垫等零星配套辅助项目&#xD;&#xA;2、投标人根据现场情况，综合考虑报价，结算时不作调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="1#配电房监控系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030501005002" Mc="插箱、机柜" Xmtz="1、名称:智能监控屏&#xD;&#xA;2、内容:机柜、智能控制系统主机、网络硬盘录像机、网络交换机、15寸液晶显示器、风机控制单元、灯具控制单元、安防控制单元、消防控制单元、空调控制单元、水位控制单元、门禁控制单元、除湿机控制单元、UPS单元、综合电源单元" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030904001004" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:红外双鉴探测器&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶式安装于进门口处" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030904001005" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:烟雾传感器&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶式安装,位于变压器、高低压柜正上方" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030507008003" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、名称:网络高清球机&#xD;&#xA;2、安装方式:吊装或支架安装,距地高度不低于2.5m" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030507008004" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、名称:网络高清枪机&#xD;&#xA;2、安装方式:吊装或支架安装,距地高度不低于2.5m" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030501010002" Mc="门禁刷卡器" Xmtz="1、名称:门禁刷卡器" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030904003002" Mc="按钮" Xmtz="1、名称:出门按钮" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030503008002" Mc="电动、电磁阀门" Xmtz="1、名称:门磁" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030109012002" Mc="其他泵" Xmtz="1、名称:水泵&#xD;&#xA;2、内容:含水泵本体、控制柜、耦合装置、镀锌钢管排出管,排入就近雨水沟&#xD;&#xA;3、规格:1.5kW/220V&#xD;&#xA;4、其他:按设计及验收要求配置" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030701014002" Mc="除湿机" Xmtz="1、名称:抽湿机&#xD;&#xA;2、规格:除湿量大于0.6升/m2/天&#xD;&#xA;3、其他:按设计及验收要求配置" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030503006003" Mc="传感器" Xmtz="1、名称:水位传感器&#xD;&#xA;2、其他:按设计及验收要求配置" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="支" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030503006004" Mc="传感器" Xmtz="1、名称:温湿度传感器&#xD;&#xA;2、规格:HY-3Y液晶显示&#xD;&#xA;3、其他:86系列外壳明装/暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="支" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030701003002" Mc="空调器" Xmtz="1、名称:柜式空调&#xD;&#xA;2、规格:220V AC,5P" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030404033002" Mc="风扇" Xmtz="1、名称:低噪音轴流风机&#xD;&#xA;2、型号:DZ NO.3 N=2900rpm  3000m3/h 370W 380V&#xD;&#xA;3、规格:详见设计图纸&#xD;&#xA;4、安装方式:嵌墙安装&#xD;&#xA;5、含风机开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030503006005" Mc="传感器" Xmtz="1、名称:六氟化硫探测器&#xD;&#xA;2、其他:安装高度距地面0.3m" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="支" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030503006006" Mc="传感器" Xmtz="1、名称:变压器噪声传感器&#xD;&#xA;2、其他:变压器附近壁挂安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="支" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030904001006" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:特高频局放探测器&#xD;&#xA;2、安装方式:现场壁挂安装&#xD;&#xA;3、其他:按设计及验收要求配置" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030411001002" Mc="配管及配线" Xmtz="1、名称:配管及配线&#xD;&#xA;2、内容:PVC管 φ20/φ25/φ50&#xD;&#xA;控制电缆&#xD;&#xA;通讯电缆&#xD;&#xA;电源电缆&#xD;&#xA;网络屏蔽线超五类&#xD;&#xA;3、其他:根据现场施工" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="031002003002" Mc="零星配套辅助项目" Xmtz="1、留洞、开孔、套管制作安装、防水防火封堵、绝缘垫等零星配套辅助项目&#xD;&#xA;2、投标人根据现场情况，综合考虑报价，结算时不作调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="006" Dwgcmc="表后电缆" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="cb63973fe8f04d63bc9d375d47dded68" MachineKey="B4-A9-FC-92-2B-12">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="表箱至单体及一级动力箱" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:WDZ-YJV-4X185mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="92" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:WDZ-YJV-4X120mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="184" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030408001003" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:WDZ-YJV22-4X50mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="308" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030408001004" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:WDZ-YJV22-4X35mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="88" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030408001005" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:WDZ-YJV22-4X16mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="128" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030408001006" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:WDZN-YJV22-4X50mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="184" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030408001007" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:YJV22-4X25mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="79" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030408001008" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:YJV22-4X10mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="59" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030408001009" Mc="矿物绝缘电缆" Xmtz="1、名称:矿物绝缘电缆&#xD;&#xA;2、型号:4X185mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="272" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030408001010" Mc="矿物绝缘电缆" Xmtz="1、名称:矿物绝缘电缆&#xD;&#xA;2、型号:4X150mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="314" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030408001011" Mc="矿物绝缘电缆" Xmtz="1、名称:矿物绝缘电缆&#xD;&#xA;2、型号:4X95mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="420" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030408001012" Mc="矿物绝缘电缆" Xmtz="1、名称:矿物绝缘电缆&#xD;&#xA;2、型号:4X70mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="432" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030408001013" Mc="矿物绝缘电缆" Xmtz="1、名称:矿物绝缘电缆&#xD;&#xA;2、型号:3X70+1X35mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="176" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030408001014" Mc="矿物绝缘电缆" Xmtz="1、名称:矿物绝缘电缆&#xD;&#xA;2、型号:4X50mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道、电缆沟及桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="124" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x185mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030408006002" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x120mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030408006003" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x50mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030408006004" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x35mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030408006005" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x25mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030408006006" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x16mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030408006007" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x10mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030408006008" Mc="矿物电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x185mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030408006009" Mc="矿物电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x150mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030408006010" Mc="矿物电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x95mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030408006011" Mc="矿物电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x70mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030408006012" Mc="矿物电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:3x70+1x35mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030408006013" Mc="矿物电缆头" Xmtz="1、名称:电缆头&#xD;&#xA;2、型号:热缩式&#xD;&#xA;3、规格:4x50mm2&#xD;&#xA;4、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;5、安装部位:户内&#xD;&#xA;6、电压等级（kV）:1kV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl>
        <FbrgyclMx Xh="1" RcjId="CL000001-8" Clbh="CL000001-8" Mc="矿物绝缘电缆 - 4*185" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="649.35" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="2" RcjId="CL000001-9" Clbh="CL000001-9" Mc="矿物绝缘电缆 - 4*95" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="364.35" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="3" RcjId="CL000001-10" Clbh="CL000001-10" Mc="矿物绝缘电缆 - 4*70" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="281.05" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="4" RcjId="CL000001-11" Clbh="CL000001-11" Mc="矿物绝缘电缆 - 3*70+1*35" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="253.05" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="5" RcjId="CL000001-12" Clbh="CL000001-12" Mc="矿物绝缘电缆 - 4*50" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="215.6" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="6" RcjId="CL000001-8-1" Clbh="CL000001-8-1" Mc="矿物绝缘电缆 - 4*150" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="524.4" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="7" RcjId="CL000001" Clbh="CL000001" Mc="WDZ-YJV-4X120mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="355.98" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="8" RcjId="CL000001-1" Clbh="CL000001-1" Mc="WDZ-YJV-4X185mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="537.74" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="9" RcjId="CL000001-2" Clbh="CL000001-2" Mc="WDZ-YJV22-4X50mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="146.21" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="10" RcjId="CL000001-3" Clbh="CL000001-3" Mc="WDZ-YJV22-4X35mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="115.49" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="11" RcjId="CL000001-4" Clbh="CL000001-4" Mc="WDZ-YJV22-4X16mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="57.03" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="12" RcjId="CL000001-6" Clbh="CL000001-6" Mc="YJV22-4X25mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="80.43" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="13" RcjId="CL000001-5" Clbh="CL000001-5" Mc="YJV22-4X10mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="37.26" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="14" RcjId="CL000001-7" Clbh="CL000001-7" Mc="WDZN-YJV22-4X50mm2" Ggxh="" Dw="m" Sl="0" Dj="146.21" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
      </Fbrgycl>
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>