<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="东华塔陵园福泽堂装饰项目" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="1" Zxr="1" ZbrDb="1" ZxrDb="1" Bzr="1" Fhr="1" BzTime="2024-04-09" FhTime="2024-04-09" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="东华塔陵园福泽堂装饰项目" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="装饰" Zylb="2" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="d8b9b4b6fd0d471184f82d9d3e515c87" MachineKey="F4-F1-9E-1A-14-94">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="拆除工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="011601001001" Mc="拆除工程" Xmtz="1、包括但不限于拆除原有门、窗、隔墙、外过道地砖、装饰面等其他影响本次施工的内容&#xD;&#xA;2、具体由投标人自行勘察现场，综合实际情况报价&#xD;&#xA;3、包含垃圾清理、下楼、外运，运距自行考虑&#xD;&#xA;4、本项为一次性报价，结算不做调整" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="隔墙工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="011210002001" Mc="石膏板隔墙" Xmtz="1、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨，主龙骨间距400&#xD;&#xA;2、隔板材料品种、规格、颜色:双面单层12mm纸面石膏板，内填75mm厚隔音棉&#xD;&#xA;3、嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内" Dw="m2" Sl="13.95" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="楼地面工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、结合层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:800*800mm黄色地砖&#xD;&#xA;3、嵌缝材料种类:填缝剂&#xD;&#xA;4、防护层材料种类:成品保护&#xD;&#xA;5、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="291.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="011102003002" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、结合层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:600*600mm厚20mm花岗岩&#xD;&#xA;3、嵌缝材料种类:填缝剂&#xD;&#xA;4、防护层材料种类:成品保护&#xD;&#xA;5、部位：外过道&#xD;&#xA;6、需考虑外过道踢脚线恢复，结算不另计，综合在此清单中考虑&#xD;&#xA;7、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="196" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="011102003003" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、结合层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:800*800mm拼花地砖&#xD;&#xA;3、嵌缝材料种类:填缝剂&#xD;&#xA;4、防护层材料种类:成品保护&#xD;&#xA;5、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="28.16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="011106001001" Mc="石材楼梯面层" Xmtz="1、结合层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:灰色石材&#xD;&#xA;3、嵌缝材料种类:填缝剂&#xD;&#xA;4、防护层材料种类:成品保护&#xD;&#xA;5、清单为计价量&#xD;&#xA;6、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm" Dw="m2" Sl="14.68" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="011102001001" Mc="石材楼地面（门槛石）" Xmtz="1、结合层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚天然大理石，磨边抛光处理&#xD;&#xA;3、嵌缝材料种类:填缝剂&#xD;&#xA;4、防护层材料种类:成品保护&#xD;&#xA;5、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="1.67" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="011105003001" Mc="块料踢脚线" Xmtz="1、踢脚线高度:H=100mm&#xD;&#xA;2、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线&#xD;&#xA;4、具体详见图纸" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="124.84" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="天棚工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="011302001001" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，Φ8通丝&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板&#xD;&#xA;4、嵌缝材料种类:防裂绷带两遍&#xD;&#xA;5、油漆品种、刷漆遍数:白水泥腻子三遍，白色乳胶漆三遍&#xD;&#xA;6、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="209.09" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="011302001002" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，Φ8通丝&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、基层材料品种、规格:12mm阻燃板&#xD;&#xA;4、面层材料品种、规格:金箔饰面&#xD;&#xA;5、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="88.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="011302001003" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，Φ8通丝&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、基层材料品种、规格:12mm阻燃板、清油封底、腻子2遍&#xD;&#xA;4、面层材料品种、规格:亚麻色墙布面层&#xD;&#xA;5、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="18.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="011302001004" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，Φ8通丝&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、基层材料品种、规格:12mm阻燃板、清油封底、腻子2遍&#xD;&#xA;4、面层材料品种、规格:定制山水墙布面层&#xD;&#xA;5、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="2.78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="010810002001" Mc="窗帘盒" Xmtz="1、窗帘盒材质、规格:木龙骨，12mm阻燃板，双层9.5mm纸面石膏板，展开面200*200mm，侧边封堵综合考虑&#xD;&#xA;2、防护材料种类:防裂绷带两遍，白水泥腻子三遍，白色乳胶漆三遍&#xD;&#xA;3、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="42.26" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="010810002002" Mc="回光灯槽" Xmtz="1、灯槽材质、规格:木龙骨，12mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板，展开面400*120*80mm&#xD;&#xA;2、防护材料种类:防裂绷带两遍，白水泥腻子三遍，白色乳胶漆三遍&#xD;&#xA;3、竖板深色木饰面&#xD;&#xA;4、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="304.71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="011502002001" Mc="木质装饰线" Xmtz="1、定制20mm深色木饰面线条&#xD;&#xA;2、部位：顶面&#xD;&#xA;3、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="350.13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="011502002002" Mc="木质装饰线" Xmtz="1、定制20mm深色木饰面线条（四角带花纹造型）&#xD;&#xA;2、部位：顶面&#xD;&#xA;3、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="51.68" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="011304002001" Mc="筒灯孔" Xmtz="1、筒灯孔&#xD;&#xA;2、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="280" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="011406001001" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、部位:顶面&#xD;&#xA;2、白水泥腻子三遍，白色乳胶漆三遍&#xD;&#xA;3、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="7.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="墙柱面工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="011406001002" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、部位:墙面&#xD;&#xA;2、白水泥腻子三遍，乳胶漆三遍&#xD;&#xA;3、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="255.19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="011207001001" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨双向间距300mm，防火涂料3遍&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:木饰面板（含板缝线条）&#xD;&#xA;4、部位：楼梯间&#xD;&#xA;5、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="103.06" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="011207001002" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨双向间距300mm，防火涂料3遍&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:木饰面板、定制百孝图、棕色乳胶漆&#xD;&#xA;4、收边线条品种、规格、颜色:25mm木饰面线条、80mm不锈钢线条&#xD;&#xA;5、部位：楼梯间（立面图4）&#xD;&#xA;6、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="12.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="011207001003" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨双向间距300mm，防火涂料3遍&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:木饰面板、定制墙布&#xD;&#xA;4、收边线条品种、规格、颜色:10mm不锈钢线条、50mm不锈钢线条&#xD;&#xA;5、回光灯槽&#xD;&#xA;6、部位：门厅（立面图1、3）&#xD;&#xA;7、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="17.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="011207001004" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨基础&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:白色石材干挂、定制软包饰面、定制墙布&#xD;&#xA;4、收边线条品种、规格、颜色:20mm木质线条、50mm木质线条、5mm不锈钢线条&#xD;&#xA;5、底口80mm石材踢脚线、上口80mm石膏线条&#xD;&#xA;6、圆形回光灯槽&#xD;&#xA;7、φ160mm装饰物&#xD;&#xA;8部位：门厅（立面图2）&#xD;&#xA;9、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="18.14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="011207001005" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨双向间距300mm，防火涂料3遍&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板、满批三遍，清油封底&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:墙布面层&#xD;&#xA;4、部位：家族式穴位&#xD;&#xA;5、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="62.53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="011207001006" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、云石板包柱&#xD;&#xA;2、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="22.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="010809004001" Mc="石材窗台板" Xmtz="1、粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴&#xD;&#xA;2、窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板" Jsgz="按设计图示尺寸以展开面积计算" Dw="m2" Sl="7.98" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="010810001001" Mc="窗帘" Xmtz="1、纱帘&#xD;&#xA;2、配套窗帘轨及辅材&#xD;&#xA;3、清单量按窗帘盒长度计算，具体折边根据甲方要求" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以成活后长度计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按图示尺寸以成活后展开面积计算" Dw="m2" Sl="141.57" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="011503002001" Mc="硬木扶手、栏杆、栏板" Xmtz="1、定制木艺楼梯栏杆&#xD;&#xA;2、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Dw="m" Sl="7.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="门窗工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="010807001001" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Xmtz="1、铝合金边框6+12+6中空玻璃推拉窗&#xD;&#xA;2、铝合金型材、壁厚等符合设计要求及相关标准&#xD;&#xA;3、含配套辅材&#xD;&#xA;4、具体详见图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="85.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="010801001001" Mc="成品套装门" Xmtz="1、门代号及洞口尺寸:成品套装木门（含门套及线条）800*2100mm&#xD;&#xA;2、五金配件:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="010802001001" Mc="金属（塑钢）门" Xmtz="1、定制铝合金边框玻璃感应门4000*2800mm&#xD;&#xA;2、铝合金型材、壁厚、玻璃厚度等符合设计要求及相关标准&#xD;&#xA;3、含配套辅材&#xD;&#xA;4、具体详见图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="家具工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="011501001001" Mc="柜台" Xmtz="1、定制实木长条供桌&#xD;&#xA;2、规格：中式禅意雕刻，长1200*350*900MM&#xD;&#xA;3、进场前需由甲方确认同意，否则产生的更换费用由投标人承担" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="011501001002" Mc="柜台" Xmtz="1、定制实木高桌（绿植台）&#xD;&#xA;2、规格：中式禅意雕刻 长350*350*850MM&#xD;&#xA;3、进场前需由甲方确认同意，否则产生的更换费用由投标人承担" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="011501001003" Mc="装饰画" Xmtz="1、装饰壁画（实木边框、玻璃封板）&#xD;&#xA;2、规格：提供50*80CM和70*100CM两个规格&#xD;&#xA;3、进场前需由甲方确认同意，否则产生的更换费用由投标人承担" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m2" Sl="36.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="011501001004" Mc="绿植" Xmtz="1、绿植（盆栽花）&#xD;&#xA;2、规格：每盆12颗散尾癸总高110CM，高档树脂花盆&#xD;&#xA;3、进场前需由甲方确认同意，否则产生的更换费用由投标人承担" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="011501001005" Mc="绿植" Xmtz="1、绿植（盆栽苗木）&#xD;&#xA;2、规格：每盆12颗散尾癸总高110CM，高档树脂花盆&#xD;&#xA;3、进场前需由甲方确认同意，否则产生的更换费用由投标人承担" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.22" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701001001" Mc="综合脚手架" Xmtz="1、包含本工程所有脚手架内容&#xD;&#xA;2、本项一次报价，结算不做调整" Jsgz="按建筑面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011703001001" Mc="垂直运输" Xmtz="1、包含本工程所有材料上下楼费用&#xD;&#xA;2、本项一次报价，结算不做调整" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="86000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="暂列金" Dw="" Zdje="86000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="智能化" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="d8b9b4b6fd0d471184f82d9d3e515c87" MachineKey="F4-F1-9E-1A-14-94">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="视频监控系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030507008001" Mc="室外枪型摄像机" Xmtz="400万 1/2.7&quot; CMOS ICR 双光阵列筒型网络摄像机&#xD;&#xA;最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light&#xD;&#xA;宽动态: 数字宽动态&#xD;&#xA;焦距&amp;视场角: &#xD;&#xA;4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2°&#xD;&#xA;红外波长范围: 850 nm&#xD;&#xA;防补光过曝: 支持&#xD;&#xA;补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光&#xD;&#xA;补光距离: 红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m&#xD;&#xA;最大图像尺寸: 2560 × 1440&#xD;&#xA;视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264&#xD;&#xA;音频: 1个内置麦克风&#xD;&#xA;网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口&#xD;&#xA;启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）&#xD;&#xA;供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3&#xD;&#xA;防护: IP66" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030507008002" Mc="室内半球摄像机" Xmtz="400万 1/2.7&quot; CMOS ICR 双光阵列筒型网络摄像机&#xD;&#xA;最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light&#xD;&#xA;宽动态: 数字宽动态&#xD;&#xA;焦距&amp;视场角: &#xD;&#xA;4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2°&#xD;&#xA;红外波长范围: 850 nm&#xD;&#xA;防补光过曝: 支持&#xD;&#xA;补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光&#xD;&#xA;补光距离: 红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m&#xD;&#xA;最大图像尺寸: 2560 × 1440&#xD;&#xA;视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264&#xD;&#xA;音频: 1个内置麦克风&#xD;&#xA;网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口&#xD;&#xA;启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）&#xD;&#xA;供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3&#xD;&#xA;防护: IP66" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030507008003" Mc="16路8盘网络硬盘录像机" Xmtz="1.5U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源&#xD;&#xA;支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB)&#xD;&#xA;1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出&#xD;&#xA;2个10M/100M/1000Mbps网口&#xD;&#xA;报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出&#xD;&#xA;输入带宽：160Mbps&#xD;&#xA;输出带宽：80Mbps&#xD;&#xA;接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入&#xD;&#xA;解码能力：最大支持8×1080P" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030501004001" Mc="存储设备" Xmtz="1、名称：硬盘&#xD;&#xA;2、规格参数：8T监控硬盘" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="块" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="031002002001" Mc="设备支架" Xmtz="枪机壁装支架" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030411004001" Mc="6类非屏蔽双绞线" Xmtz="1、名称：6类非屏蔽双绞线&#xD;&#xA;传输带宽大于250MHz，23AWG线规，305米/箱，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP。" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="箱" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="名称：PVC管25" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030501012001" Mc="交换机" Xmtz="1、名称：24口PoE接入交换机&#xD;&#xA;2、交换容量336Gbps，整机包转发率96Mpps，24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个100/1000Base-X SFP端口，支持POE+供电 整机最大输出370W。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030502007001" Mc="辅材" Xmtz="1、名称：过线盒、接插件、水晶头等" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="扩声系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="050307003001" Mc="吸顶音箱" Xmtz="名称：吸顶音箱&#xD;&#xA;1．额定功率(100V)：2.5W,5W,10W,20W&#xD;&#xA;2．额定功率(70V)：1.25W,2.5W,5W,10W,20W&#xD;&#xA;3．输入：70V/100V/8Ω&#xD;&#xA;4．灵敏度≥85dB&#xD;&#xA;5．频率响应(-10dB)：100Hz-20KHz&#xD;&#xA;6．喇叭单元：5&quot;×1,1.5&quot;×1" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030501001001" Mc="输入设备" Xmtz="1、名称：控制主机&#xD;&#xA;2、1.具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式；&#xD;&#xA;2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目；&#xD;&#xA;3.主机自带≥5进≥10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道；&#xD;&#xA;4.设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播；&#xD;&#xA;5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲；&#xD;&#xA;6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量；&#xD;&#xA;7.设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座；&#xD;&#xA;8.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播；&#xD;&#xA;9.支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制；&#xD;&#xA;10.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配置，可将遥控器任意键配置成电源管理、MP3 播放及分区控制；" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030506004001" Mc="背景音乐系统设备" Xmtz="1、名称：数字合并式功放&#xD;&#xA;1.具有中国质量认证中心出具的CQC（证书编号在网站必需可以查询到)；具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）&#xD;&#xA;2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。&#xD;&#xA;★3.支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器控制。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）&#xD;&#xA;★4.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块，具有自动优先播放音频功能，数码屏可显示USB当前播放的曲目。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）&#xD;&#xA;5.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。&#xD;&#xA;6.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口。&#xD;&#xA;7.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。&#xD;&#xA;8.通道优先功能EMC&gt;MIC1&gt;MIC2, MIC3,MIC4, AUX1, AUX2，MP3。 &#xD;&#xA;9.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥120W。&#xD;&#xA;10.支持宽电压供电：180V-240V 能正常工作。&#xD;&#xA;参与所投产品应符合《GB/T 26572- -2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供相关的认证证书且证书应体现《电子电气产品有害物质限制使用标志》，为保证证书的真实性和权威性证书应能在国家认证认可监督委员会查询" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030411004002" Mc="音频连接线" Xmtz="1、名称：音频连接线&#xD;&#xA;2、规格：120绕包双棉37芯" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030411004003" Mc="音频连接线" Xmtz="1、名称：音频连接线&#xD;&#xA;2、规格：2*0.10*189金银线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="60" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030502007002" Mc="辅材" Xmtz="1、名称：穿线管、接插件、紧固件等" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="弱电间设备" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030502001001" Mc="机柜、机架" Xmtz="600*600*2m，框架，通风顶盖，底框，钢化玻璃前门，平板网孔后门，侧门，轮子四只，稳固支脚四只，风扇两只，托板三块，螺丝40套。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030502001002" Mc="有线键鼠" Xmtz="有线键鼠" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="080904007001" Mc="显示器" Xmtz="21.5寸，HDMI接口" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030502009001" Mc="跳线" Xmtz="HDMI成品线1米" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="条" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="15" Bm="031302016001" Mc="新冠疫情常态化防控" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="005" Dwgcmc="安装" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="d8b9b4b6fd0d471184f82d9d3e515c87" MachineKey="F4-F1-9E-1A-14-94">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="电气工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱AL&#xD;&#xA;2、安装方式：嵌入式暗装&#xD;&#xA;3、详见施工图" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、材质:扣压式镀锌电线管&#xD;&#xA;3、规格:KBG16&#xD;&#xA;4、配置形式:砖、混凝土结构暗配或吊顶内敷设&#xD;&#xA;5、接地要求:按设计及规范" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="750.92" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、材质:扣压式镀锌电线管&#xD;&#xA;3、规格:KBG20&#xD;&#xA;4、配置形式:砖、混凝土结构暗配或吊顶内敷设&#xD;&#xA;5、接地要求:按设计及规范" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="94.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="031002003001" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:钢套管制作安装&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:DN50&#xD;&#xA;4、填料材质:防水防火封堵" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="227" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="031002003002" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型：钢套管制作安装&#xD;&#xA;2、材质：钢制&#xD;&#xA;3、规格：DN50&#xD;&#xA;4、填料材质:防水防火封堵" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内/线槽穿线&#xD;&#xA;2、型号:WDZB-BYJ-2.5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1274.28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内/线槽穿线&#xD;&#xA;2、型号:WDZB-BYJ-1.5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1278.48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称：LED明装吸顶灯&#xD;&#xA;2、规格：LED &#xD;&#xA;3、安装形式：吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="27" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030412001002" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称:嵌入式筒灯&#xD;&#xA;2、规格：3寸简灯(Ф90)---Ф115x100H;" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="277" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="011304001001" Mc="灯带（槽）" Xmtz="名称：LED灯带（含变压器）" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算" Dw="m" Sl="252.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格：250V，10A&#xD;&#xA;3、距地面1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:三联单控开关&#xD;&#xA;2、规格：250V，10A&#xD;&#xA;3、距地面1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:五孔插座 &#xD;&#xA;2、规格：安全型 250V，10A" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:铁质&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗敷" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:铁质&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗敷" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030411006003" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:电动门预留电源（接线盒）&#xD;&#xA;2、材质:铁质&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗敷" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="给水系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="031001006001" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PPR-32&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸及设计规范要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="1.95" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="031003001001" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、规格、压力等级:DN25" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="031002003003" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:穿墙、楼面钢套管&#xD;&#xA;2、规格:DN50mm&#xD;&#xA;3、填料材质:按设计要求封堵&#xD;&#xA;4、填料材质:防水防火封堵" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="031004014001" Mc="给、排水附（配）件" Xmtz="1、名称：水龙头&#xD;&#xA;2、型号、规格：DN15" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="排水系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="031001006002" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位：室内&#xD;&#xA;2、介质：排水&#xD;&#xA;3、材质：UPVC排水管&#xD;&#xA;4、规格：DN100&#xD;&#xA;5、连接形式：粘接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="031004003001" Mc="洗涤盆" Xmtz="1、名称：拖把池&#xD;&#xA;2、附上下水管配件、水龙头" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="010101007001" Mc="管沟土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、管沟挖填土" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以管道中心线长度计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算；无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入" Dw="m3" Sl="2.16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="除湿设备" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030701014001" Mc="除湿机" Xmtz="1、名称：除湿机&#xD;&#xA;2、进场前需由甲方确认同意，否则产生的更换费用由投标人承担" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="消防" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030901013001" Mc="灭火器" Xmtz="1、形式：放置式&#xD;&#xA;2、规格、型号：MF/ABC4" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="具" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、材质:扣压式镀锌电线管&#xD;&#xA;3、规格:KBG20&#xD;&#xA;4、配置形式:砖、混凝土结构暗配或吊顶内敷设&#xD;&#xA;5、接地要求:按设计及规范" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="164.01" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内/线槽穿线&#xD;&#xA;2、型号:WDZB-BYJ-2.5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="492.03" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:疏散出口标志灯" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:疏散指示灯（箭头）" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:单面楼层指示灯" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030404034003" Mc="手动报警按钮" Xmtz="1、名称：手动报警按钮&#xD;&#xA;2、规格：详见图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030412001003" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称：LED应急照明灯具&#xD;&#xA;2、规格：LED &#xD;&#xA;3、安装形式：吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030904001001" Mc="点型探测器" Xmtz="烟感探测器" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030411006004" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:铁质&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗敷" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="15" Bm="031302016001" Mc="新冠疫情常态化防控" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>