**南通市崇川区任港街道城港社区城港新村网格党群服务站采购安装项目**

**竞争性磋商文件**

**采购单位：江苏省南通市崇川区任港街道城港社区居民委员会**

**代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司**

**二〇二三年八月一日**

**目 录**

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 响应文件组成及格式

**尊敬的投标供应商：**

# 欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章 竞争性磋商公告

**江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司**（以下简称代理机构）受**江苏省南通市崇川区任港街道城港社区居民委员会**（以下简称采购单位）的委托，对**南通市崇川区任港街道城港社区城港新村网格党群服务站采购安装项目**组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

1. 项目名称：**南通市崇川区任港街道城港社区城港新村网格党群服务站采购安装项目**

二、项目预算：**20万元**

三、项目需求：**详见第三章**

四、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

**供应商其它资格要求：**

3、投标供应商提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照），有能力按本招标文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务。

4、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及法定代表人和被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第六章）。

5、投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

7、本项目不接受联合体投标。

**具体资格要求详见第六章中的“资格审查文件”。**

**请投标供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由投标供应商自行承担，开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标供应商资格，或非采购单位原因成交供应商放弃成交资格的，该投标供应商将记入不良记录，并报相关部门后将其列入采购黑名单。**

五、响应文件的递交

1、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：**2023年8月14日09时30分前**，**将响应文件送达指定地点**，拒绝接收在截止时间后递交的磋商响应文件。

2、响应文件递交地址：**南通市崇川区任港街道城港社区居委会三楼会议室，如有变动另行通知，请各供应商提前做好准备。**

六、其他：

1、对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复，没有质疑视为充分了现场条件，并在磋商报价时考虑相关费用。

2、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、磋商所产生的一切后果由供应商自行承担。

七、联系方式

采购单位：江苏省南通市崇川区任港街道城港社区居民委员会

采购单位联系人：张先生 联系电话：0513-83511022

代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地址：南通市海门区光华大厦A座706室

联系人：徐幸

联系电话：0513-82677799

# 第二章 投标供应商须知

**一、说明**

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。**非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。**

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

**二、投标项目涉及到的现场勘察**

1、所有投标人自行勘察现场，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购单位对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、所有投标人务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。

4、投标供应商应熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商投标成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

**三、磋商文件的澄清、修改、答疑**

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）→我要看→公示公告栏发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

**四、响应文件的编制及装订**

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

**五、响应文件的份数和签署**

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式肆份，其中“正本”壹份和“副本”叁份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将各册响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

**六、响应文件的密封及标记**

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③**单独密封**。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章。

**【特别提醒】**响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

**七、磋商报价**

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本次投标报价（以人民币计价）应包含所有产品的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作、相关安装及调试费、相关辅助材料费、检验费、性能介绍、人员培训费用、税费、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

5、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

6、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

**八、联合体参与磋商**

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

**九、响应文件及磋商费用**

1、磋商文件每套售价300元，在递交磋商响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、本项目设计费（20000元）支付给设计单位、招标代理服务费（3000元）及评委费由中标供应商支付。供应商自行考虑包含在谈判报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。代理服务费应在领取《成交通知书》时一次性付清。

3、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

**十、履约保证金**

1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10%。

2、成交通知书发出后30个日内且按照磋商文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

**十一、未尽事宜**

按有关法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

**一、项目概况**

工程名称：南通市崇川区任港街道城港社区城港新村网格党群服务站采购安装项目

项目地点：城港新村55幢旁一层附楼

**二、需求总则**

1、优先采购：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3.品牌要求：①招标文件中提供材料、设备建议品牌的，可以在建议品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；招标文件中未提供设备建议品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价；

②投标供应商拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目投标截止时间5日前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于采购单位建议品牌的相关证明材料（含技术白皮书等），经采购单位组织专家论证，确认该品牌设备符合本项目相关要求的，将由采购单位出具书面材料告知该投标供应商予以增加可选品牌，专家论证没有通过的品牌一律不予接受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。

**三、项目需求规格清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **材质和建议品牌** | **备注** |
|
| 一 | 基础工程量清单 | | | | |
| 1 | 墙面开槽 | ㎡ | 150 | 日丰管/欧琳/十鼎 | 含日丰管6分PVC布线管64米，两处挖槽（20×30cm）配电箱和（30×40cm）多媒体箱、黄蜡管电线电缆绝缘层 |
| 2 | 电路及网线铺设 | m | 750 | 德力西/施耐德/欧普 | 含1.5平方国标电线220米、2.5平方国标电灯线路使用350米，4平方国标空调线路电线95米、200米超六类国标室内网线、P63A双进双出单片、P32A双进双出单片三个、P20A双进双出单片六个、德力西室外电缆线3芯6平方55米、吊顶内部日丰管6分PVC布线管160米 |
| 3 | 地面找平 | ㎡ | 147.00 | / | 含黄沙、水泥材料费 |
| 4 | 地砖铺设 | ㎡ | 157.00 | 恒大/九牧/鹰牌 | 80×80cm/黄聚晶色/陶瓷耐水地砖/含损耗 |
| 5 | 瓷砖边角填缝 | ㎡ | 157.00 | / | 含填缝剂 |
| 6 | 吊顶安装 | ㎡ | 68.00 | 龙牌 可耐福 梦牌 | 60×60cm/防水烤漆龙骨/含卡扣、主副龙骨吊顶支撑、主副龙骨找平/波纹管走线150m |
| 7 | 灯具开关 | 项 | 1.00 | 德力西/施耐德/欧普 | 含欧普照明吸顶灯60×60cm/75瓦十六个、公牛空调阻燃插座16A两个、公牛双开阻燃开关两个、五孔公牛阻燃插座12个、公牛电脑网线接口面板6个、公牛开关86暗线盒底盒30个 |
| 8 | 墙面防水 | ㎡ | 135.00 | 立邦/多乐士/三棵树 | 含墙皮铲除、墙面除碱、墙面防水涂层 |
| 9 | 石膏粉墙面找平 | ㎡ | 135.00 | 立邦/多乐士/三棵树 | 含石膏粉墙面粉刷刷找平/240\*120cm两块石膏板修补墙面 |
| 10 | 墙面粉刷 | ㎡ | 150.00 | 立邦/多乐士/三棵树 | 含批腻子、墙面打磨、墙面油漆粉刷/施工两遍 |
| 11 | 墙布定制 | ㎡ | 150.00 | 七特丽/欧仕莱/特普丽 | 含环保墙布画面定制制作 |
| 12 | 钢化门定制 | 项 | 4800.00 | / | 12mm钢化玻璃门定制/尺寸：230\*190cm/液压地弹簧\*2套/拉手\*2副/门夹\*2副/锁头\*1套/0.8mm304不锈钢包边、包边尺寸660\*70cm |
| 13 | 纱窗定制 | ㎡ | 8.63 | / | 厚度2cm/国标铝合金/精钢网采光纱窗 |
| 14 | 窗帘定制 | ㎡ | 7.83 | / | 国标铝合金+遮光布+塑料套件 |
| 15 | 木制踢脚线 | ㎡ | 147.00 | / | 高度7cm/厚度1cm/防脱落固定安装 |
| 16 | 小计 | | |  |  |
| 二 | 定制采购 | | | | |
| 17 | 监控 | 项 | 1.00 | 海康威视 博世安防 科达 | 含400万高清像素POE网络半球摄像头\*3个/10路硬盘录像机\*一块/监控专用4TB西数机械硬盘一块/HKC监控专用21寸显示器/海康专用百兆10口POE交换机\*一台/监控音响\*1台 |
| 18 | 液晶电视 | 台 | 1.00 | 海信 康佳 TCL | 海信Vidda58英寸4K护眼智慧屏/定制电视机移动支架，金属烤漆，带滑轮 |
| 19 | 便民药柜定制-180\*96\*36cm | 项 | 1.00 | / | 模板定制/加高防潮底座/含抽屉-图序号20 |
| 20 | 多功能便民工具架-195\*96cm | 项 | 1.00 | 宝钢 河钢 沙钢 | 环保级别：E0级/背部1.4mm优质冷轧钢板/静电喷塑/防水防锈-图序号20 |
| 21 | 服务台定制-240\*100\*40cm | 项 | 1.00 | / | 一级纤维密度-板烤漆工艺-镂空-含抽屉\*2-立牌水晶字 |
| 22 | 小计 | | |  |  |
| 三 | 软装类 | | | | |
| 23 | 不锈钢围边亚克力字 | ㎡ | 5 | 304不锈钢亚克力围边字 | LOGO：85cm/单字：40cm合计十七个字/含背部支架、楼顶防水处理-图序号01 |
| 24 | 景观小品-红港善行-1.5mm镀锌板烤漆-2.4\*2m | ㎡ | 4.8 | 1.5mm镀锌板烤漆；异形雕刻 | 埋地60cm；混凝土浇筑。立体分层字-图序号02 |
| 25 | 景观小品-制度公示-1.5mm镀锌板烤漆-1.7\*2.2m | ㎡ | 3.74 | 1.5mm镀锌板烤漆；异形雕刻 | 埋地60cm；混凝土浇筑。-图序号03 |
| 26 | 铜牌制作-纯铜铜牌-文字UV | 块 | 3 | 纯铜 | 含配套安装配件-图序号04 |
| 27 | 文化墙制作-党员教育管理制度-140\*120cm | ㎡ | 1.68 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 | 文字制作要求：3mm亚克力+8mm透明亚克力水晶字-图序号05 |
| 28 | 文化墙制作-党群议事日安排-110\*90cm | ㎡ | 0.99 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 | 文字制作要求：3mm亚克力+8mm透明亚克力水晶字-含A4亚克力竖版插槽\*4个-图序号05 |
| 29 | 水晶字雕刻-有事好商量-2mm亚克力+8mm透明亚克力-雕刻字 | ㎡ | 5.6 | 水晶字异形雕刻字 | 含logo-图序号06 |
| 30 | 水晶字雕刻-红色助力-2mm亚克力+8mm透明亚克力-雕刻字 | 个 | 27 | 水晶字异形雕刻字 | 合计8个雕刻字-图序号07 |
| 31 | 文化墙制作-党群代表议实事-330\*100c | ㎡ | 3.3 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+磁吸画面 | 磁吸画面：30\*27cm\*6块/水晶字：12cm\*27个-图序号07 |
| 32 | 文化墙制作-入党誓词--240\*140cm | ㎡ | 3.36 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+磁吸画面 | 异形雕刻-图序号08 |
| 33 | 文化墙-组织架构-130\*150cm | ㎡ | 1.95 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+磁吸画面 | 图序号09 |
| 34 | 文化墙-人员公示-150\*130cm-150\*130cm | ㎡ | 2 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字 | 图序号11 |
| 35 | 文化墙-我们的服务 | ㎡ | 0.9 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 | 水晶字3mm亚克力+8mm透明亚克力：20cm\*5个-图序号11 |
| 36 | 红网格通通建-330\*80cm | ㎡ | 1.78 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 | 图序号12 |
| 37 | 水晶字雕刻 | 个 | 27 | 水晶字雕刻 | 10cm\*27个-图序号13 |
| 38 | 文化墙 | ㎡ | 1.95 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+磁吸画面+水晶字 | 水晶字3mm亚克力+8mm透明亚克力：8cm\*23/磁吸画面：23\*25cm异形\*14张-图序号13 |
| 39 | 文化墙-PVC水晶膜+水晶字-110\*180cm | ㎡ | 1.98 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 | 水晶字3mm亚克力+8mm透明亚克力：20cm\*16个-图序号15 |
| 40 | 文化墙-主背景-发光字：170\*46cm+发光字基层371\*55异形雕刻+logo水晶字雕刻 | ㎡ | 2.04 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字+发光字 | 图序号16 |
| 41 | 文化墙-学习角-实木定制书架框+水晶字异形雕刻-368\*255cm | ㎡ | 9.38 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字 | 图序号17 |
| 42 | 文化墙-红色践行 | 项 | 3.00 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字 | 图序号18 |
| 43 | 文化墙-红港公益项目 | ㎡ | 1.16 | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字 | 图序号19 |
| 44 | 小计 | | |  |  |
| 四 | 人工费用 | | | | |
| 45 | 人工拆除及维修 | 项 | 1.00 | / | 拆除原有门框,2.45\*1.6m；敲墙2.43\*0.54\*0.3(厚）；东面物业8㎡隔断拆除；东面水池更换位置，含6.5米排水管铺设；东面两台监控拆除；地面水泥铺设路面，1.8\*0.8m；树木移除栽种；旧指示牌拆除； |
| 46 | 基础施工人工 | 项 | 1.00 | / | 基础工程施工人工 |
| 47 | 软装安装人工 | 项 | 1.00 | / | 软装安装人工 |
| 48 | 运输及辅料 | 项 | 1.00 | / | 材料运输、物料运输、施工辅料、垃圾清运 |
| 49 | 小计 | | |  |  |
| 五 | **设计费** | 20000元 | |  | 固定金额 |
| 六 | **总计** |  | |  | 含普通增值税票税点 |

**备注：具体样式要求，详见设计图。**

**四、其他要求**

1、供应商应保证所有商品必须全新，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5、供货商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、供货商所供货物最终验收后，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

**五、售后服务**

1、保修期为一年（验收合格之日起计算），质保期内接采购单位通知24小时内做出响应，派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维护服务。一般故障须在24小时内解决，重大故障须在48小时内解决。

2、保修期满后维修费用按照材料成本收取。

3、交货（服务）地点：采购人指定地点。

4、工期：接采购人通知之日起30日内完成。

5.现场验收：所提供的货物必须达到采购人提供的参数要求，若达不到，采购人有权拒收。

6.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

（1）投标供应商提供产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有设备应配套使用。

（2）所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

（3）成交供应商更换有缺陷或损坏部件的，所更换产品的质保期将顺延。

（4）质量保证期内，进行上门免费服务，其产生的一切费用均由供应商自行承担。

（5）在产品的合理使用年限内由于供应商提供产品的质量或安装问题造成的人身及财产损失由供应商承担。

7.未得采购人书面同意，中标人不得将合同全部或任何部分转包与第三方，否则采购人有权立即解除合同。

**第四章** **评审方法和程序**

**一、代理机构组织磋商**

1、本次竞争性磋商依据有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人依法组建。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合相关部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

**二、磋商的原则及方法**

1、磋商小组依据有关采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则**采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价**。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

**三、磋商评定结果的方法**

1、**经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，**由磋商小组采用综合评分法**对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价**进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为**70%（权重）**（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为**30%（权重）** （四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

（2）若总分且最终报价响应得分相同，则由招标人采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

**四、综合评分评审标准**

**（一）技术分：（70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | | 分值 |
| 1 | 质量保证方案 | 根据供应商提供的时间保障、应急预案、产品质量保证及承诺等方面，编写项目质量保证方案和质量保证措施，方案及相关保证措施是否可行、科学、合理等方面进行综合评审，优秀的得15-20分,一般的得7-14分,较差的得1-6分，不提供不得分。 | 20 |
| 2 | 施工方案 | 依据投标人提供的施工方案，综合横向对比各投标人的施工进度计划、安全文明施工、项目人员配备、机械设备与材料投入、关键施工技术工艺等。优秀的得15-20分，一般的得7-14分，较差的得1-6分，不提供不得分。 | 20 |
| 3 | 类似业绩 | 投标供应商提供自2020年7月1日至今(以合同签订日期为准)承担过本项目类似成功案例(提供1.合同2.不少于一个结算期的结算发票)。每一个完整的案例5分(提供不完整的不得分)，最多得10分。 | 10 |
| 4 | 售后服务 方案 | 评委依据投标人提供的售后服务方案和承诺(各投标人的售后服务、质保期、响应时间与未完成时的惩罚措施等方面)，横向比较予以打分。优秀的得15-20分，一般的得7-14分，较差的得1-6分，不提供不得分。 | 20 |

**（二）商务报价分：（30分）**

1、**本次项目最高限价：20万元，超过限价作无效标处理**。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价分为满分。其他供应商的商务报价分统一按照下列公式计算：

**商务报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100**

**五、出现下列情形之一的，作无效标处理**

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

5、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

6、磋商响应报价超出项目预算的；

7、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

8、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

9、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

10、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；

**六、出现下列情形之一的，作废标处理**

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

**七、成交通知**

成交结果在南通市崇川区人民政府网公示**1**个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者中标人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

**第五章 合同授予**

一、成交供应商在《成交通知书》发出30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式肆份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式：货物运送到采购方指定地点安装并经验收通过合格后，支付合同价款95%，余款（合同价款5%）待质保期（一年）满后一次性付清。

**第六章 响应文件组成及格式**

**响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。**

**一、资格审查文件（单独密封）：**

1、投标供应商提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照），有能力按本招标文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务。

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及法定代表人和被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第六章）。

3、投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

4、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

**二、技术响应文件（单独密封）：**

1、竞争性磋商响应函（格式参见第六章）

2、磋商文件中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、磋商文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

**三、商务报价响应文件（单独密封）**

1、磋商响应报价总表（格式参见第六章）；

2、磋商响应报价明细表（格式参见第六章）；

**特别提醒：以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。“资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。**

**附件:**

**1、法定代表人身份证明**

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

**（招标人）**：

我公司法定代表人 　　　 参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。**

**2、授权委托书**

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

**（招标人）**：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。**

**3、无重大违法记录声明**

**（招标人）**：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

**4、关于资格文件的声明函**

**（招标人）**：

本公司愿就由贵单位组织实施的（招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

**5、竞争性磋商响应函**

**（招标人）**：

依据贵单位委托代理机构组织的（磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、**我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。**

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

7、**一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。**

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

**6、磋商响应报价总表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价轮次** | **磋商总报价（元）** | **备注** |
| 1 | 首次报价 | 大写（人民币）：  小写（¥）： |  |
| 2 | 最终报价 | 大写（人民币）：  小写（¥）： |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

**注：**

1. 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）磋商报价的总价中应包含所有产品的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作、相关安装及调试费、相关辅助材料费、检验费、性能介绍、人员培训费用、税费、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

**（3）本项目设2轮报价，最终报价将在开标现场填写，且最终报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。**

**7、磋商响应报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **单价（元）** | **材质和建议品牌** | **合计(元)** | **备注** |
|
| 一 | 基础工程量清单 | | | | | | |
| 1 | 墙面开槽 | ㎡ | 150 |  | 日丰管/欧琳/十鼎 |  | 含日丰管6分PVC布线管64米，两处挖槽（20×30cm）配电箱和（30×40cm）多媒体箱、黄蜡管电线电缆绝缘层 |
| 2 | 电路及网线铺设 | m | 750 |  | 德力西/施耐德/欧普 |  | 含1.5平方国标电线220米、2.5平方国标电灯线路使用350米，4平方国标空调线路电线95米、200米超六类国标室内网线、P63A双进双出单片、P32A双进双出单片三个、P20A双进双出单片六个、德力西室外电缆线3芯6平方55米、吊顶内部日丰管6分PVC布线管160米 |
| 3 | 地面找平 | ㎡ | 147.00 |  | / |  | 含黄沙、水泥材料费 |
| 4 | 地砖铺设 | ㎡ | 157.00 |  | 恒大/九牧/鹰牌 |  | 80×80cm/黄聚晶色/陶瓷耐水地砖/含损耗 |
| 5 | 瓷砖边角填缝 | ㎡ | 157.00 |  | / |  | 含填缝剂 |
| 6 | 吊顶安装 | ㎡ | 68.00 |  | 龙牌 可耐福 梦牌 |  | 60×60cm/防水烤漆龙骨/含卡扣、主副龙骨吊顶支撑、主副龙骨找平/波纹管走线150m |
| 7 | 灯具开关 | 项 | 1.00 |  | 德力西/施耐德/欧普 |  | 含欧普照明吸顶灯60×60cm/75瓦十六个、公牛空调阻燃插座16A两个、公牛双开阻燃开关两个、五孔公牛阻燃插座12个、公牛电脑网线接口面板6个、公牛开关86暗线盒底盒30个 |
| 8 | 墙面防水 | ㎡ | 135.00 |  | 立邦/多乐士/三棵树 |  | 含墙皮铲除、墙面除碱、墙面防水涂层 |
| 9 | 石膏粉墙面找平 | ㎡ | 135.00 |  | 立邦/多乐士/三棵树 |  | 含石膏粉墙面粉刷刷找平/240\*120cm两块石膏板修补墙面 |
| 10 | 墙面粉刷 | ㎡ | 150.00 |  | 立邦/多乐士/三棵树 |  | 含批腻子、墙面打磨、墙面油漆粉刷/施工两遍 |
| 11 | 墙布定制 | ㎡ | 150.00 |  | 七特丽/欧仕莱/特普丽 |  | 含环保墙布画面定制制作 |
| 12 | 钢化门定制 | 项 | 4800.00 |  | / |  | 12mm钢化玻璃门定制/尺寸：230\*190cm/液压地弹簧\*2套/拉手\*2副/门夹\*2副/锁头\*1套/0.8mm304不锈钢包边、包边尺寸660\*70cm |
| 13 | 纱窗定制 | ㎡ | 8.63 |  | / |  | 厚度2cm/国标铝合金/精钢网采光纱窗 |
| 14 | 窗帘定制 | ㎡ | 7.83 |  | / |  | 国标铝合金+遮光布+塑料套件 |
| 15 | 木制踢脚线 | ㎡ | 147.00 |  | / |  | 高度7cm/厚度1cm/防脱落固定安装 |
| 16 | 小计 | | | |  |  |  |
| 二 | 定制采购 | | | | | | |
| 17 | 监控 | 项 | 1.00 |  | 海康威视 博世安防 科达 |  | 含400万高清像素POE网络半球摄像头\*3个/10路硬盘录像机\*一块/监控专用4TB西数机械硬盘一块/HKC监控专用21寸显示器/海康专用百兆10口POE交换机\*一台/监控音响\*1台 |
| 18 | 液晶电视 | 台 | 1.00 |  | 海信 康佳 TCL |  | 海信Vidda58英寸4K护眼智慧屏/定制电视机移动支架，金属烤漆，带滑轮 |
| 19 | 便民药柜定制-180\*96\*36cm | 项 | 1.00 |  | / |  | 模板定制/加高防潮底座/含抽屉-图序号20 |
| 20 | 多功能便民工具架-195\*96cm | 项 | 1.00 |  | 宝钢 河钢 沙钢 |  | 环保级别：E0级/背部1.4mm优质冷轧钢板/静电喷塑/防水防锈-图序号20 |
| 21 | 服务台定制-240\*100\*40cm | 项 | 1.00 |  | / |  | 一级纤维密度-板烤漆工艺-镂空-含抽屉\*2-立牌水晶字 |
| 22 | 小计 | | | |  |  |  |
| 三 | 软装类 | | | | | | |
| 23 | 不锈钢围边亚克力字 | ㎡ | 5 |  | 304不锈钢亚克力围边字 |  | LOGO：85cm/单字：40cm合计十七个字/含背部支架、楼顶防水处理-图序号01 |
| 24 | 景观小品-红港善行-1.5mm镀锌板烤漆-2.4\*2m | ㎡ | 4.8 |  | 1.5mm镀锌板烤漆；异形雕刻 |  | 埋地60cm；混凝土浇筑。立体分层字-图序号02 |
| 25 | 景观小品-制度公示-1.5mm镀锌板烤漆-1.7\*2.2m | ㎡ | 3.74 |  | 1.5mm镀锌板烤漆；异形雕刻 |  | 埋地60cm；混凝土浇筑。-图序号03 |
| 26 | 铜牌制作-纯铜铜牌-文字UV | 块 | 3 |  | 纯铜 |  | 含配套安装配件-图序号04 |
| 27 | 文化墙制作-党员教育管理制度-140\*120cm | ㎡ | 1.68 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 |  | 文字制作要求：3mm亚克力+8mm透明亚克力水晶字-图序号05 |
| 28 | 文化墙制作-党群议事日安排-110\*90cm | ㎡ | 0.99 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 |  | 文字制作要求：3mm亚克力+8mm透明亚克力水晶字-含A4亚克力竖版插槽\*4个-图序号05 |
| 29 | 水晶字雕刻-有事好商量-2mm亚克力+8mm透明亚克力-雕刻字 | ㎡ | 5.6 |  | 水晶字异形雕刻字 |  | 含logo-图序号06 |
| 30 | 水晶字雕刻-红色助力-2mm亚克力+8mm透明亚克力-雕刻字 | 个 | 27 |  | 水晶字异形雕刻字 |  | 合计8个雕刻字-图序号07 |
| 31 | 文化墙制作-党群代表议实事-330\*100c | ㎡ | 3.3 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+磁吸画面 |  | 磁吸画面：30\*27cm\*6块/水晶字：12cm\*27个-图序号07 |
| 32 | 文化墙制作-入党誓词--240\*140cm | ㎡ | 3.36 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+磁吸画面 |  | 异形雕刻-图序号08 |
| 33 | 文化墙-组织架构-130\*150cm | ㎡ | 1.95 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+磁吸画面 |  | 图序号09 |
| 34 | 文化墙-人员公示-150\*130cm-150\*130cm | ㎡ | 2 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字 |  | 图序号11 |
| 35 | 文化墙-我们的服务 | ㎡ | 0.9 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 |  | 水晶字3mm亚克力+8mm透明亚克力：20cm\*5个-图序号11 |
| 36 | 红网格通通建-330\*80cm | ㎡ | 1.78 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 |  | 图序号12 |
| 37 | 水晶字雕刻 | 个 | 27 |  | 水晶字雕刻 |  | 10cm\*27个-图序号13 |
| 38 | 文化墙 | ㎡ | 1.95 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+磁吸画面+水晶字 |  | 水晶字3mm亚克力+8mm透明亚克力：8cm\*23/磁吸画面：23\*25cm异形\*14张-图序号13 |
| 39 | 文化墙-PVC水晶膜+水晶字-110\*180cm | ㎡ | 1.98 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边 |  | 水晶字3mm亚克力+8mm透明亚克力：20cm\*16个-图序号15 |
| 40 | 文化墙-主背景-发光字：170\*46cm+发光字基层371\*55异形雕刻+logo水晶字雕刻 | ㎡ | 2.04 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字+发光字 |  | 图序号16 |
| 41 | 文化墙-学习角-实木定制书架框+水晶字异形雕刻-368\*255cm | ㎡ | 9.38 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字 |  | 图序号17 |
| 42 | 文化墙-红色践行 | 项 | 3.00 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字 |  | 图序号18 |
| 43 | 文化墙-红港公益项目 | ㎡ | 1.16 |  | 15mmPVC+钢化晶片+钢化膜折边+水晶字 |  | 图序号19 |
| 44 | 小计 | | | |  |  |  |
| 四 | 人工费用 | | | | | | |
| 45 | 人工拆除及维修 | 项 | 1.00 |  | / |  | 拆除原有门框,2.45\*1.6m；敲墙2.43\*0.54\*0.3(厚）；东面物业8㎡隔断拆除；东面水池更换位置，含6.5米排水管铺设；东面两台监控拆除；地面水泥铺设路面，1.8\*0.8m；树木移除栽种；旧指示牌拆除； |
| 46 | 基础施工人工 | 项 | 1.00 |  | / |  | 基础工程施工人工 |
| 47 | 软装安装人工 | 项 | 1.00 |  | / |  | 软装安装人工 |
| 48 | 运输及辅料 | 项 | 1.00 |  | / |  | 材料运输、物料运输、施工辅料、垃圾清运 |
| 49 | 小计 | | | |  |  |  |
| 五 | **设计费** |  | | |  | **20000** | 固定金额 |
| 六 | **总计** |  | | |  |  | 含普通增值税票税点 |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日