<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="南通市崇川小学--“上善”剧场项目" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="1" Zxr="2" ZbrDb="4" ZxrDb="5" Bzr="3" Fhr="6" BzTime="2024-07-22" FhTime="2024-07-22" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="01" Dxgcmc="南通市崇川小学--“上善”剧场项目" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="舞台铺装工程" Zylb="5" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="4ebfac9bbc7e4c0d89b23952d9b9b014" MachineKey="60-EE-5C-46-62-1A">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.3" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.55" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="011602001001" Mc="原平台构件拆除" Xmtz="1、原有平台进行破拆&#xD;&#xA;2、运渣距离自行考虑" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除构件的混凝土体积计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按拆除部位的面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按拆除部位的延长米计算" Dw="m3" Sl="40.56" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="050201001001" Mc="水洗石铺面（米黄）" Xmtz="1、30厚φ5-6水洗石骨料铺面（专业厂家施工）&#xD;&#xA;2、30厚M20水泥砂浆结合层，内掺水重5%107胶&#xD;&#xA;3、100厚C25素砼垫层&#xD;&#xA;4、150厚级配碎石垫层&#xD;&#xA;5、素土夯实，夯实系数不小于0.93" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="67.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="050201001002" Mc="花池水洗石铺面（米白）" Xmtz="1、10厚φ5-6水洗石骨料铺面（专业厂家施工）&#xD;&#xA;2、20厚M20水泥砂浆结合层，内掺水重5%107胶&#xD;&#xA;3、M7.5水泥砂浆MU10砖砌体&#xD;&#xA;4、100厚C25素砼垫层&#xD;&#xA;5、150厚级配碎石垫层&#xD;&#xA;6、素土夯实，夯实系数不小于0.93" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙" Dw="m2" Sl="6.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="010507004001" Mc="水洗石铺装台阶（米白）" Xmtz="1、30厚φ5-6水洗石骨料铺面（专业厂家施工）&#xD;&#xA;2、30厚M20水泥砂浆结合层，内掺水重5%107胶&#xD;&#xA;3、150厚C25混凝土&#xD;&#xA;4、150厚6%水泥石粉稳定层压实&#xD;&#xA;5、素土夯实，夯实系数不小于0.93" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示尺寸水平投影面积计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m2" Sl="87" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="05B001" Mc="成品互动跳泉" Xmtz="1、成品采购&#xD;&#xA;2、含管线及基础（预埋件加工）" Jsgz="" Dw="个" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="050201003001" Mc="PC砖园路不锈钢收边" Xmtz="1、100*100*3不锈钢收边，膨胀螺栓@400固定&#xD;&#xA;2、其他要求见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="46.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="05B002" Mc="成品钢琴键" Xmtz="1、13m2,41片，成品采购&#xD;&#xA;2、含布管配线及音乐系统" Jsgz="" Dw="m2" Sl="13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="05B003" Mc="灯光及排水" Xmtz="1、按现场和设计要求确定，结算不做调整" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="050405001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="050405011001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="050405002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="050405004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="050405005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="050405007001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="050405008001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="050405009001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="050405010001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="05B004" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="050405003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="050405006001" Mc="反季节栽植影响措施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="050405012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="050405015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="绿化工程" Zylb="5" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="4ebfac9bbc7e4c0d89b23952d9b9b014" MachineKey="60-EE-5C-46-62-1A">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.3" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.55" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="050101011001" Mc="地形土方" Xmtz="1、回填至设计标高&#xD;&#xA;2、实际按现场情况结算" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="050102013001" Mc="喷播植草(灌木)籽" Xmtz="1、草(灌木)籽种类:矮生百慕大&#xD;&#xA;2、养护期:一级养护三年" Jsgz="按设计图示尺寸以绿化投影面积计算" Dw="m2" Sl="115" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="050405001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="050405011001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="050405002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="050405004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="050405005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="050405007001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="050405008001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="050405009001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="050405010001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="05B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="050405003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="050405006001" Mc="反季节栽植影响措施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="050405012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="050405015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="舞台背景及艺术坐凳工程" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="4ebfac9bbc7e4c0d89b23952d9b9b014" MachineKey="60-EE-5C-46-62-1A">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="010601001001" Mc="背景骨架" Xmtz="1、骨架采用30*30*3镀锌方管焊接,30*3镀锌角钢通长&#xD;&#xA;2、详细参考图纸，运输距离自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.579" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="010603002001" Mc="镀锌方管立柱" Xmtz="1、40*50*3.0镀锌方管立柱，外露柱脚刷白色氟碳漆&#xD;&#xA;2、详细参图纸，运输距离自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Dw="t" Sl="2.676" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="010501006001" Mc="混凝土基础" Xmtz="1、位置详图纸大样，以现场实际为准" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="0.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="010606012001" Mc="横向钢支架" Xmtz="1、40*50*3.0镀锌方管&#xD;&#xA;2、详细参图纸，运输距离自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="030609003001" Mc="不锈钢管" Xmtz="1、φ51*1.2 304不锈钢管，外涂氟碳漆&#xD;&#xA;2、详细参图纸" Jsgz="按设计图示管路中心线以长度计算" Dw="m" Sl="13.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="010606001001" Mc="镀锌钢管斜撑" Xmtz="1、50*40*3镀锌钢管斜撑*2，间距1m&#xD;&#xA;2、详细参图纸，运输距离自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.152" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、200*200*10铁板埋件，φ20化学锚栓*4（另计）&#xD;&#xA;2、详细参图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.543" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="011810002001" Mc="化学锚栓" Xmtz="1、预埋铁件化学锚栓固定，φ20化学锚栓*4" Jsgz="按设计用量以根数计算。" Dw="根" Sl="692" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="010605002001" Mc="背景骨架外包铝板" Xmtz="1、2.5厚铝板包封，外层刷氟碳漆&#xD;&#xA;2、具体颜色及详细参图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m2的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积" Dw="m2" Sl="47.11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="010401003001" Mc="舞台背景墙" Xmtz="1、砖砼结构，外刷仿石漆，GRC线条装饰及不锈钢造型/立体字&#xD;&#xA;2、颜色及造型详图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="6.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="011207001001" Mc="阳光板" Xmtz="1、10厚透明阳光板&#xD;&#xA;2、详细参图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="34.27" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="011207001002" Mc="耐力板" Xmtz="1、5厚耐力板，表面UV彩色印刷&#xD;&#xA;2、详细参图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="34.27" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="011207001003" Mc="不锈钢包边" Xmtz="1、1.2厚304不锈钢包边&#xD;&#xA;2、详细参图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="11.17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="01B001" Mc="艺术坐凳" Xmtz="1、框架采用30*30*1.5厚304不锈钢材质，外包材料选用1.5厚304不锈钢板（除顶面），采用透明封闭防水书隔&#xD;&#xA;2、顶面采用2.0厚304不锈钢板&#xD;&#xA;3、外涂品牌氟碳漆" Jsgz="" Dw="m" Sl="7.73" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011701002001" Mc="外脚手架" Xmtz="" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Dw="m2" Sl="16.99" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>