<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="2024年崇川区虹桥街道老旧小区综合改造－非机动车棚工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="1" Zxr="1" ZbrDb="1" ZxrDb="1" Bzr="1" Fhr="1" BzTime="2024-12-12" FhTime="2024-12-12" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="2024年崇川区虹桥街道老旧小区综合改造－非机动车棚工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="土建工程" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="CD816E26A8354C1DBDC101ADB05F15AA" MachineKey="E0-D5-5E-6D-5D-5C">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="车棚主体" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、挖土深度:1.5m 以内&#xD;&#xA;3、弃土运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、计价量" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="109.37" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:满足设计及相关规范要求&#xD;&#xA;2、填方材料品种:素土&#xD;&#xA;3、填方来源、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、计价量" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="83.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:余土&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、计价量" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="25.82" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:自行考虑&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C15" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="3.97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="010501003001" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土种类:自行考虑&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="18.23" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="010501006001" Mc="柱脚包砼" Xmtz="1、柱脚采用C40细石砼（微膨胀）浇灌密实&#xD;&#xA;2、详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="1.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="010501006002" Mc="柱脚包砼" Xmtz="1、柱脚采用C20素砼包裹&#xD;&#xA;2、详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="1.88" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ12以内三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.279" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="010515001002" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ25以内三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="2.63" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="010516001001" Mc="螺栓" Xmtz="1、规格:M24地脚螺栓&#xD;&#xA;2、制作及安装&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="套" Sl="248" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、钢材种类:镀锌钢板Q235B&#xD;&#xA;2、规格:24mm厚&#xD;&#xA;3、铁件尺寸:350*350" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="套" Sl="62" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="010603002001" Mc="空腹钢柱" Xmtz="1、钢材品种、规格:120*120*5方钢管立柱&#xD;&#xA;2、整体热镀锌,专用环氧底漆,面层氟碳漆&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Dw="t" Sl="2.388" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="010604001001" Mc="钢梁" Xmtz="1、钢材品种、规格:120*80*5方钢管&#xD;&#xA;2、整体热镀锌,专用环氧底漆,面层氟碳漆&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Dw="t" Sl="6.167" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="010603003001" Mc="钢管柱" Xmtz="1、钢材品种、规格:40*60*3镀锌方管、40*40*3镀锌方管&#xD;&#xA;2、整体热镀锌,专用环氧底漆,面层氟碳漆&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内" Dw="t" Sl="2.965" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="010606002001" Mc="钢檩条" Xmtz="1、钢材品种、规格:60*60*2.5方钢管、80*60*5方钢管&#xD;&#xA;2、整体热镀锌,专用环氧底漆,面层氟碳漆&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.871" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="010606005001" Mc="钢墙架" Xmtz="1、钢材品种、规格:40*40*3镀锌方管&#xD;&#xA;2、L50*4镀锌角钢角码连接件&#xD;&#xA;3、整体热镀锌,专用环氧底漆,面层氟碳漆&#xD;&#xA;4、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.599" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="010606005002" Mc="C型桥架" Xmtz="1、钢材品种、规格:150*100*4C型桥架&#xD;&#xA;2、整体热镀锌,专用环氧底漆,面层氟碳漆&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="1.224" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="011207001001" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、面层材料品种、规格、颜色:10厚阳光板&#xD;&#xA;2、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="192.96" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="010901002001" Mc="型材屋面" Xmtz="1、型材品种、规格:0.4厚彩石镀铝锌金属瓦，燃烧性能等级不低于B1级&#xD;&#xA;2、固定方式:详见图纸&#xD;&#xA;3、金属檩条材料品种、规格:另计&#xD;&#xA;4、收口条:另计&#xD;&#xA;5、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算&#xD;&#xA;不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积" Dw="m2" Sl="265.51" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="011502001001" Mc="金属装饰线" Xmtz="1、基层类型:前后端收口&#xD;&#xA;2、线条材料品种、规格、颜色:0.5mm彩石镀铝锌金属瓦收口条&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="286.08" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="道路工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="040202015001" Mc="水泥稳定碎（砾）石" Xmtz="1、100厚水稳碎石（4.5% 水泥）K≥97%）无侧限抗压强度为2.7MPA&#xD;&#xA;2、素土夯实(压实系数≥93%)" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="267.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="040203007001" Mc="水泥混凝土" Xmtz="1、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;2、厚度:15cm&#xD;&#xA;3、含养护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="267.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="040204004001" Mc="安砌侧（平、缘）石" Xmtz="1、材料品种、规格:花岗岩平石&#xD;&#xA;2、基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1：3水泥砂浆&#xD;&#xA;3、具体做法详见设计图纸" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="184.08" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="040204004002" Mc="安砌侧（平、缘）石" Xmtz="1、材料品种、规格:花岗岩及机切面侧石，倒角（直形）&#xD;&#xA;2、基础、垫层：材料品种、厚度:150C15细石砼基础，30厚1:3水泥砂浆，路牙拥壁必须支模后采用细石混凝土浇筑,浇筑厚度≤10cm&#xD;&#xA;3、具体做法详见设计图纸" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="184.08" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="040204004003" Mc="安砌侧（平、缘）石" Xmtz="1、材料品种、规格:100*200混凝土平石&#xD;&#xA;2、基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1：3水泥砂浆,150厚C15混凝土基础&#xD;&#xA;3、具体做法详见设计图纸" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="116.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="占用绿化部位" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="010101001001" Mc="绿化挖土" Xmtz="1、车棚占用原绿化用地，需在绿化范围挖土&#xD;&#xA;2、挖机挖土至水稳碎石底标高（厚度自行勘察现场，自行考虑报价）" Jsgz="按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算" Dw="m2" Sl="133.86" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="040103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:原绿化地杂土&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、按面积计算,厚度自行勘察现场，自行考虑报价" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算" Dw="m2" Sl="133.86" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="041001005001" Mc="拆除侧、平（缘）石" Xmtz="1、保护性拆除原石材侧石（充分考虑利旧）" Jsgz="按拆除部位以延长米计算" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="040204004004" Mc="安砌侧（平、缘）石" Xmtz="1、材料品种、规格:利旧&#xD;&#xA;2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15细石砼基础，路牙拥壁必须支模后采用细石混凝土浇筑,浇筑厚度≤10cm&#xD;&#xA;3、具体做法详见设计图纸" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="在沥青部位" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="041001001001" Mc="拆除路面" Xmtz="1、拆除原路面做法&#xD;&#xA;2、拆除碎石10cm；拆除混凝土15cm；拆除沥青砼5cm；&#xD;&#xA;3、垃圾外运，运距自行考虑" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="040203006001" Mc="沥青混凝土" Xmtz="1、沥青混凝土种类:细粒式沥青砼AC-13&#xD;&#xA;2、石料粒径:玄武岩&#xD;&#xA;3、厚度:5cm&#xD;&#xA;4、具体做法详见设计图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011702001001" Mc="垫层模板" Xmtz="1、混凝土种类:自行考虑&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C15" Jsgz="" Dw="m2" Sl="0.79" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011702001002" Mc="独立基础模板" Xmtz="1、混凝土种类:自行考虑&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="32.08" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="011702001003" Mc="柱脚包砼模板" Xmtz="1、柱脚采用C40素砼包裹&#xD;&#xA;2、详见图纸设计" Jsgz="" Dw="m3" Sl="1.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="5" Bm="011702001004" Mc="柱脚包砼模板" Xmtz="1、柱脚采用C20细石砼包裹&#xD;&#xA;2、详见图纸设计" Jsgz="" Dw="m3" Sl="1.88" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="安装工程" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="CD816E26A8354C1DBDC101ADB05F15AA" MachineKey="E0-D5-5E-6D-5D-5C">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="电气智能化" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:防水配电箱AL1&#xD;&#xA;2、型号、规格:详见图纸&#xD;&#xA;3、安装方式:10#槽钢上安装&#xD;&#xA;4、元器件按设计图纸配置齐全&#xD;&#xA;5、配电箱接地" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="040804001001" Mc="配管" Xmtz="1、材质:镀锌钢管 SC50&#xD;&#xA;2、配置形式:埋地" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="360" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="040804001002" Mc="配管" Xmtz="1、材质:镀锌钢管 SC32&#xD;&#xA;2、配置形式:综合敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="107.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="040803001001" Mc="电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV22-4*10&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、含电缆头" Jsgz="按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算" Dw="m" Sl="360" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:铜芯电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:YJV-3*6&#xD;&#xA;3、敷设方式：管内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="107.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：电力电缆头&#xD;&#xA;2、规格：16m2及以下&#xD;&#xA;3、材质、类型：铜" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030408006002" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电力电缆头&#xD;&#xA;2、型号:6m2及以下&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="040205001001" Mc="人（手）孔井" Xmtz="1、名称:弱电井&#xD;&#xA;2、规格：600*600*600，详见《地下通信线缆敷设》05X101-2" Jsgz="" Dw="座" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030410001001" Mc="室外监控立杆" Xmtz="1、名称:监控立杆&#xD;&#xA;2、含基础及接地，详见图纸" Jsgz="" Dw="根" Sl="19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030507008001" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、名称:网络高清红外枪机（含支架）&#xD;&#xA;2、参数规格：详见图纸&#xD;&#xA;3、含调试" Jsgz="" Dw="台" Sl="19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="040804001003" Mc="配管" Xmtz="1、材质:镀锌钢管 SC25&#xD;&#xA;2、配置形式:埋地" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="720" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:PE25&#xD;&#xA;2、配置形式:埋地" Jsgz="" Dw="米" Sl="509.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030502005001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:摄像机信号线&#xD;&#xA;2、规格：UTP5E" Jsgz="" Dw="米" Sl="509.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:摄像机电源线&#xD;&#xA;2、规格：RVV2*1.0" Jsgz="" Dw="米" Sl="509.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030904001001" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:独立式感温火灾探测器（带无线通讯功能）&#xD;&#xA;2、规格:详见图纸&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶&#xD;&#xA;4、含调试" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="31" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="040101002001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、名称:挖沟槽土方&#xD;&#xA;1、土壤类别：由投标人根据现场踏勘后自行决定&#xD;&#xA;2、挖土深度：1m以内&#xD;&#xA;3、回填：夯填" Jsgz="" Dw="m3" Sl="252" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="040103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、名称:回填方&#xD;&#xA;1、密实度要求:夯填&#xD;&#xA;2、满足规范要求" Jsgz="" Dw="m3" Sl="252" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="喷淋" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030901001001" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="26.42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030901001002" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="59.85" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030901001003" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="424.32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="031002001001" Mc="管道支架" Xmtz="1、名称：管道支架&#xD;&#xA;2、除锈及防腐" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="kg" Sl="17.03" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030901003001" Mc="水喷淋（雾）喷头" Xmtz="1、材质、型号、规格:直立型ZSTZ-15易融合金喷头" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="031003001001" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型:闸阀&#xD;&#xA;2、规格、压力等级:DN50&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="031003012001" Mc="倒流防止器" Xmtz="1、类型:倒流防止器&#xD;&#xA;2、规格、压力等级:DN50&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030601002001" Mc="压力仪表" Xmtz="1、名称:压力开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030901004001" Mc="报警装置" Xmtz="1、名称:电动警铃" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030901006001" Mc="水流指示器" Xmtz="1、类型:水流指示器&#xD;&#xA;2、规格、型号:DN50&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="031003003001" Mc="焊接法兰阀门" Xmtz="1、类型:信号阀&#xD;&#xA;2、规格、压力等级:DN50&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030901013001" Mc="灭火器" Xmtz="1、形式:手提式灭火器&#xD;&#xA;2、规格、型号:MF/ABC5&#xD;&#xA;3、放置形式满足现场使用要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="具" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="031201001001" Mc="管道刷油" Xmtz="1、油漆品种:红色调和漆&#xD;&#xA;2、涂刷遍数、漆膜厚度:各2道" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m2" Sl="1.32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="031202002001" Mc="管道防腐蚀" Xmtz="1、分层内容：三油两布防腐" Jsgz="" Dw="m2" Sl="69.36" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="031208002001" Mc="管道绝热" Xmtz="1、名称:橡塑保温&#xD;&#xA;2、其它:厚度50mm" Jsgz="按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算" Dw="m3" Sl="1.65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="031208007001" Mc="防潮层、保护层" Xmtz="1、材料:保温层外采用0.5mm铝皮" Jsgz="1.以平方米计量，按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按图示金属结构质量计算" Dw="m2" Sl="56.09" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="040101002002" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、名称:挖沟槽土方&#xD;&#xA;1、土壤类别：由投标人根据现场踏勘后自行决定&#xD;&#xA;2、挖土深度：1m以内&#xD;&#xA;3、回填：夯填" Jsgz="" Dw="m3" Sl="126" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="040103001002" Mc="回填方" Xmtz="1、名称:回填方&#xD;&#xA;1、密实度要求:夯填&#xD;&#xA;2、满足规范要求" Jsgz="" Dw="m3" Sl="126" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030905002001" Mc="水灭火控制装置调试" Xmtz="1、系统形式:50点以下&#xD;&#xA;2、含本工程所有区域自动喷水灭火系统调试,投标人自主报价,结算时不做调整" Jsgz="按控制装置的点数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="1、名称：脚手架搭拆" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>