**南通市崇川区应急管理局**

**远程视频会议室建设项目**

**采购询价文件**

**（资格后审）**

 **采购单位：南通市崇川区应急管理局**

**代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司**

**日 期：二〇二一年十月十一日**

**目 录**

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 响应文件格式

**尊敬的询价响应供应商：**

**欢迎参加本采购项目的询价。为了保证本次项目询价顺利进行，请在制作询价响应文件之前，仔细阅读本询价文件的各项条款，并按要求制作和递交询价响应文件。谢谢合作！**

# 第一章 询价公告

|  |
| --- |
| **项目概况****南通市崇川区应急管理局远程视频会议室建设项目**的潜在供应商登陆南通市崇川区人民政府([www.chongchuan.gov.cn](http://www.chongchuan.gov.cn/))，在网站公告公示栏点击下载招标文件，并于**2021年10月15日14点30分**（北京时间）前提交响应文件。 |

**一、项目基本情况**

项目名称：南通市崇川区应急管理局远程视频会议室建设项目

预算金额：人民币壹拾玖万玖仟玖佰伍拾元整（￥19.995万元）

项目需求：详见采购文件，请仔细研究

本项目不接受联合体。

**二、询价供应商的资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

3.供应商必须具有有效的营业执照。

4.供应商法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳2021年3月-2021年8月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】（格式参见第六章）。

5.供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

6.关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

7.本项目不接受任何形式的联合体询价。

**三、获取采购文件**

1、获取时间：自本询价公告发布之日起至2021年10月15日14时30分。

2、获取方式：凡有意参与本次采购投标的，请于投标文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载询价文件、答疑等资料。

**四、响应文件提交**

1、递交响应文件截止时间及开标时间为 **2021年10月15日14 时30分**，地点为：**南通市城港路56号（原南通市港闸公证处）413会议室，如有变动另行通知**。

2、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购单位不予受理。

**五、开启**

时间：2021年10月15日14点30分（北京时间）

地点：南通市城港路56号（原南通市港闸公证处）413会议室，如有变动另行通知。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、履约保证金

(1)本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5% 。

(2)成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3日内汇入采购单位账户，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购单位账上的“履约保证金”凭证15日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

(3)成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

(4)由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

**2、在疫情防控期间严格执行登记问询制度，请参与现场交易活动的人员，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受体温检测和轨迹问询，自觉服从和配合现场工作人员调度安排，并在交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。**

**3、供应商递交响应文件时，其法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证准时参加询价会议。否则，其响应文件不予受理。**

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

采购人：南通市崇川区应急管理局

采购人联系人：夏先生  联系电话：18136521992

2.采购代理机构信息

名称：南通通城建设工程项目管理有限公司

地址：南通市工农南路156号鑫乾国际广场A座22楼

联系人：尹女士

电话：18906296216

电子邮箱：310971290@qq.com

# 第二章 供应商须知

**一、采购单位委托代理机构组织开标**

1.成立询价小组，由采购单位代表和有关专家依法组成。

2.供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加询价会议。

**二、询价报价**

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.报价均以人民币为报价的币种。

3.报价超过该最高限价的视为无效响应文件。

4.报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，按照下列规定修正：

（1）报价表内容与技术响应中内容明确不一致的，以报价表为准；

（2）涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5. **本项目为固定总价报价方式**。报价包含货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、保管费；技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、安装及调试费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及保质期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

6.一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

**三、询价费用**

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2. 成交人须缴纳代理服务费，代理服务费按中标价的1.5%计取不足2000元按2000元计取。供应商自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3.代理服务费应在领取成交通知书前一次性付清。

**四、响应文件的编写及装订**

**（一）响应文件应包括下列内容：**

1. **资格审查文件：**

1.提供供应商有效的营业执照复印件。

2.供应商法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳2021年3月-2021年8月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】（格式参见第六章）。

3.供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

4关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

**以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。**

**B、技术响应文件：**

**【特别提醒】以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应询价文件要求而作无效响应处理。**

（1）询价响应函（格式参见第六章） ；

（2）供应商一般情况表（格式参见第六章）；

（3）技术条款响应一览表（格式参见第六章）；

（4）提供售中、售后质量服务承诺：包括免费质保期承诺、交货安装期说明等；

（5）项目需求中要求提供的检测报告、证书等相关资料；

（6）询价文件中要求提供的其他材料；

**特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉的相关证明材料原件请带至现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。**

**C、商务报价响应文件：**

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1.询价响应报价总表；（格式参见第六章）

2.询价响应报价明细表；（格式参见第六章）

3.《小型、微型企业声明函》等。（如有，格式自拟）

**（二）响应文件的编制及装订**

1.响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2.供应商按询价文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3.响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术响应文件”之中**。**

**（三）响应文件的份数、签署**

1.供应商应准备 **叁**份完整的响应文件，其中正本 **壹** 份，副本**贰**份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册资格审查文件”、“第二册技术响应文件”、“第三册商务报价响应文件”。

3.供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

**（四）响应文件的密封及标记**

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、响应文件各自对应的名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

**五、本询价文件由采购单位解释。**

1.供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，**请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问**，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。**非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。**

2.供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3.采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

**六、评审原则及方法**

**1**.**本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据 “符合采购需求、质量和服务相等且总报价最低的原则”，确定第一成交供应商。（注：1、本项目最高限价19.995万元，超过此报价者，为无效报价；2、供应商所提供的产品必须完全符合清单中关于品牌、规格、数量等方面的要求，不接受负偏离。）**

**2. 本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。**

**3**. **政府采购政策功能落实**

1、小微型企业价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）文件精神，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。（即所投品目号产品属于小型和微型企业产品的，按其品目号的合计投标价格的10%进行扣除，若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策）。

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

**七、合同的签订与付款**

1.询价采购结果将在南通市崇川区人民政府([www.chongchuan.gov.cn](http://www.chongchuan.gov.cn/))公示。成交供应商在成交通知书发出后15日内与采购单位签订合同。合同一式四份，采购单位、供应商各贰份。

2. 产品交付安装：合同签订生效后10日历天（含节假日和夜间施工）内供货并安装、调试完毕。

3.付款方式：

(1)自合同签订生效后支付合同金额的30%，货物安装调试完成且验收合格后支付至合同金额的95%，余款待质保期满后一次性付清。

 (2)甲方凭乙方提供的各阶段应付金额的合格销售发票，在10个工作日内付款。

(3)最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

**八、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理**

1.响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2.响应文件资格审查文件、技术响应文件部分出现商务报价的内容；

3.不具备询价文件规定的资格要求的；

4.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5.询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

**九、出现下列情形之一的，作废标处理**

1.符合资格条件或者对询价文件作实质响应的单位不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.供应商的报价均超出了采购总预算的或者超出各采购单位采购预算的，采购单位不能支付的；

5.询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

**第三章 项目需求**

**特别提醒：请供应商制作询价响应文件时仔细研究项目需求说明。**供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

1. **采购内容：**86寸智能交互会议平板设备、平板电脑、视频会议终端设备、会议扩声等设备采购、安装、调试，会议室背景墙，后期三年维保运维服务等全部费用。
2. **背景概述及要求**

1、项目目标

为进一步提升崇川区应急管理局组织召开各种远程视频会议、培训学习、上级工作部署等信息化水平，提高工作效率，节约行政成本，满足特殊情况下同时开展两场应急视频会议的需求，拟扩建一套新的高清视频会议系统。

本项目完成后，能在南通市应急管理局各会议点之间实现交互式会议、远程培训、应急指挥等功能。

该视频会议系统应该是一个技术先进、成熟可靠、性能优秀、扩展灵活、标准开放的系统，并且能够综合考虑到该系统的中长期发展计划，在网络结构、网络应用、网络管理、系统性能等各个方面适应未来视频会议和多媒体应用的发展，最大程度地保护已有的投资。

2、项目说明

为保证崇川区应急管理局高清视频会议系统与网络中的其他相关设备的协作能力，方便扩展应用，视频会议系统须符合国际电联ITU-T H.323协议标准，同时支持IETF SIP协议标准，并且视频会议系统应能够支持H.323和SIP两种协议同时接入组会。

本次建设的高清视频会议系统，终端采用1080P设计。与南通市应急管理局现有视频会议系统无缝对接，此次项目对系统的稳定性、可靠性和音视频效果有着严格的要求，必须保证无缝数字级联，实现视频、音频、双流互通。

3、系统要求

本次投标高清视频会议系统可实现与市局、省厅、国家应急管理部无缝数字级联，视频、音频、双流能够互通，级联时设备不会无故断线，甲方保留投标前后测试的权利。

崇川区应急管理局建设的远程视频会议系统要求主要有：

1）系统全面支持1080P30fps的高清效果；

2）各会场无噪声、回声，会议声音、图像时延小，保证唇音同步；

3）支持双流技术，使得使用视频会议进行培训更加方便、高效；

4）采用的设备专业，能够保证稳定的运行，支持多种的冗余备份手段，可以保证会议正常进行；

5）系统与南通市应急管理局现有视频会议系统能够无缝数字级联（音频、视频、双流等）；

6）在带宽有限情况下1Mbps能实现高清1080P 16分屏全网会议的能力；

7）针对网络质量差的地方，具有优秀的丢包恢复技术，保障音视频流畅；

4、系统网络连接示意图



**三、项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **基本参数** | **数量** | **单位** | **建议品牌** |
|  | 86寸智能交互会议平板 | 内置800W摄像头，6阵列麦克风，让画面更清晰，“声”临其境。• 协同办公，沟通零距离：支持软、硬件视频会议，远程协作零距离；大型场景多屏互动，触摸书写大屏同步显示；• 无线投屏， 展示无“线”制：笔记本/台式机/手机/pad无线投屏，接线困扰统统不再；支持二分屏/四分屏，方案对比更直观• 自由批注，书写无边界：任意界面随心批注，百变灵感一键记录；白板支持20人同时书写，思维交汇绽放无限精彩；• 会议内容，一键分享：书写内容可通过扫码、邮件分享，精力集中于会议内容，提升效率；• 高速书写 ,“锋”芒毕露：1mm触摸精度，书写自然流畅；智能笔锋优化，起承转合间让字迹返璞归真；• 4K显示，纤毫毕现：4K分辨率，画面细节纤毫可见；防眩光抗指纹，不惧强光。 | 2 | 台 | 华为、海康威视、 MAXHUB |
|  | 86寸智能交互会议平板PC模块 | 交互会议平板OPS系列按照采用(Open Pluggable Specifications 开放式可插拔规范)标准设计，是X86架构的迷你PC主机，采用intel处理器，配有内存、硬盘、多种输入输出接口。OPS主机和交互会议平板通过OPS标准的80pin接口插拔式安装，可根据具体硬件配置需求灵活选用OPS主机。采用第6代 Intel® desktop Core™ i3处理器标配Intel® HD Graphics 500集成显卡，支持 H.265，支持4K支持MSATA系统盘快速启动，一键还原，增强用户体验支持6个 USB 3.0 端口，1个 HDMI端口，1个DP接口单／双天线802.11a/b/g/n Wi-Fi 支持高速无线传输支持基于英特尔®酷睿™博锐™处理器技术和Intel®Unite™软件打造一款智能会议系统 | 2 | 台 | 华为、海康威视、 MAXHUB |
|  | 无线投屏器 | 海康威视无线投屏器，支持将 Windows、 Mac 等不同系统终端上当前的操作内容即时同步地显示到海康威视会议平板上， 并支持双向控制， 无需连接线缆， 免配置，免安装，自动连接， 操作便捷。功能特性免配置，免安装，自动连接USB 接口即插即用支持 Windows， MacWiFi 2.4G/5G 双频1080P 30fps超低功耗 | 2 | 台 | 华为、海康威视、 MAXHUB |
| 4. | 移动式支架 | 移动支架精选冷轧板，非凡工艺质感，采用有序走线设计，稳固双立柱，一体式的大底座，多用途托盘，360°转向滚轮可任意移动，调节简单只需按下连接碰珠即可上下调节高度。适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 | 1 | 台 | 国产定制 |
| 5. | 平板电脑 | i3 4G+128G 典雅黑键盘、鼠标 12.3英寸触屏 二合一平板 轻薄本 高色域 WiFi版，出厂Windows操作系统，无缝对接执法平台使用。 | 2 | 台 | 微软、华为、联想 |
| 6. | 视频会议一体式终端 | 终端采用一体化集成架构，嵌入式操作系统。内置1路800W像素12倍光学变焦云台相机，1路800W像素全景相机★内置相机均支持4KP60帧图像采集和输出。（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。支持H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、H.265、MPEG-4等视频编解码协议选项。支持G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、G.719、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3等音频编解码协议,支持最大160KHz采样率。具有≥3路高清视频输入接口，具备≥2路高清视频输出接口。具有≥5路音频输入接口，具有≥4路音频输出接口。具有≥ 2个千兆自适应网口、 ≥2个 USB2.0 接口、≥ 1个 RS232/485 串口。具备3840 × 2160 （60/30/15fps）、1920 ×1080 （25/30/50/60fps ）、 1280 × 720 （ 25/30/50/60fps ）、 704 × 576 （25fps ）、352 ×288 （25fps25fps ）等分辨率编解码和输入输出能力。★具备4K双流能力，满足主流视频4kp60fps，辅视频流支持4kp30fps。（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）★终端内置8阵列麦克风，拾音距离≥8米，支持外接阵列麦克风。（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）★在不增加第三方设备或网关情况下，把内置摄像机的画面作为RTSP监控码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）★在不增加第三方设备或网关情况下，支持同网段的高清监控摄像头通过IP网络将监控图像发送给视频会议终端，可作为主流图像源或辅流图像源或直接输出到显示器。（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）支持辅流双流发送功能，会议中支持辅流音视频输入即插即发送双流支持即插即发功能。支持在空闲时支持音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）★支持会议平板/触摸屏等反控终端，实现终端配置，会议操作等相关操作。（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）★支持温湿度接入，画面可大家温湿度OSD信息，OSD信息位置可调。（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）★支持自动取景，通过内置人脸识别算法判断会场人数智能抓取全景，可将全部与会人员拍摄入画面，并能根据与会人员的变动动态调节全景画面。（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）★在不增加第三方设备或话筒情况下，终端可实现发言人自动跟踪功能，且跟踪灵敏度可调，最快持续发言≤2秒即可完成跟踪。（提供封面具有CNAS和CMA标志的权威检测机构的报告复印件加盖原厂公章）具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到35%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行；IP网络丢包达到80%时，会议音频可识别。 | 1 | 台 | 华为、海康威视、科达 |
| 7. | 主扩声全频扬声器 | 1、箱体采用15mm高质量中纤板制作，高质量耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘吸音网棉2、内置精确分频器优化人声中频部分的表现力，有效提高人声还原；★3、内置8寸全频专业音箱，配置LFunit1\*8英寸，HFdriver1\*3英寸钛PK复合膜压缩高音单元，为保证会议系统整体兼容性，设备需与音频处理器相同品牌；4、流水线条形长度410mm，厚度170mm，宽度270mm设计，覆盖范围110°H×110°VCMD；5、内置双NL4+音箱接头，可多音箱级联。6、频率响应(±10dB)：50Hz-20KHz；7、灵敏度(1W/1m)：95dB/1W,峰值声压级：122dB,阻抗：8Ω；★8、输入功率：峰值300W；9、分频点：2.5KHz；10、安装方式：2个M8吊装螺丝孔位；1个背部挂孔；★投标时提供针对专业音箱依据GB8898-2011安全要求质量检验报告复印件，并加盖原厂公章；★为体现设备可靠性，投标时需提供加盖原厂公章的CFQC颁发全国产品质量公证十佳品牌证书复印件。 | 2 | 台 | ONITER、SOCDR、 C-MARK |
| 8. | 主扩声功率放大器 | ★1、应用PFC技术设计，有效的抑制电源谐波，达到国家绿色电源标准,有MONO、V-BRIDGE、I-SHARE、QUAD4种输出方式供调节选择链接音箱，为保证会议系统整体兼容性，设备需与音频处理器相同品牌；2、功放开机自动软启动，无音源输入时功放自动切换为待机状态；★3、配备LED工作状态指示具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；4、内设输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护；5、QUAD模式：4Ω1KHz0.1%900W；6、总谐波失真：＜0.05%；7、互调失真：＜0.05%；8、信噪比S/N：>102dB,转换速率：40V/us；★为保证设备安全稳定性，投标需提供针对功率放大器关于防触电绝缘功能检测的中国赛宝实验室测试报告复印件并加盖原厂公章，测试报告内无体现防触电绝缘功能检测将视为无效投标处理。 | 1 | 台 | ONITER、SOCDR、 C-MARK |
| 9. | 音频处理器 | 1、采用360°全方位蓝底白字LCD液晶显示；2、MIC,MUSIC,EFF音量配备3个旋钮独立调节；MIC、MUSIC音量可实现最大84级调节，EFF音量可实现最大70级调节；3、96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。★4、音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供5组话筒输入，标准5.1声道输出；5、提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制；★6、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制；7、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量；8、单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制；9、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态；10、采用汉字液晶屏和6段LED显示输出的电平、哑音及编辑状态；★11、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms；12、输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量；13、效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调；14、可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数；★15、带4种级别的防啸叫功能白色键钮，开启即用，无需多余调试；16、采用数模双核转换。模拟模块和数字处理模块，两种模块同时处理。使人声更通透，清晰，高低频延伸更宽。★为保证设备安全稳定性，投标需提供针对音频处理器关于防触电绝缘功能检测的中国赛宝实验室测试报告复印件并加盖原厂公章，测试报告内无体现防触电绝缘功能检测将视为无效投标处理。 | 1 | 台 | ONITER、SOCDR、 C-MARK |
| 10. | 调音台 | 8通道调音台最多6个话筒 / 8个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX)“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器高级效果器：SPX，含24组预置效果器24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 | 1 | 台 | ONITER、YAMAHA、BEHRINGER |
| 11. | 电源时序器 | 1、自主研发学习功能，改变以往的一键开关电源控制模式，内嵌芯片记忆功能，记录人为的关机前工作行为，作为它的控制方式，可手动或通过电脑控制软件2种方式操作；★2、前面板自带一路分断空开保护装置，电流过大或者过载时自动跳闸，保护设备以及所接设备电源不会烧毁；前面板配1路常开万用电源座及1路USB直流供电接口，方便临时用电，以及连接USB应急LED进行显示，自带2.1寸液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息，内置一键飞梭按键，用于左右旋转调节手动或自动模式切换，为保证电源时序器功能接口的投标真实性，投标时需提供电源时序器在keyshot软件的3D模型截图佐证，3D视图应能看到前后板的所有接口模块，并加盖制造商公章，无提供或不符合的视为无效投标；3、通过软件进行编程定时每一路电源的启动与关闭，全天24小时DIY自由定制；4、内含微电脑控制器，用户可自定义顺序开机和逆序关机时间间隔5、可灵活按实际情况定制通道开、关闭顺序和隔时长，亦可设置通道常开功能；★6、1路标准RS485数控接口，可受第三方智能控制主机控制，开放式控制协议，内置2路RJ45网口，用户可通过网口将需要控制的电源控制进行互联；8路大电流设计供电输出，每路采用50A继电器，每路输出采用16A万能插座，适用大功率使用场合；提供针对电源时序器依据GB8898-2011安全要求质量检验报告复印件，质量检验报告需含有本条核心参数项的内容，并加盖原厂公章，无提供或不符合的视为无效投标；★7、配套的智能电源控制软件，针对系统进行全面的控制；智能电源控制软件可将系统内设备和电源通道进行命名和自由编组，为保证会议系统整体兼容性，设备需与音频处理器相同品牌。8、可通过智能电源控制软件对系统设备进行编程，实时控制和监测，实现对电源设备和各通道的定时控制，保证所有电源设备的正常运行；9、支持通过软件自定义定时开关控制编辑，修改电源时序器时间，一键恢复出厂设置；★为保证软件具有正版权益，投标需提供设备厂家关于电源管理的国家版权局认证证书复印件加盖原厂公章。 | 1 | 台 | ONITER、SOCDR、 C-MARK |
| 12. | 一拖四无线会议话筒 | 1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机五套使用，为保证会议系统整体兼容性，设备需与音频处理器相同品牌；2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定,两通道音量独立可调，提供4+1音频输出，四通道各音频音量输出独立可控,提供多种发射器可选，发射器中会议/手持/鹅颈可以混搭使用，互不干扰；3、采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能；4、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态,采用2通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性；5、配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干忧信号的有效阻隔；★6、频率范围：610MHz-670MHz；7、信道数目：200个；信道间隔：300KHZ；8、中频：第一中频：110MHz, 第二中频 10.7MHz；9、频率稳定度：±0.005%；动态范围：100db；最大偏移：±45KHZ；10、音频频率响应：40HZ-18KHZ(±2db)；11、灵敏度：12dBuV(80db S/N)；12、无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线13、综合信噪比：>105db；综合失真：≤0.5%；14、最大输出电平：+10dbv；★为佐证投标参数真实性及核心接口功能完整性，投标时提供针对无线麦克风依据GB8898-2011安全要求质量检验报告复印件，质量检验报告需含有第4.6.7.9.10.13参数项的内容，并加盖原厂公章，无提供或不符合的视为无效投标处理。 | 2 | 台 | ONITER、SOCDR、C-MARK  |
| 13. | 设备机柜 | 600\*600\*1200含支架隔板标准22U、冷轧板材质 | 1 | 台 | 图腾、一舟、大唐卫士 |
| 14. | 辅材及集成 | 辅材、安装集成等。(三年维保运维服务） | 1 | 项 | 国产优质 |
| 15. | 视频会议室背景墙改造 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30\*40@300木龙骨

2、双面单层95石膏板墙体3、纸面石膏板基层，用嵌缝石膏勾缝4、隔离层材料种类、规格:50mm聚酯纤维吸音棉4、单面双层纯实木面漆板5、立邦净味乳胶漆6、背景墙亚克力LOGO标识文字制作安装7、会议桌亚克力LOGO标识文字制作8、背景墙装饰施工9、施工人工 | 1 | 项 | 国产优质 |

 **注：以上技术参数条款为实质性要求，不接受任何负偏离，投标时必须提供项目需求中所要求提供的相关资料（加盖原厂公章），未能提供的，作废标处理。**

**四、包装运输、货物交付、检验验收**

1、包装运输

1.1 对于定型包装产品要求所有产品为原厂原包装，需标识清楚、齐全，需标识有名称、规格、净含量、成分及配料表、生产厂家、生产日期、保质期限、生产许可证号、产品标准代码、贮藏条件、生产地址、联系方式等。

1.2 供应商提供的全部货物，均应进行合理的外包装和装箱等，此包装方式应当足以保护所装货物不会在运输过程中损坏，并符合防潮、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和破灭失均由供应商承担。

1.3 运输费和外包装费用均由供应商承担。

2、货物交付

2.1 供应商需在合同约定的交货期限内送达。

2.2 供应商应在交货时向采购人提供《送货单》，采购人验货并在《送货单》上签字后，供需双方各执一份作为结算凭证。

3、检验验收

3.1 供应商将货物运至指定地点后，应及时通知采购人收货。收货时，采购人发现货物包装有破损、货物有明显毁坏或数量、品种、品质等与双方约定有差异的，有权拒绝收货。

3.2 采购人收货后，对于原厂定型包装的商品在使用前或打开包装后发现质量有问题的，供应商必须无条件接受退换货，并在两天内补齐，发生的损失由供应商承担。

3.3 对于储存时间接近质保期的货物，采购人有权要求退货或换货。

**五、交货及售后服务**

1.本次招标的高清视频会议系统设备可实现与市局、省厅、国家应急管理部无缝数字级联，视频、音频、双流能够互通，级联时设备不会无故断线；中标后三个工作日内，中标供应商在合同签订前须提供样机设备进行招标文件技术参数所要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该中标供应商追究相关责任的权利。

2.交货时间及地点：此项目为交钥匙工程，合同签订生效后10日历天（含节假日和夜间施工）内供货并安装、调试完毕。

3.所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

4.所提供的产品，自验收合格之日起叁年。在质保期内因产品本身质量问题发生故障，需免费更换或维修，超过质保期后，所有产品提供终身成本维修，保证零配件供应。（维修只收取材料成本费）。

5.产品在使用过程中出现质量问题，提供2小时响应，24小时内上门服务进行处理，48小时内不能解决问题的，必须提供相应产品给予替代使用，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。若现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

6.中标人必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付，其费用由中标人承担，包含在报价中。

**第四章 合同签订与验收付款**

**崇川区政府采购项目**

**合同书**

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间： 年 月 日

签订地点：

根据《民法典》及（项目名称） 采购项目的采购结果、询价文件、成交通知书及成交供应商的响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见询价文件项目需求。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 ，报价包含货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、保管费；技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、安装及调试费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及保质期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

**2.2付款方式：**

(1)自合同签订生效后支付合同金额的30%，货物安装调试完成且验收合格后支付至合同金额的95%，余款待质保期满后一次性付清。

 (2)甲方凭乙方提供的各阶段应付金额的合格销售发票，在10个工作日内付款。

(3)最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

2.3 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.4 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票及相关资料，票据齐全的情况下完成对外支付。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至采购单位指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2产品设备交付及安装调试服务日期：合同签订生效后 日历天（含节假日和夜间施工）内供货并安装、调试完毕。

5.4.3成交供应商发货到采购单位指定地点前应先告知采购单位。

5.4.4全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5.5 交货及安装地点：采购方指定地点。

六、伴随服务

6.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；

6.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

使用方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，甲方有权中止合同，验收合格，验收所发生的费用由甲方承担，验收不合格所发生的一切费用由乙方承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

八、质保及售后服务

8.1乙方应提供 年的免费质量保证期（质保期从项目通过验收之日起计），在接到采购方维修联系通知后 小时内至现场，一般问题 小时内解决，最长不超过 小时解决问题。不能兑现质保承诺的，甲方将扣除质保金，并由区相关部门酌情进行信誉度处罚。

8.2乙方应进行一次简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

8.3所有货品应有乙方免费按时送达指定地点，并安装调配好，交货地点另行通知。

8.4保修期满后维修费用按照材料成本收取。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天5%支付逾期付款违约金。

9.1.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款每天 1% 的数额，支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

10.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2在本合同规定的检验期限和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质保期。

11.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、履约保证金

12.1本项目成交后乙方须向甲方缴纳的履约保证金为项目成交价的5%，即人民币

元。

12.2乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

12.3由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十三、合同的解除和转让

13.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效及备案

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十六、附则

16.1合同份数：本合同一式四份，采购单位、供应商各贰份。

16.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和询价文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）： 成交供应商（或乙方）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

# 第五章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2.下载询价文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4.对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

2.对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

(1)质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

(2)质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

(3)质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

(4)质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

(5)质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

(6)对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推；视情在本区人民政府网、市、省、国家级相关媒体予以披露。

(7)质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在本区人民政府网、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。

# 第六章 响应文件格式

**一、资格审查文件相关的格式文件及表格**

**1、法定代表人身份证明**

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

**南通市崇川区应急管理局：**

我公司法定代表人 　 参加贵单位组织的 （询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。**

**2、授权委托书**

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

**南通市崇川区应急管理局：**

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 （询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。**

**3、无重大违法记录声明**

**南通市崇川区应急管理局**：

 我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

 年 月 日

**4、关于资格文件的声明函**

**南通市崇川区应急管理局**：

本公司愿参与贵单位组织实施的 （询价项目名称）询价活动。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

 （供应商）法定代表人（签字或盖章）：

 （供应商）公章：

 年 月 日

**二、技术响应文件相关的格式文件及表格**

**1、询价响应函**

**南通市崇川区应急管理局**：

依据贵单位 （询价项目名称)项目询价采购活动参与的邀请，我方授权 （姓名） （职务）为全权代表参加该项目的询价采购活动工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1. 我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按询价文件的要求提供报价。
2. 我方愿按询价文件规定的付款方式执行。
3. 我方已经详细审查了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供招标采购单位在询价文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次询价采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

询价响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

 年 月 日

**2、供应商一般情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 企业名称 |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 当地代表处地址 |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |
| 8 | 主营范围1.2.3.4.…………………………… |
| 9 | 其他需要说明的情况 |

**3、技术条款响应一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 所投品牌型号 | 询价文件货物参数要求 | 所投货物技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1.供应商必须响应询价文件中针对询价货物提出的全部技术规格与要求。

2.供应商应对照询价文件第三章项目需求内的要求，逐一填写，与询价文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。**（本项目不接受负偏离应标）**

3.供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

4.此表不作为供应商对所提供标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

5.供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

6.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自己据实填实。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

**三、商务报价响应文件相关的格式文件及表格**

1. **询价响应报价总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 招标项目名称 | 南通市崇川区应急管理局远程视频会议室建设项目 |
| 投标报价总计 | ￥ 元，人民币大写： 。 |
| 产品交付安装时间 | 合同签订生效后 日历天（含节假日和夜间施工）内供货并安装、调试完毕。 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

**注：**

1.本表式，不得自行改动。

2.本表投标总报价（以人民币计价）应报价包含货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、保管费；技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、安装及调试费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及保质期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

3.投标报价超过该最高限价的视为无效响应文件。

1. **询价响应报价明细表**

**（格式自拟）**