<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="酒厂河泵站截污改造提升工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="1" Zxr="1" ZbrDb="1" ZxrDb="1" Bzr="11" Fhr="1" BzTime="2025-09-17" FhTime="2025-09-17" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="酒厂河泵站截污改造提升工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="排水工程" Zylb="4" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0fa2103578da4535905d76f744fe84bf" MachineKey="1C-69-7A-28-EC-2F">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="040501004001" Mc="塑料管" Xmtz="1、材质及规格:PE100级管 DN315*18.7&#xD;&#xA;2、连接形式:电熔&#xD;&#xA;3、管道检验及试验要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="91" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="040501002001" Mc="钢管" Xmtz="1、材质及规格:螺旋钢管DN219*8&#xD;&#xA;2、接口方式:焊接&#xD;&#xA;3、管道检验及试验要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="108" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="040501002002" Mc="钢管" Xmtz="1、材质及规格:螺旋钢管DN426*10&#xD;&#xA;2、接口方式:焊接&#xD;&#xA;3、管道检验及试验要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="040504002001" Mc="2250*1000消能井" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:C20砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁双层可调式井盖座（承载能力D400）&#xD;&#xA;4、防渗、防水要求:P8抗渗砼&#xD;&#xA;5、砖砌体采用Mb10防水水泥砂浆砌Mu20标准混凝土实心砖,抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均采用1:2防水水泥砂浆，抹面厚15&#xD;&#xA;6、含钢套管、管道洞口加固、土方，具体以图纸为准" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="040504001001" Mc="砌筑井" Xmtz="1、D1200砖砌排气井（φ700球墨铸铁双层井盖座，承载能力C250）&#xD;&#xA;2、做法详见07MS101-2-52&#xD;&#xA;3、含钢套管、管道洞口加固、土方，具体以图纸为准" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="040504001002" Mc="1800*840阀门井" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度:C20砼&#xD;&#xA;2、砌筑材料品种、规格、强度等级:井墙用Mb10水泥砂浆砌Mu20标准混凝土实心砖(GB/T21144-2023),砖砌体施工控制等级为B级。内外抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆。井基础及压顶圈梁采用C30砼。&#xD;&#xA;3、井盖、井圈材质及规格:φ700树脂复合材料检查井盖&#xD;&#xA;4、踏步材质、规格:按设计要求&#xD;&#xA;5、含钢套管、管道洞口加固、土方，具体以图纸为准" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="040502003001" Mc="塑料管管件" Xmtz="1、种类:PE法兰盘&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN50&#xD;&#xA;3、连接方式:电熔" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="040502003002" Mc="塑料管管件" Xmtz="1、种类:PE法兰盘&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN300&#xD;&#xA;3、连接方式:电熔" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="040502006001" Mc="法兰" Xmtz="1、材质、规格、结构形式:钢法兰DN200&#xD;&#xA;2、连接方式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="040502006002" Mc="法兰" Xmtz="1、材质、规格、结构形式:钢法兰DN300&#xD;&#xA;2、连接方式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="040502003003" Mc="塑料管管件" Xmtz="1、种类:45°PE弯头&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN300&#xD;&#xA;3、连接方式:电熔" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="040502002001" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:45°钢弯头&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN200&#xD;&#xA;3、接口形式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="040502002002" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:钢制大小头&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN300*200&#xD;&#xA;3、接口形式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="040502002003" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:钢制三通&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN300*300&#xD;&#xA;3、接口形式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="040502005001" Mc="阀门" Xmtz="1、种类:微阻缓闭止回阀&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN200&#xD;&#xA;3、连接方式:法兰连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="16" Qdbm="040502005002" Mc="阀门" Xmtz="1、种类:软密封闸阀&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN200&#xD;&#xA;3、连接方式:法兰连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="17" Qdbm="040502011001" Mc="补偿器（波纹管）" Xmtz="1、规格:伸缩接头DN200" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="18" Qdbm="040502005003" Mc="阀门" Xmtz="1、种类:快速透气阀&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN50&#xD;&#xA;3、连接方式:法兰连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="19" Qdbm="040502006003" Mc="法兰" Xmtz="1、材质、规格、结构形式:内丝法兰DN50&#xD;&#xA;2、连接方式:螺纹连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="20" Qdbm="040502002004" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:钢塑外丝&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN50&#xD;&#xA;3、接口形式:热熔" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="21" Qdbm="040502005004" Mc="阀门" Xmtz="1、种类:闸阀&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN50&#xD;&#xA;3、连接方式:法兰连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="22" Qdbm="040504001003" Mc="现状污水井破除恢复" Xmtz="1、现状污水井破除恢复&#xD;&#xA;2、根据实际情况，综合考虑，该费用一次性包死，不作调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <QdBt Xh="" Mc="泵池改造" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="040502002005" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:钢制双法兰偏心渐放管&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN200*100&#xD;&#xA;3、接口形式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="040502002006" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:双法兰弯头&#xD;&#xA;2、材质及规格:90°DN200&#xD;&#xA;3、接口形式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="040502002007" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:双法兰直管&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN200 L=1450mm&#xD;&#xA;3、接口形式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="040502002008" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:双法兰直管&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN200 L=7900mm&#xD;&#xA;3、接口形式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="040502002009" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:双法兰直管&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN200 L=1370mm&#xD;&#xA;3、接口形式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="040502002010" Mc="钢管管件制作、安装" Xmtz="1、种类:双法兰直管&#xD;&#xA;2、材质及规格:DN200 L=500mm&#xD;&#xA;3、接口形式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030109001001" Mc="离心式泵" Xmtz="1、名称:潜水泵&#xD;&#xA;2、规格:流量130m3/H 扬程12M 功率7.5KW&#xD;&#xA;3、减振装置形式、数量:按设计要求&#xD;&#xA;4、含设备基础，电机检查接线调试&#xD;&#xA;5、具体以图纸为准" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="080902006001" Mc="液位计" Xmtz="1、名称:液位仪&#xD;&#xA;2、规格:按设计要求&#xD;&#xA;3、具体以图纸为准" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030605005001" Mc="气象环保检测仪表" Xmtz="1、名称:天气感应器&#xD;&#xA;2、包含轴流风机等内容&#xD;&#xA;3、具体以图纸为准" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="040502006004" Mc="法兰" Xmtz="1、材质、规格、结构形式:钢法兰DN200&#xD;&#xA;2、连接方式:焊接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="011615001001" Mc="泵池改造" Xmtz="1、包含但不限于对现有泵池开孔、封堵、增加玻璃钢盖板、浇筑砌筑等内容。&#xD;&#xA;2、该费用一次性包死，不作调整" Jsgz="按数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="04B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="041107002001" Mc="排水、降水" Xmtz="" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="041101005001" Mc="井字架" Xmtz="1、井深:综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="041108001001" Mc="地下管线交叉处理" Xmtz="1、管道上下交义管壁间净距大于10cm,小于50cm的情况。排水管下部沟槽部分用C20砼回填,当被包封管道为钢筋砼管时,回填宽度等于排水管道基础宽度加30cm:当被包封管道为PVC-U管道时,应包封整开段PVC-U管道&#xD;&#xA;2、管道上下交义管壁间净距大于50cm的情况。排水管下部50cm采用C20砼回填:当下部管道为钢筋砼管时,沟槽内采用4 %水泥土回填,当下部管道为PVC- U管时,管顶30cm以上采用4 %水泥土回填,管基底至管顶以上30cm采用砂回填&#xD;&#xA;3、该费用一次性包死，不作调整" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="041105001001" Mc="投标人认为需要增加的其他措施费用" Xmtz="" Jsgz="按设计图示隧道长度以延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="电气及自控工程" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0fa2103578da4535905d76f744fe84bf" MachineKey="1C-69-7A-28-EC-2F">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="电气" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:动力柜AC1/AC2&#xD;&#xA;2、型号:600*400*600 IP54 不锈钢外壳&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:按设计要求&#xD;&#xA;4、接线端子材质、规格:按设计要求&#xD;&#xA;5、安装方式:立柱D125*5安装 高度0.8m&#xD;&#xA;6、具体详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:动力柜AC3/AC4&#xD;&#xA;2、型号:600*400*600 IP54 不锈钢外壳&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:按设计要求&#xD;&#xA;4、接线端子材质、规格:按设计要求&#xD;&#xA;5、安装方式:立柱D125*5安装 高度0.8m&#xD;&#xA;6、具体详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030404017003" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:水泵配套接线箱&#xD;&#xA;2、基础形式、材质、规格:按设计要求&#xD;&#xA;3、接线端子材质、规格:按设计要求&#xD;&#xA;4、安装方式:壁装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*6&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="70" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*4&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="140" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030408001003" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-4*4&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030408001004" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-4*2.5&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030408001005" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*4&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:控制线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:KVVR-10*1.5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:SC50&#xD;&#xA;3、配置形式:综合考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="250" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="040504001001" Mc="砌筑井" Xmtz="1、接线井&#xD;&#xA;2、600*600*1500&#xD;&#xA;3、具体详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="040806002001" Mc="接地母线" Xmtz="1、名称:室外接地母线&#xD;&#xA;2、材质:镀锌扁钢40*4" Jsgz="按设计图示尺寸另加附加量以长度计算" Dw="m" Sl="35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="040806001001" Mc="接地极" Xmtz="1、名称:接地极&#xD;&#xA;2、材质:镀锌角钢&#xD;&#xA;3、规格:50*50*5*2500mm" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030409008001" Mc="等电位端子箱、测试板" Xmtz="1、名称:MEB箱" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030414011001" Mc="接地装置" Xmtz="1、名称:接地系统调试" Jsgz="1.以系统计量，按设计图示系统计算&#xD;&#xA;2.以组计量，按设计图示数量计算" Dw="系统" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="040101002001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、挖土深度:2m 内" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="040103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:原土回填" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030413004001" Mc="管道包封" Xmtz="1、名称:砼包封&#xD;&#xA;2、详见图纸设计" Jsgz="按设计图示长度计算" Dw="m" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="自控" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030608001001" Mc="工业计算机柜、台设备" Xmtz="1、名称:PLC控制系统&#xD;&#xA;2、包含CPU模块、底板、I/O模块底板、模拟量模块、数字量模块、通讯模块、24V开关电源、继电器、3KVA60minUPS、蓄电池、防雷器、接触器、断路器、PLC机柜等内容&#xD;&#xA;3、包含设备基础，调试等内容" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="080902006001" Mc="液位计" Xmtz="1、名称:超声波液位计&#xD;&#xA;2、规格:分体式，量程7米带4~ 20mA模拟量输出&#xD;&#xA;3、含安装支架等辅材" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="080902004001" Mc="传感器" Xmtz="1、名称:雨雪传感器&#xD;&#xA;2、规格:自动加热&#xA;继电器(常开点)输出&#xD;&#xA;3、含安装支架等辅材" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:屏蔽线缆&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:RVVP-7*1.0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="150" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、名称:屏蔽线缆&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:RVVP-5*1.0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="110" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、名称:屏蔽线缆&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:RVVP-4*1.0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="430" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030411004005" Mc="配线" Xmtz="1、名称:屏蔽线缆&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:RVVP-2*1.0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="110" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:SC32&#xD;&#xA;3、配置形式:综合考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="260" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、规格:SC25&#xD;&#xA;3、配置形式:综合考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="170" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="041105001001" Mc="投标人认为需要增加的其他措施费用" Xmtz="" Jsgz="按设计图示隧道长度以延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="道路工程" Zylb="4" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="0fa2103578da4535905d76f744fe84bf" MachineKey="1C-69-7A-28-EC-2F">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="土方工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="040101002001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、挖土深度:2m 内" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="387.68" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="040103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:夯填&#xD;&#xA;2、填方材料品种:素土" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="269.45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="040103001002" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:符合设计要求&#xD;&#xA;2、回填材料：砂石回填（砂：石=3：7)" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="89.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="040103001003" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:符合设计要求&#xD;&#xA;2、回填材料：中粗砂回填" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="31.43" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="040103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:素土&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算" Dw="m3" Sl="118.23" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="路面破除及恢复" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="041001001001" Mc="拆除路面" Xmtz="1、拆除混凝土路面及基层&#xD;&#xA;2、含锯缝&#xD;&#xA;3、垃圾外运、运距自行考虑" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m3" Sl="13.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="040203007001" Mc="水泥混凝土基层" Xmtz="1、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;2、厚度:15cm&#xD;&#xA;3、纵横向切缝、灌缝自行考虑在投标报价中" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="57.33" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="040203007002" Mc="水泥混凝土" Xmtz="1、抗折强度:fr≥4.5MPa&#xD;&#xA;2、厚度:20cm&#xD;&#xA;3、纵横向切缝、灌缝自行考虑在投标报价中" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="67.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="041001001002" Mc="拆除路面" Xmtz="1、原沥青路面拆除&#xD;&#xA;2、含锯缝&#xD;&#xA;3、垃圾外运、运距自行考虑" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m3" Sl="19.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="041001003001" Mc="拆除基层" Xmtz="1、沥青下混凝土基层拆除&#xD;&#xA;2、含锯缝&#xD;&#xA;3、垃圾外运、运距自行考虑" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m3" Sl="36.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="040203006001" Mc="沥青混凝土" Xmtz="1、沥青品种:A级70号石油沥青&#xD;&#xA;2、沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C)，SBS改性沥青&#xD;&#xA;3、厚度:4cm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="163.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="040203003001" Mc="粘层" Xmtz="1、材料品种:粘层油&#xD;&#xA;2、喷油量:0.5L/m2" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="163.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="040203006002" Mc="沥青混凝土" Xmtz="1、沥青品种:A级70号石油沥青&#xD;&#xA;2、沥青混凝土种类:粗粒式沥青砼（AC-25C）&#xD;&#xA;3、厚度:8cm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="163.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="040201021001" Mc="土工合成材料" Xmtz="1、材料品种、规格：经编加筋涂层土工布（≥380g/m2)+热沥青油(0.9kg/m2-1.2kg/m2）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="163.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="040203007003" Mc="水泥混凝土基层" Xmtz="1、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;2、厚度:15cm&#xD;&#xA;3、纵横向切缝、灌缝自行考虑在投标报价中" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m3" Sl="36.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="040201021002" Mc="土工合成材料" Xmtz="1、土工格栅（双向焊接钢塑土工格栅）&#xD;&#xA;2、具体参数详见设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="60" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="040204004001" Mc="安砌侧（平、缘）石" Xmtz="1、混凝土侧石（30.5*12.5cm），M10水泥砂浆安砌&#xD;&#xA;2、含C20混凝土垫层" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="040204004002" Mc="安砌侧（平、缘）石" Xmtz="1、混凝土平石（30*12.5cm），M10水泥砂浆安砌&#xD;&#xA;2、含C20混凝土垫层" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="050101010001" Mc="绿化破除及恢复" Xmtz="1、绿化移除及原样恢复&#xD;&#xA;2、面积按实际结算" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="250" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="100402001001" Mc="围墙破除恢复" Xmtz="1、围墙破除恢复&#xD;&#xA;2、根据现场情况，对现在围墙进行拆除恢复，具体做法同现场&#xD;&#xA;3、最终以业主要求为准" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算扣除过门窗、洞口、嵌人墙内的钢筋混凝土柱、梁、圏梁、挑梁、过梁及凹进墙内的管槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、梁垫、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个孔洞面积小于或等于0.3m2所占的体积。凸出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、门窗套、三匹砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加，凸出墙面的砖垛并人墙体体积计算。墙长度：外墙按外墙中心线计算，内墙按净长计算。" Dw="m" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="老池清淤" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="040101005001" Mc="老池清淤" Xmtz="1、综合考虑现有池子情况，对老池进行清淤事项&#xD;&#xA;2、淤泥外运，运距自行考虑&#xD;&#xA;3、满足业主要求，该费用一次性包死，不作调整" Jsgz="按设计图示位置、界限以体积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="04B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="041106001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="1、大型机械进退场费&#xD;&#xA;2、投标单位综合现场自行考虑" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="041105001001" Mc="投标人认为需要增加的其他措施费用" Xmtz="" Jsgz="按设计图示隧道长度以延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>